### Ruční změna nastavení bezdrátové komunikace

Průvodce instalací tiskárny může pokračovat pouze tehdy, je-li bezdrátový počítač schopen přímé komunikace s tiskárnou. Proto musíte dočasně změnit konfiguraci počítače tak, aby odpovídala nastavení bezdrátové sítě tiskového serveru. K tomuto účelu můžete použít konfigurační nástroje, které jsou poskytovány s kartou rozhraní bezdrátové sítě počítače. (Viz také informace o použití systému Windows XP dále.)

Nová tiskárna HP má po zapnutí a inicializaci následující nastavení bezdrátové komunikace od výrobce. Změňte nastavení bezdrátové komunikace tak, aby jim odpovídala:

- Režim komunikace: Ad hoc (peer-to-peer)
- Název sítě (SSID): hpsetup
- Zabezpečení: <neaktivní>

> Poznámka: V názvu sítě jsou rozlišována malá a velká písmena. Použijete-li místo názvu hpsetup název HPSETUP, nebudete schopni s tiskárnou komunikovat.

Nová tiskárna je schopna detekovat pouze ta zařízení, která používají tato nastavení bezdrátové sítě, a také pouze s těmito zařízeními může komunikovat.

Jakmile dokončíte změnu konfigurace bezdrátového počítače tak, aby odpovídala nastavení bezdrátové sítě tiskárny, klepněte na tlačítko Další.

Poznámka: Používáte-li operační systém Windows XP, nemusíte ke změně konfigurace nastavení bezdrátové komunikace počítače používat nástroje bezdrátové sí#322;ové karty, ale můžete využít přímo systém XP. Chcete-li získat přístup k výchozí síti tiskárny ("hpsetup"), přejděte do dialogového okna Připojení bezdrátové sítě – vlastnosti, vyberte kartu Bezdrátové sítě, klepněte na tlačítko Upřesnit, vyberte možnost Pouze sítě mezi počítači (ad hoc), klepněte na tlačítko Zavřít, klepněte na tlačítko Přidat, do pole Název sítě (SSID) zadejte text "hpsetup" a pak zkontrolujte, zda je položka "hpsetup" uvedena v seznamu Upřednostňované sítě jako první.

Přehled