### ตั้งโหมดการสื่อสารเครือข่าย

หลังจากระบุเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว คุณต้องระบุโหมดการสื่อสารสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณและตั้งค่าพารามิเตอร์เครือข่ายที่เหมาะสมสำหรับโหมดนั้น

หมายเหตุ - ยูทิลิตี้การติดตั้งจะตรวจพบการตั้งค่าระบบของคุณ และจะพยายามแนะนำโหมดการสื่อสาร แต่คุณสามารถเลือกโหมดอื่นได้ตามต้องการโดยจะแสดงเฉพาะตัวเลือกที่ใช้ได้เท่านั้น ค่าพารามิเตอร์ที่คุณกำหนด จะไม่นำไปกำหนดให้กับเครื่องพิมพ์จนกว่าคุณจะทำการติดตั้งเสร็จสิ้น

- Windows TCP/IP หากคุณจะใช้เครื่องพิมพ์นี้บนเครือข่าย TCP/IP เครื่องพิมพ์จะต้องได้รับการกำหนดค่าพารามิเตอร์ TCP/IP ที่ถูกต้องตัวเลือกของคุณขึ้นอยู่กับค่าของ TCP/IP ที่ตรวจพบ

  - หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่มีค่า TCP/IP ที่ถูกต้อง
    ให้ป้อนแอดเดรส IP ที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ ซับเนตมาสค์ และแอดเดรส IP ที่ถูกต้องสำหรับเกทเวย์ในฟีลด์ที่กำหนดให้ควรปรึกษาผู้บริหารเครือข่ายของคุณ ก่อนกำหนดค่าเหล่านี้

    คลิก แนะนำการตั้งค่า เพื่อให้ยูทิลิตี้ติดตั้งทำการป้อนค่าพารามิเตอร์ TCP/IP โดยอัตโนมัติ

    ใช้กล่องตัวเลือกพอร์ทเริ่มต้น (Windows NT, 2000 และ XP)ทำเครื่องหมายที่กล่องตัวเลือกนี้เพื่อตั้งค่าพอร์ทเริ่มต้นสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณหากช่องนี้ไม่มีเครื่องหมาย กรอบโต้ตอบ ชื่อพอร์ท จะเป็นหน้าจอถัดไปของโปรแกรมติดตั้ง หลังจากหน้าจอ ตั้งค่าโหมดการสื่อสารเครือข่าย

    คำเตือน - หากจะต่อเชื่อมเครื่องพิมพ์ของคุณกับเครือข่ายอื่น ค่าของ TCP/IP ที่แนะนำโดยยูทิลิตี้ อาจไม่ใช่ค่าเฉพาะที่ใช้ได้ทั่วไป และอาจขัดแย้งกับอุปกรณ์อื่นให้ใช้ความระมัดระวังเมื่อต้องต่อเชื่อมกับเครือข่าย TCP/IP อื่น

  - หากเครื่องพิมพ์มีค่า TCP/IP ถูกต้องอยู่แล้ว
    ค่าของ TCP/IP ปัจจุบันจะแสดงขึ้นในการเปลี่ยนแปลงค่า ให้คลิกที่ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

    คำเตือน - การเปลี่ยนแปลงค่า TCP/IP ที่ถูกต้องอยู่แล้ว อาจทำให้ผู้ใช้อื่นเรียกใช้งานไม่ได้ควรปรึกษาผู้บริหารเครือข่ายของคุณก่อนเปลี่ยนแปลงค่าที่ถูกต้องเหล่านี้

    หมายเหตุ -หากพารามิเตอร์ TCP/IP ถูกป้องกันไว้ด้วยรหัสผ่านโดยซอฟท์แวร์บริหารเครือข่าย เช่น HP Web Jetadmin ปุ่ม เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า จะใช้ไม่ได้

- Windows IPX/SPXโหมดการสื่อสาร Windows IPX/SPX ใช้กับเครือข่าย Windows ซึ่งใช้โปรโตคอล IPXในโหมดการสื่อสารนี้ ไม่ต้องกำหนดค่าพารามิเตอร์คลิกที่ ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อ

  ใช้กล่องตัวเลือกพอร์ทเริ่มต้น (Windows NT, 2000 และ XP เท่านั้น)ทำเครื่องหมายที่กล่องตัวเลือกนี้เพื่อตั้งค่าพอร์ทเริ่มต้นสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณหากช่องนี้ไม่มีเครื่องหมาย กรอบโต้ตอบ ชื่อพอร์ท จะเป็นหน้าจอถัดไปของโปรแกรมติดตั้ง หลังจากหน้าจอ ตั้งค่าโหมดการสื่อสารเครือข่าย

#### ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่

อภิธานศัพท์คำศัพท์การพิมพ์ผ่านเครือข่าย