### Hitelesítés

A Hitelesítés ellenőrzi egy felhasználó vagy egy eszköz azonosságát, mielőtt engedélyezné a hozzáférést a hálózathoz.

A hitelesítés nem azonos a titkosítással. A hitelesítés viszont használható a titkosítással együtt.

Válassza ki a vezeték nélküli hálózaton használt hitelesítési módszert:

- Nyitott rendszer (nincs hitelesítés): Válassza ezt, ha a vezeték nélküli hálózat nem követeli meg a hitelesítést.
- Megosztott kód: Válassza ezt, ha a hálózat valamennyi eszköze WEP-kódot alkalmaz a hálózati hozzáféréshez. A következő képernyőn adhatja meg azt a WEP-kódot, melyet a nyomtató használ majd a hitelesítéshez.
- Előmegosztott kód: Ha hálózata (jellemzően kódgeneráló jelszóval generált) előmegosztott kódot használ, az Előmegosztott kód (EAP/PSK) hitelesítési beállítást válassza. Az előmegosztott kód WPA (Wi-Fi Protected Access – Wi-Fi hozzáférés-védelem) alapú titkosítás segítségével fokozott védelmet biztosít a vezeték nélküli kommunikációban. A kódgeneráló jelszóhoz a hozzáférési pont, átjáró vagy útválasztó online segédprogramjának „Tulajdonságok” vagy „Beállítások” párbeszédpaneljén juthat hozzá. A jelszó hosszának 8 és 63 karakter között kell lennie; a 0–9, a–z és A–Z karaktereket, valamint az alábbi táblázatban látható jeleket tartalmazhatja.

Ha nem tudja biztosan, hogy a hálózat használ-e hitelesítést, akkor kattintson ide.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |