### Имя беспроводной сети (SSID)

Имя сети (SSID) определяет беспроводную сеть. Для всех беспроводных устройств в сети должно быть установлено одинаковое имя сети.

##### Ввод имени беспроводной сети (SSID)

Укажите имя существующей беспроводной сети.

Длина имени сети не может превышать 32 буквенно-цифровых символов (включая пробелы). Имя сети чувствительно к регистру. Например, если правильным именем сети является "My Network", при вводе "my network" произойдет ошибка.

Если имя существующей беспроводной сети неизвестно, щелкните на этой ссылке.

##### Режим взаимодействия

Выберите режим взаимодействия в беспроводной сети.

Беспроводная сеть (инфраструктура). Этот параметр следует выбрать в том случае, если в существующей беспроводной сети используется устройство беспроводной точки доступа (WAP), например, беспроводный сетевой концентратор, маршрутизатор или шлюз.

Одноранговая сеть (Adhoc). Этот параметр следует выбрать в том случае, если подключение к принтеру осуществляется с помощью беспроводного соединения без использования устройства беспроводной точки доступа (WAP).