### Büyük IP Ağlarına Yazıcı Ekleme

Yazıcıları (veya çok işlevli aygıtları) yerel ağınız yerine bir yöneltici veya ağ geçidi üzerinde kullanılmak üzere ekliyorsanız, yazıcıları bu yardımcı programla tanımlamak zor olabilir:

- Yönelticiler yazıcının Donanım, MAC veya İstasyon Adresini iletmeyebilir.
- Yerel ağ üzerinde birden fazla yeni yazıcınız varsa, bir yazıcıyı tanımlamak için varsayılan IP adresini (192.0.0.192) kullanmak, doğru yazıcının seçileceğini garantilemez. Doğru yazıcıyı tanımlamak için Donanım Adresi’ni işaretleyin.

Bir yazıcı kurmak amacıyla bu yardımcı programı kullanmak üzere aşağıdakileri uygulayın:

1. Aşağıdakilerden birini yapın:
   - Yazıcıyı fiziksel olarak bilgisayarınızın bulunduğu yerel ağa taşıyın veya
   - Bu yardımcı programı yazıcınızın yerel ağına bağlı bir bilgisayarda kullanın.
2. Yazıcıyı bu yardımcı program ile tanıtın ve yazıcının duracağı son ağ konumuna uygun IP parametrelerini yapılandırın. MAC adresini bulmanız gerekirse bunu, doğru MAC veya donanım adresi seçtiğinizden emin olmak üzere bir yapılandırma (deneme) sayfası (yazıcıdan veya harici yazdırma sunucusundan) yazdırarak bulabilirsiniz.
3. Gerekiyorsa, yazıcıyı (veya HP Jetdirect harici yazdırma sunucusu) en son ağ konumuna geri döndürün.
4. Bu yazıcıyı diğer bilgisayarlara yüklemek için, şunlardan birini yapın:
   - Doğrudan bu yazıcıdan yazdıracak diğer bilgisayarlar veya sunucular için, her bilgisayarı ve sunucuyu yapılandırmak amacıyla bu yardımcı programı kullanın, veya
   - Bu yazıcıya paylaştırılmış bir sistem üzerinden yazdırma yapacak Windows istemcileri için, istemci sisteminin Yazıcılar klasöründeki Yazıcı Ekle yardımcı programını veya bu yazıcı için oluşturulmuş bir paylaştırılmış yükleme programını kullanın.

#### Daha fazla bilgi için:

Ağ Yazdırma Terimleri Sözlüğü