### Langaton suojaus

Valitse langattoman verkon suojaustapa:

- Avoin järjestelmä: Valitse, jos langaton verkko ei vaadi salausta tai käyttöoikeuden tarkistusta.
- Jaettu avain (WEP): Valitse, luodaanko langattomat verkkoyhteydet kussakin verkon laitteessa WEP-avaimilla. Seuraavassa näytössä annetaan WEP-avain, jota kirjoitin käyttää langattomassa verkossa.
- Henkilökohtainen WPA (WPA-PSK): Valitse henkilökohtainen WPA, jos langaton verkko käyttää salasanaa muodostaessaan yhteyden verkkoon. Henkilökohtainen WPA toteuttaa salauksen langattomassa tiedonsiirrossa ja on tehokas turva. Seuraavassa näytössä annetaan salasana, jota kirjoitin käyttää langattomassa verkossa. Saat salasanan kytkentäkohdan, yhdyskäytävän tai reititinohjelman Ominaisuudet- tai Asetukset-valintaikkunasta. Salasanan tulee olla pituudeltaan 8-63 merkkiä. Salasanaan hyväksytään merkit 0-9, a-z ja A-Z sekä alla olevassa taulukossa olevat symbolit.

Ellet ole varma millaista suojausta verkossa käytetään, napsauta tätä.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |