### Ordlista

## A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

## -A-

Adhoc-nätverk (Enhet till enhet)
Ett enhet till enhet-nätverk är 2 eller fler trådlösa enheter som är anslutna utan en central basstation eller åtkomstpunkt för trådlöst nätverk (Wireless Access Point, WAP).

Prestanda för dessa nätverk kan försämras om fler än sex enheter är anslutna.

ARP
Address Resolution Protocol. Ett ARP är ett TCP/IP-protokoll som används för att konvertera en IP-adress till en fysisk adress (en s.k. DLC-adress), t.ex. en Ethernet-adress. En värd som vill ha en fysisk adress sänder ut en ARP-förfrågan i TCP/IP-nätverket. Den värd på nätverket som har den efterfrågade IP-adressen svarar med den fysiska maskinvaruadressen.

Överst i dokumentet

## -B-

BootP
Ett bootstrap-protokoll som används för att automatiskt hämta en IP-adress och andra TCP/IP-parametrar från en nätverksserver. När skrivaren (eller multifunktionsenheten) slås på sänder HP Jetdirect-skrivarservern en startförfrågan. Om en BootP-server har installerats på rätt sätt överför den parametrarna till Jetdirect-skrivarservern över nätverket. Se även DHCP.

Överst i dokumentet

## -C-

CAB-fil
(Cabinet file). En CAB-fil har typtillägget .cab och är en fil som skapas för att samla ett antal komprimerade filer.

Överst i dokumentet

## -D-

Delnät
En del av ett nätverk som delar en allmän adresskomponent. I TCP/IP-nätverk definieras undernät som alla enheter vars IP-adresser har samma prefix. Alla enheter med IP-adresser som börjar med 100.100.100. är t.ex. delar av samma delnät. Att dela upp ett nätverk i delnät är användbart både för säkerhet och prestanda. IP-nätverk delas upp med en nätmask.

DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol. Liknar BootP i det att den automatiskt hämtar en IP-adress från en nätverksserver. En DHCP-server har dock en samling IP-adresser som den dynamiskt tilldelar enheter som anropar den och lånar endast ut en IP-adress till skrivarservern. När en skrivare (eller multifunktionsenhet) stängs av och slås på igen finns det ingen garanti att en Jetdirect-skrivarserver tilldelas samma IP-adress som tidigare, även om DHCP-servern försöker att göra detta.

Drivrutiner
Se Skrivardrivrutin, PCL eller PostScript.

Överst i dokumentet

## -E-

Enhet till enhet (adhoc)
Ett enhet till enhet-nätverk är 2 eller fler trådlösa enheter som är anslutna utan en central basstation eller åtkomstpunkt för trådlöst nätverk (Wireless Access Point, WAP).

Överst i dokumentet

## -F-

Överst i dokumentet

## -G-

Gateway
En gateway är en router eller dator som ansluter två olika nätverk (som t.ex. har olika kommunikationsprotokoll, dataformat, strukturer eller arkitektur). Om ett nätverk är indelat i delnät, används gateways ofta för att isolera ett delnät från ett annat i syfte att kontrollera nätverkstrafiken.
I TCP/IP-nätverk är varje nätverksenhet ofta konfigurerad med IP-adressen för närmaste gateway. Om det inte finns någon gateway i nätverket används vanligtvis IP-adressen för din dator.
Mer information finns under Lägg till skrivare i stora IP-nätverk.
Information angående trådlösa nätverk finns under åtkomstpunkt för trådlöst nätverk (WAP).

Överst i dokumentet

## -H-

HP Jetdirect-skrivarserver
HP Jetdirect-skrivarservrar är nätverkstillbehör från Hewlett-Packard som ansluter skrivare direkt till ett nätverk. Direkta nätverksanslutningar möjliggör flexibilitet i fråga om placering och maximerar skrivarprestanda (eller prestanda för multifunktionsenheter).
HP Jetdirects interna skrivarserverkort används med HP-skrivare som har I/O-kortplatser. Vissa av HP Jetdirects externa skrivarservrar kan användas tillsammans med nästan alla skrivare som har parallellportar, medan andra HP Jetdirect-skrivarservrar kan användas tillsammans med nästan alla skrivare som har en USB-port. Båda typerna av skrivarservrar kan hantera alla vanliga nätverkstopologier och protokoll.

Överst i dokumentet

## -I-

INF-fil
En INF-fil har filtillägget .inf och innehåller information om en enhet. Den visar installationsprogrammet vad enheten heter, vilka filer som måste kopieras och vart de ska kopieras.

IP-adress
Internetprotokolladress. En IP-adress kan unikt identifiera varje enhet i ett TCP/IP-nätverk och tilldelas av en nätverksadministratör. Den består av ett fyra byte långt (32-bitars) tal med formen n.n.n.n, där n representerar ett tal mellan 0 och 255, och delas oftast ut av nätverksadministratören.
Om en HP Jetdirect-skrivarserver inte konfigureras med en giltig IP-adress inom två minuter efter det att den startats, tilldelas den automatiskt en standard-IP-adress (192.0.0.192). Den här standardadressen är kanske inte en giltig adress i ett visst nätverk, men den kan användas för att identifiera en ny skrivare (eller multifunktionsenhet). För att du ska kunna använda skrivarservern i ett TCP/IP-nätverk, måste du dock tilldela den en giltig IP-adress. Om det finns flera skrivare med samma standardadress, kan du identifiera rätt skrivare genom att kontrollera maskinvaruadressen.

IP-värdnamn
Ett IP-värdnamn är ett unikt, lätt igenkännbart namn som används i stället för skrivarens IP-adress. Det kan användas när en namnserver i nätverket har ställts in så att den kan koppla samman värdnamn med motsvarande IP-adresser. Har ett värdnamn tilldelats och konfigurerats för skrivaren (t.ex.skrivare1.marketing.com), kan du sedan ange värdnamnet för att identifiera skrivaren.

Överst i dokumentet

## -J-

Jetdirect-lösenord
Ett Jetdirect-lösenord tilldelas av nätverksadministratören för att begränsa åtkomsten av konfigurationsparametrarna i HP Jetdirect-skrivarservern. Jetdirect-lösenord tilldelas med hjälp av ett program för nätverkshantering (t.ex. HP Web Jetadmin) eller något annat verktyg.

Jetdirect-skrivarserver
Se HP Jetdirect-skrivarserver.

## -K-

Kallstart
Innan du utför en kallstart rekommenderar vi att du skriver ut en testsida för skrivaren och Jetdirect-skrivarservern.
Om du vill återställa den externa HP Jetdirect-skrivarservern till fabriksinställningarna drar du ur strömkabeln och trycker sedan på testknappen på skrivarservern medan du sätter tillbaka kabeln. Vänta tills skrivarservern återinitierats.
Om du vill återställa den interna HP Jetdirect-skrivarservern gör du en kallstart av skrivaren (eller allt-i-ett-enheten) och väntar tills skrivarservern återinitieras. (På de flesta HP LaserJet-skrivare trycker du på knappen Starta (Go) på skrivarens kontrollpanel medan du slår på strömmen. Vad gäller andra skrivare läser du respektive handbok.)
VARNING: Att starta om skrivaren kan göra att alla skrivarinställningar raderas.

Kommunikationsläge
Kommunikationsläget beskriver den typ av nätverk och det protokoll (TCP/IP) som ska användas för att skriva ut till den här skrivaren.

Överst i dokumentet

## -L-

LAN maskinvara, MAC, eller stationsadress
En maskinvaruadress, även kallad Media Access Control (MAC) eller stationsadress, är en adress på länknivå som unikt identifierar varje nod eller enhet i ett nätverk. Enligt definitionen för nätverksstandard IEEE 802.3 består den av ett 12-siffrigt hexadecimalt tal (t.ex. 001083123ABC). Enhetens tillverkare tilldelar enheten en maskinvaruadress.
HP tilldelar varje HP Jetdirect-skrivarserver en unik maskinvaruadress. Du kan ta reda på maskinvaruadressen för HP Jetdirect-skrivarservern genom att skriva ut en HP Jetdirect-testsida. På externa HP Jetdirect-skrivarservrar står adressen även tryckt på en etikett som sitter på skrivarservern.

Lokalt nätverk
Ett lokalt nätverk är ett nätverk som inte sträcker sig utöver routrar eller gateways. Om din dator och skrivare (eller multifunktionsenhet) är anslutna till ett lokalt nätverk, är de anslutna till samma nätverkskabelsegment.

Lösenordsfras
En serie med tecken som används för att skapa ett WPA-nät (Wi-Fi Protected Access Network).

Överst i dokumentet

## -M-

Maskinvaruadress
Se LAN-maskinvara, MAC- eller stationsadress

Överst i dokumentet

## -N-

Namngivningskonventioner, Resursnamn
Microsofts rekommendationer är att namnen begränsas till 7-bitars ASCII-tecken (de första 127 tecknen). Mellanslag tillåts inte. Följ dessa riktlinjer:

- Bokstäverna A till Z, endast versaler
- Bokstäverna a till z, endast gemener
- Siffror från 0 till 9
- Vissa specialtecken: $ % ' - _ @ ~ ` ! ( ) { } . ^ # & + , ; = [ ]

Namngivningskonventioner, Skrivare
Följ dessa anvisningar när du ger skrivaren (eller multifunktionsenheten) ett namn:

- Högst 31 tecken långt
- Bokstäverna A till Z, endast versaler
- Bokstäverna a till z, endast gemener
- Siffror från 0 till 9
- Undvik tecken med ASCII-värden under 32 eller över 127
- Använd inga kommatecken (,)

Namnserver
En namnserver är en dator i nätverket vars uppgift det är att koppla värdnamn (dator- eller skrivarservernamn) till IP-adresser. Exempel på namnservrar är DNS-servrar (Domain Name System) och WINS-servrar (Windows Internet Name Service).

NDS
Novell Directory Services. NDS är en relationsdatabas som logiskt organiserar nätverksresurser som objekt i en hierarkisk trädstruktur. Under förutsättning att du har rätt behörighet, kan du få tillgång till dessa nätverksresurser oberoende av deras fysiska plats. NDS utformades som ersättning för Novells bindery.

Nätmask
Nätmasken är den mekanism som används för att dela upp ett TCP/IP-nätverk i delnät (om sådana används). Med hjälp av nätuppdelning kan stora nätverk användas effektivare. Formen för en nätmask liknar en IP-adress: n.n.n.n där n är ett tal mellan 0 och 255. Om ingen nätmask har tilldelats används vanligen den nätmask som tilldelats datorn.
När den används på en IP-adress anger nätmasken den del av IP-adressen som används för att identifiera nätverket/delnätet och den del som används för att identifiera de individuella värdnoderna.

Nätverkshubb (nav)
Se WAP (åtkomstpunkt för trådlöst nätverk).

Nätverksnamn
Ett nätverksnamn är en alfanumerisk, skiftlägeskänslig teckensträng som ger en grundläggande åtkomstkontroll till ett trådlöst nätverk. Ett nätverksnamn kallas också “service set identifier” eller “SSID.”

Överst i dokumentet

## -O-

Överst i dokumentet

## -P-

PCL-skrivardrivrutin
Passar bra för allmänna utskriftsarbeten. Den passar bäst för olika ordbehandlings-, kalkyl- och presentationsprogram som t.ex. Word, Excel och PowerPoint.

Peer to peer-nätverk
Se Enhet till enhet (adhoc).

PING
Packet Internet Groper. PING används för att avgöra om en viss IP-adress är tillgänglig. Programmet skickar ett paket till den angivna adressen och väntar sedan på ett svar. PING används oftast för att felsöka Internet-anslutningar. Det finns många gratis- och spridprogram för PING som kan användas på datorer.

Portnamn
Dialogrutan Portnamn visas bara i Windows NT och Windows 2000. Den här dialogrutan visas bara om "Använd standardportnamnet" inte har markerats i dialogrutan Ange nätverkskommunikationsläge och om kommunikationsläget IP eller IPX är valt.

Du kan ange namnet på den nätverksport som ska skapas för skrivaren som installeras. Portnamnet används till att identifiera porten i skrivaregenskaperna.

Giltiga portnamn kan vara upp till 63 tecken långa och innehålla vilka tecken som helst. Portnamnet måste vara unikt för datorn. Portnamnet visas i sammanfattningsfönstret och på testsidan.

PostScript-skrivardrivrutin
Passar bra för specialiserade utskriftsarbeten. Den passar bäst för skrivbordspublicering och applikationer med mycket grafik, som t.ex. Photoshop, PageMaker och FrameMaker.

Överst i dokumentet

## -Q-

Överst i dokumentet

## -R-

Router
För trådlösa nätverk, se Åtkomstpunkt för trådlöst nätverk (WAP).

Överst i dokumentet

## -S-

Skrivardrivrutin
Ett program som kontrollerar skrivaren. När du skriver ut ett dokument, tar skrivardrivrutinen över och matar in data till skrivaren med korrekta kontrollkommandon. De flesta moderna operativsystem levereras med skrivardrivrutiner för de vanligaste skrivarna men du måste installera dem innan du kan använda skrivaren. Du kan också hämta uppdaterade drivrutiner från skrivartillverkarens webbplats. Se PCL eller PostScript.

Skrivardelning
Med skrivardelning kan andra nätverksanvändare skriva ut på skrivaren via den här datorn. Det här hjälpprogrammet för installation stöder bara skrivardelning i Windows 2000 och Windows NT 4.0. Servertjänsten måste vara aktiverad i systemet för skrivardelning. Du måste välja något av följande alternativ:

- Ej delad: Välj det här alternativet om du vill ställa in datorn för peer-to-peer-utskrift och inte vill att andra nätverksanvändare ska komma åt skrivaren via den här datorn.
- Dela ut som: Välj det här alternativet om du vill göra datorn till server för utskrift klient-server. Nätverksklienter kommer att kunna skicka utskrifter till skrivaren via denna dator.

Skrivarnamn
Ange ett namn på skrivaren enligt korrekta namngivningskonventioner. Detta namn används till skrivarikonen i mappen Skrivare. Om du vill öppna mappen Skrivare klickar du på Start längst ner på skrivbordet, väljer Inställningar och klickar sedan på Skrivare.

Skrivarserver
Se HP Jetdirect-skrivarserver.

Skriva ut en testsida för HP Jetdirect
Vill du skriva ut en testsida för HP Jetdirect kan du läsa installationsguiden för HP Jetdirect-maskinvaran eller skrivarens handbok för att få anvisningar. På externa HP Jetdirect-skrivarservrar trycker du ner och släpper knappen Test på skrivarservern.

SNMP-gruppnamn
Ett SNMP-gruppnamn är ett lösenord som måste anges när SNMP används för att ändra skrivarkonfigurationen. Om en vald skrivare (eller multifunktionsenhet) skyddas av ett SNMP-gruppnamn eller ett Jetdirect-lösenord, uppmanas du ange SNMP-gruppnamnet. Giltiga SNMP-gruppnamn kan innehålla upp till 255 tecken.
Obs! Du kommer endast att få detta meddelande om ett SNMP-gruppnamn som inte är standard har valts. SNMP Set Community-gruppnamnet kan tilldelas av en nätverksadministratör som använder ett hanteringsprogram (t.ex. HP Web Jetadmin) eller något annat verktyg.

Standard-gateway
Se Gateway.

Systemkrav

- System
  - Operativsystem: Windows 95/98, Windows Me, Windows NT 4.0 eller Windows 2000
    För Microsoft-nätverk: Microsofts IP- eller IPX-protokoll och klienttjänster måste köras.
- Bildskärm
  - Skärmens upplösning: VGA (640 x 480) minimum
  - Färger: Minst 256 färger
  Obs! Under skrivarsökningen kan betydliga variationer i prestanda uppstå beroende på systemets prestanda och nätverkets storlek.
- Skrivare
  - Skrivare måste anslutas till nätverket via en HP Jetdirect-skrivarserver. En aktuell lista över de HP Jetdirect-skrivarservrar och lösningar som stöds finns på HP:s webbplats (http://www.hp.com/go/support).
  - Hjälpprogrammet för installation kan användas till både HP-skrivare och andra skrivare under förutsättning att skrivardrivrutinen är kompatibel med det portövervakningsprogram som används av hjälpprogrammet, samt att den stöder Microsofts filformat för skrivarinstallation (.INF).
- Delning
  - Den här guiden stöder bara skrivardelning i Windows XP, Windows NT 4.0 och Windows 2000.
  - Servertjänsten måste vara aktiverad i systemet för skrivardelning.

Överst i dokumentet

## -T-

Trådlös profil
En trådlös profil är en samling inställningar som gäller för ett visst trådlöst nätverk. Ett trådlöst LAN-kort kan t.ex. ha en profil för nätverket hemma och en annan profil för ett kontorsnätverk. Se till att du väljer rätt profil när du installerar enheten i nätverket.

Trådlöst nätverk (infrastruktur)
Ett trådlöst nätverk består av enheter som är anslutna till en central basstation eller en åtkomstpunkt för trådlöst nätverk (WAP) för att få tillgång till privata eller offentliga tjänster.

Överst i dokumentet

## -U-

Ursprungliga inställningar, HP Jetdirect
Se Kallstart.

USB-kabel
En USB-kabel (Universal Serial Bus) är ett vanligt kabelalternativ för direkt anslutning.

Utskrift klient-server
Klientdatorer skickar utskriftsjobb till dedicerade serverdatorer som kontrollerar användningen av varje skrivare (eller multifunktionsenhet).

Överst i dokumentet

## -V-

Verifiering
Verifiering är en säkerhetsåtgärd för trådlösa nätverk. I ett nätverk som använder verifiering använder enheterna en delad nyckel som ett lösenord och kommunicerar endast med enheter som känner till nyckeln. Till skillnad från WEP krypterar inte verifieringen de data som skickas mellan de trådlösa enheterna. Verifiering kan dock användas tillsammans med WEP. Verifieringsnycklar och WEP-nycklar kan vara identiska.

Överst i dokumentet

## -W-

WAP (åtkomstpunkt för trådlöst nätverk)
En åtkomstpunkt för trådlöst nätverk (WAP) är en enhet genom vilken andra enheter (t.ex. datorer och skrivare) kommunicerar med varandra i ett trådlöst nätverk. En WAP kallas även "basstation".

WEP
Den ursprungliga säkerhetsstandard som används i Wi-Fi-nätverk för att kryptera trafik i trådlösa nätverk. WEP krypterar informationen som skickas över nätverket, så att obehöriga inte kan förstå den. Endast enheter med samma WEP-inställningar som skrivaren kan kommunicera med den.

WEP-nyckel
En WEP-nyckel eller "krypteringsnyckel" är en rad alfanumeriska tecken eller hexadecimala tecken. När du skapat en WEP-nyckel måste du komma ihåg den eller förvara den på ett säkert ställe. Det är inte säkert att du kan få tag på WEP-nyckeln igen om du tappar bort den. En WEP-nyckel är antingen 64 eller 128 bitar lång. De första 24 bitarna i nyckeln läggs till automatiskt. Den som skapar WEP-nyckeln lägger till de återstående bitarna (40 bitar för en 64-bitars nyckel eller 104 bitar för en 128-bitars nyckel).
När du skapar en WEP-nyckel anger du följande, beroende på om WEP-nyckeln är alfanumerisk eller hexadecimal och hur många bitar den består av:

Typ | Bitar | Ange en sträng med...
--- | --- | ---
alfanumerisk | 64 | 5 alfanumeriska tecken
128 | 13 alfanumeriska tecken
hexadecimal | 64 | 10 hexadecimala tecken
128 | 26 hexadecimala tecken

WPA-personlig (Wi-Fi Protected Access)
En förbättrad säkerhetsstandard för Wi-Fi-nätverk som ger starkt dataskydd och kontroll av nätverksåtkomst.

Överst i dokumentet

## -X-

Överst i dokumentet

## -Y-

Överst i dokumentet

## -Z-

Överst i dokumentet

## -Å-

Överst i dokumentet

## -Ä-

Överst i dokumentet

## -Ö-

Överst i dokumentet