### Opciones de configuración de red

En esta pantalla tiene dos opciones:

- Configuración automática de los parámetros de red. Seleccione esta opción si desea que el asistente para instalar impresoras configure automáticamente el servidor de impresión HP Jetdirect para funcionar en la red. Esta opción es compatible tanto con los protocolos TCP/IP como IPX/SPX. Si ambos protocolos están instalados en el PC, el asistente seleccionará el que considere más adecuado.

  Después de seleccionar Configuración automática de los parámetros de red, aparecerá una pantalla de confirmación donde podrá ver el resultado de la configuración automática.

  Asimismo, podrá imprimir una página de prueba de las siguientes dos maneras: imprimir una página de prueba al completar todos los pasos del asistente (tendrá la opción de hacerlo en la última pantalla del asistente) o imprimir una página de prueba de Jetdirect pulsando el botón (de prueba) de configuración del servidor de impresión.

  Según el protocolo que utilice, el asistente de instalación de la impresora configurará los siguientes elementos:

  - TCP/IP (modo directo):
    Al servidor de impresión Jetdirect se le asignará una dirección IP, una máscara de subred y una dirección de pasarela predeterminada. Si el servidor de impresión Jetdirect aún no tiene ninguna dirección IP asignada, ésta será 169.254.x.x (donde x equivale a un número configurado automáticamente). Este rango se denomina rango APIPA (Automatic Private IP Address). Esta configuración se guardará en el servidor de impresión Jetdirect y el software utilizará esta información para crear el puerto de esta impresora en el PC.
  - IPX (modo directo):
    La dirección de hardware (dirección MAC) y el número de red IPX que la tarjeta Jetdirect ha detectado se utilizarán para crear el puerto de esta impresora (o dispositivo multifunción) en el PC.
- Configuración personalizada de los parámetros de red. Seleccione esta opción si desea especificar sus propios valores de configuración para el servidor de impresión Jetdirect. Deberá proporcionar algunos o todos los valores siguientes:
  - Dirección IP
  - Máscara de subred
  - Dirección de pasarela predeterminada
  - Dirección de hardware (dirección MAC)

  Este programa de instalación no puede instalar impresoras ni crear objetos de impresora en servidores Novell. Sólo admite la instalación de red en modo directo entre este PC Windows y una impresora. Para instalar la impresora y crear objetos en el servidor Novell, utilice otra utilidad, como Web Jetadmin, el Asistente para instalar impresoras de red de HP o una utilidad de Novell como NWadmin.

#### Para obtener más información

Glosario de términos relativos a la impresión en red