### プリンタ設定

[プリンタ設定] 画面では、ネットワーク上にないプリンタの設定値を指定できます。

目的のプリンタの、次のいずれかのアドレスを選択して入力し、[次へ] をクリックします。

- ハードウェア アドレス：LAN ハードウェア アドレス (ステーション アドレス、MAC アドレス) は、デバイスを識別する固有のアドレスです。
- IP アドレス：IP (Internet Protocol) アドレスは、TCP/IP ネットワーク上の各デバイスを識別する固有のアドレスです。IP アドレスは「n.n.n.n」 (「n」は 0 〜 255 の数字) という形式の 4 バイト (32 ビット) の数字から成り、通常ネットワーク管理者が割り当てます。

注記：ローカル ネットワーク上にないプリンタをセットアップするには、 大規模 IP ネットワークへのプリンタの追加

#### 詳細は、次を参照してください。

ネットワーク印刷関連の用語集