### การป้องกันแบบไร้สาย

เลือกประเภทการป้องกันที่ใช้ในเครือข่ายไร้สายของท่าน:

- ระบบเปิด: เลือกตัวเลือกนี้ หากเครือข่ายของท่านไม่ต้องการการเข้ารหัสหรือการตรวจสอบสิทธิ์
- คีย์ที่ใช้ร่วมกัน (WEP): เลือกตัวเลือกนี้ หากอุปกรณ์ในเครือข่ายใช้ คีย์ WEP เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สายของท่าน ในหน้าจอถัดไป ท่านจะต้องป้อนคีย์ WEP ซึ่งเครื่องพิมพ์จะใช้ในเครือข่ายไร้สายของท่าน
- WPA-ส่วนบุคคล (WPA-PSK): เลือก WPA-ส่วนบุคคล หากเครือข่ายไร้สายของท่านใช้วลีรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย WPA-ส่วนบุคคล จะมีการเข้ารหัสสำหรับการสื่อสารแบบไร้สาย และมีการป้องกันข้อมูลที่ดีขึ้น ในหน้าจอถัดไป ท่านจะป้อนวลีรหัสผ่านที่เครื่องพิมพ์จะใช้ในเครือข่ายไร้สายของท่าน ท่านสามารถรับวลีรหัสผ่านจากกรอบโต้ตอบ 'คุณสมบัติ' หรือ 'การตั้งค่า' ของจุดเชื่อมต่อ เกตเวย์ หรือยูทิลิตีแบบออนไลน์ของเราเตอร์ วลีรหัสผ่านจะต้องมีความยาวตั้งแต่ 8 ถึง 63 ตัวอักษร ตัวอักษรที่สามารถใช้เพื่อกำหนดวลีรหัสผ่านได้ ได้แก่ 0-9, a-z, A-Z และสัญลักษณ์ในตารางด้านล่าง

หากท่านไม่ทราบประเภทของการป้องกันที่เครือข่ายของท่านใช้ โปรดคลิก ที่นี่

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |