### 무선 암호화 - WEP

##### WEP 키

무선 네트워크에서 WEP를 사용하지 않는 경우 다음을 누르십시오.

네트워크에 WEP 기능이 있을 경우에는 데이터 암호화 사용을 선택하고 WEP 키를 입력하십시오. 이때 네트워크 상의 WEP 키와 동일한 키를 입력해야 합니다.

WEP 키를 모를 경우, 네트워크를 구성한 담당자에게 문의하거나 WAP(무선 액세스 포인트)에 대한 설명서를 참조하십시오.

해당 네트워크에 대한 WEP 키를 입력합니다. 이때 네트워크 상의 정확한 WEP 키를 입력해야 합니다. 이 화면을 새 WEP 키를 만드는 데 사용하지 마십시오.

다음을 눌렀을 때 이 화면이 다시 나타나면 잘못된 WEP 키를 입력한 것입니다. 네트워크 상의 정확한 WEP 키를 다시 입력하십시오.

##### 복수 WEP 키

네트워크에 둘 이상의 WEP 키가 있을 수도 있습니다. 이 경우, 프린터 내장 웹 서버(EWS)를 사용하여 프린터의 무선 설정을 구성해야 합니다. 취소를 누른 다음, 프린터 설명서에서 EWS 정보를 참조하십시오. 무선 설정을 구성했으면 설치 마법사를 다시 실행하십시오.