### Temporäre Netzwerkkabelverbindung

Um den Drucker zu konfigurieren, muss er im Netzwerk erkannt werden. Wird das Netzwerkkabel vorübergehend eingesteckt, kann der Drucker im Netzwerk ermittelt und die Installation fortgesetzt werden. Wenn der Drucker einmal für drahtlose Kommunikation konfiguriert ist, fordert Sie der Drucker auf, das Kabel zu entfernen.

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Drahtloses Netzwerk (Infrastruktur): Verbinden Sie das Kabel mit dem Wireless Access Point (WAP).
- Netzwerk von Gerät zu Gerät (Adhoc): Stecken Sie das Kabel in Ihren Computer ein.

2. Stecken Sie das Netzwerkkabel in den Netzwerkanschluss auf der Rückseite des Druckers ein.

Status Verbindungs-LED | Bedeutung
Eingeschaltet, leuchtet grün | Klicken Sie auf Ja.
Aus | o Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerkkabel richtig an den Drucker und den Wireless Access Point (WAP) oder an einen Computer angeschlossen ist. o Vergewissern Sie sich, dass der Wireless Access Point (WAP) eingeschaltet ist. o Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist. o Vergewissern Sie sich, dass der Computer an das Netzwerk angeschlossen ist.

Wenn Sie die Verbindung zum Drucker im Netzwerk nicht herstellen können, klicken Sie auf Zurück und wählen eine andere Option, um die Kommunikation zum Drucker herzustellen. Informationen zu zusätzlichen Setup-Optionen finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Drucker.

###