### Skriverinnstillinger

I skjermbildet Skriverinnstillinger kan du angi innstilinger for en skriver som ikke er tilkoblet nettverket.

Merk og angi en av adressene nedenfor for skriveren, og klikk deretter på Neste.

- Maskinadresse. En LAN-maskinadresse (også kalt en stasjonsadresse eller MAC-adresse) identifiserer en enhet.
- IP-adresse. En IP-adresse (Internet Protocol) identifiserer hver enhet i et TCP/IP-nettverk. Adressen består av et tall på fire byte (32 biter) i formatet n.n.n.n (der n representerer et tall fra 0 til 255). Dette tilordnes vanligvis av nettverksadministratoren.

Merk: Hvis du vil konfigurere skrivere som ikke er koblet til det lokale nettverket, kan du se Legge til skrivere i store IP-nettverk.

#### Mer informasjon:

Ordliste med terminologi for nettverksutskrift