### Ασύρματη ασφάλεια

Επιλέξτε τον τύπο ασφαλείας που χρησιμοποιείται στο ασύρματο δίκτυό σας:

- Ανοικτό σύστημα: Επιλέξτε αν το ασύρματο δίκτυό σας δεν απαιτεί κρυπτογράφηση ή έλεγχο ταυτότητας.
- Κοινόχ. κλειδί (WEP): Επιλέξτε αν κάθε συσκευή στο δίκτυο χρησιμοποιεί ένα κλειδί WEP για να συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο. Στην επόμενη οθόνη θα καταχωρήσετε το κλειδί WEP που θα χρησιμοποιεί ο εκτυπωτής για το ασύρματο δίκτυό σας.
- WPΑ-προσωπικό (WPA-PSK): Επιλέξτε "WPA-προσωπικό" αν το ασύρματο δίκτυό σας χρησιμοποιεί μια φράση πρόσβασης για σύνδεση στο δίκτυο. Με την επιλογή WPA-προσωπικό παρέχεται κρυπτογράφηση των ασύρματων επικοινωνιών και βελτιωμένη ασφάλεια. Στην επόμενη οθόνη θα καταχωρήσετε τη φράση πρόσβασης που θα χρησιμοποιεί ο εκτυπωτής για το ασύρματο δίκτυο. Μπορείτε να μάθετε τη φράση πρόσβασης από το παράθυρο διαλόγου ‘Ιδιότητες’ ή ‘Ρυθμίσεις’ του βοηθητικού προγράμματος του σημείου πρόσβασης, της πύλης ή του δρομολογητή σας. Η φράση πρόσβασης πρέπει να έχει μήκος 8 έως 63 χαρακτήρων. Οι έγκυροι χαρακτήρες για μια φράση πρόσβασης είναι 0-9, a-z, A-Z και το σύνολο των συμβόλων στον πίνακα που ακολουθεί.

Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο ασφαλείας που χρησιμοποιεί το ασύρματο δικτυό σας, κάντε κλικ εδώ.

! | @ | # | $ | % | ^
& | * | ( | ) | _ | +
= | - | { | } | [ | ]
| | \ | " | : | ; | '
< | > | ? | , | . | /
~ | ` |  |  |  |