### Opzioni per la configurazione della rete

In questa schermata è possibile scegliere tra due opzioni:

- Configurazione automatica delle impostazioni di rete. Selezionare questa opzione per configurare automaticamente il server di stampa HP Jetdirect per l'utilizzo in rete. Questa opzione è supportata sia per il protocollo TCP/IP che IPX/SPX. Se sono stati installati entrambi i protocolli sul PC, la procedura guidata sceglie quello più appropriato.

  Dopo aver selezionato Configurazione automatica delle impostazioni di rete, viene visualizzata una schermata di conferma che riporta le impostazioni di configurazione automatica.

  È inoltre possibile stampare una pagina di prova in due modi: stampare una pagina di prova al termine della procedura guidata (questa opzione è disponibile nell'ultima schermata della procedura) oppure stampare una pagina di prova HP Jetdirect premendo il pulsante di configurazione (prova) sul server di stampa.

  In base al protocollo utilizzato, l'installazione guidata consente di configurare quanto segue.

  - TCP/IP (modalità diretta):
    Al server di stampa Jetdirect vengono assegnati un indirizzo IP, una maschera di sottorete e un indirizzo gateway predefinito. Se al server di stampa Jetdirect non è stato assegnato un indirizzo IP, viene utilizzato l'indirizzo 169.254.x.x, dove x rappresenta un numero configurato automaticamente. Questo intervallo è denominato intervallo APIPA (Automatic Private IP Address). La configurazione viene salvata sul server di stampa Jetdirect e le informazioni memorizzate consentono di creare una porta per la stampante sul PC.
  - IPX (modalità diretta):
    L'indirizzo hardware (indirizzo MAC) e il numero di rete IPX rilevati dalla scheda Jetdirect vengono utilizzati per creare la porta per la stampante (o periferica multifunzione) sul PC.
- Configurazione personalizzata delle impostazioni di rete. Selezionare questa opzione se si desidera specificare le impostazioni di configurazione per il server di stampa Jetdirect. Vengono richieste alcune o tutte le seguenti informazioni:
  - Indirizzo IP
  - Maschera di sottorete
  - Indirizzo gateway predefinito
  - Indirizzo hardware (indirizzo MAC).

  Questo programma di installazione non supporta l'installazione di stampanti o la creazione di un oggetto stampante sui server Novell. Supporta esclusivamente l'installazione di rete in modalità diretta tra il PC Windows e una stampante. Per installare la stampante e creare oggetti sul server Novell, utilizzare un'altra utility, ad esempio Web Jetadmin, Installazione guidata HP per stampanti di rete o un'utility Novell, quale NWadmin.

#### Per ulteriori informazioni:

Glossario dei termini relativi alla stampa in rete