### Verifica connessione della stampante

Se è attiva una connessione senza fili alla stampante, verificare che l'indicatore di periferica senza fili della stampante sia acceso (per istruzioni su come identificare tale indicatore vedere la documentazione fornita con la stampante). Quindi selezionare una delle opzioni nella schermata seguente.

Se è attiva una connessione mediante cavo di rete, controllare le spie della porta di rete sul retro della stampante:

Se la spia di collegamento è... | Effettuare le seguenti operazioni...
--- | ---
Accesa e verde | Quindi selezionare una delle opzioni della schermata seguente. Per individuare l'indirizzo hardware (MAC), l'indirizzo IP o il nome della periferica (nome host IP) della stampante, stampare una pagina di configurazione della rete. Per istruzioni sulla stampa di una pagina di configurazione della rete, consultare la documentazione fornita con la stampante.
Spenta | Verificare che il cavo di rete sia saldamente collegato alla stampante e al WAP (Wireless Access Point, punto di accesso senza fili) o al computer. Verificare che il WAP sia attivato. Verificare che la stampante sia accesa. Verificare che il computer sia connesso alla rete.

Una volta effettuate le verifiche descritte, scegliere un metodo per ricercare nuovamente la stampante:

- Selezionare Cerca nuovamente tutte le stampanti disponibili per fare in modo che l'installazione guidata esegua un'altra ricerca.
- Selezionare Specifica una stampante in base all'indirizzo per immettere manualmente l'indirizzo hardware (MAC), l'indirizzo IP o il nome della periferica (nome host IP).
- Selezionare Immettere le impostazioni per una stampante non in rete se si esegue la configurazione di una porta per una stampante non collegata alla rete. Per ulteriori informazioni su questa opzione, vedere la documentazione fornita con la stampante.