### Znaleziono drukarki

Na ekranie Znaleziono drukarki wyświetlone są wszystkie drukarki (lub urządzenia wielofunkcyjne) wykryte w sieci lokalnej. Wybierz żądaną drukarkę z listy i kliknij przycisk Dalej.

Jeżeli żądanej drukarki nie ma na liście, spróbuj wykonać jedną z następujących czynności:

- Kliknij przycisk Szukaj ponownie lub
- Kliknij przycisk Anuluj, aby zakończyć instalację, a następnie ponownie uruchomić kreatora instalacji.

Uwaga: Aby skonfigurować drukarki, które nie znajdują się w sieci lokalnej, zapoznaj się z sekcją Dodawanie drukarek w dużych sieciach IP.

Drukarki na liście identyfikowane są za pomocą następujących pól. Adres sprzętowy jest najłatwiejszym sposobem identyfikowania drukarek:

Model | Identyfikuje model drukarki (na przykład HP LaserJet serii 5000). Komunikat Nieznany zostaje wyświetlony, jeżeli nie można zidentyfikować danego modelu drukarki, drukarka jest wyłączona lub nie podłączono żadnej drukarki. W przypadku zewnętrznych serwerów druku HP Jetdirect wyświetlana jest następująca informacja, gdy drukarka jest podłączona, lecz nie można jej zidentyfikować: Równoległy: Drukarka/ploter Centronics USB (jednokierunkowa): Jednokierunkowe urządzenie peryferyjne USB (dwukierunkowa): Dwukierunkowe urządzenie peryferyjne
Adres sprzętowy | (Określany również jako adres stacji lub adres MAC). Jednoznacznie identyfikuje urządzenie w sieci lokalnej. W przypadku drukarek firmy HP i zewnętrznych serwerów druku HP Jetdirect, które mają wiele portów drukarek, adres może zawierać dołączony numer portu (Port 1, Port 2, Port 3). Ten adres jest umieszczony na stronie konfiguracyjnej (testowej) serwera druku.
Adres IP | (Internet Protocol – Protokół internetowy) jednoznacznie identyfikuje urządzenie w sieci TCP/IP i jest przypisywany przez administratora sieci. Gdy serwer druku HP Jetdirect jest zasilany i nie zostanie w ciągu dwóch minut skonfigurowany za pomocą prawidłowego adresu IP, automatycznie zostanie przypisany standardowy adres IP (192.0.0.192). Ten domyślny adres IP jest nieprawidłowy, ale można go użyć do identyfikacji nowej drukarki. Jeżeli w sieci jest kilka drukarek z adresem standardowym, to należy sprawdzić adres sprzętowy w celu identyfikacji odpowiedniej drukarki.

Uwaga: Jeżeli wpis w polu jest niepełny, a chcesz zobaczyć całe pole, zwiększ szerokość pola. Aby to zrobić, umieść kursor na krawędzi nagłówka pola, kliknij i rozciągnij ramkę.

Instrukcje drukowania strony konfiguracji sieci znajdują się w dokumentacji dostarczonej z drukarką.

Jeżeli wybrana drukarka jest zabezpieczona nazwą wspólnoty SNMP lub hasłem Jetdirect, zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy wspólnoty lub hasła. Jeżeli dane nie są prawidłowe, nie można zainstalować drukarki za pomocą tego kreatora.

#### Więcej informacji znajduje się w sekcji:

Glosariusz terminów drukowania w sieci