### Impresoras encontradas

En la pantalla Impresoras encontradas se muestra una lista de todas las impresoras (o dispositivos multifunción) que se han descubierto en la red local. Seleccione la impresora que desee utilizar en la lista y haga clic en Siguiente.

Si la impresora que desea utilizar no aparece en la lista, intente lo siguiente:

- Haga clic en el botón Buscar de nuevo; o bien,
- haga clic en el botón Cancelar para salir y, a continuación, vuelva a ejecutar el asistente de instalación.

Nota: Para configurar impresoras que no se encuentran en la red local, consulte Agregar impresoras en redes IP grandes.

Las impresoras de la lista se identifican mediante los siguientes campos. La dirección de hardware es el modo más eficaz de identificar la impresora:

Modelo | Este campo identifica el modelo de la impresora (por ejemplo, HP LaserJet 5000 Series). Si el modelo no se ha podido identificar, la impresora está apagada o no hay ninguna impresora conectada, se muestra Desconocida. En el caso de los servidores de impresión externos HP Jetdirect, aparecerán los siguientes valores si la impresora está conectada pero no pudo identificarse: Paralelo: Centronics Printer/Plotter (Impresora/trazador Centronics) USB (unidireccional): Periférico unidireccional USB (bidireccional): Periférico bidireccional
Dirección de hardware | (También denominada dirección de la estación o dirección MAC). Define de forma exclusiva los dispositivos de la red local. En el caso de las impresoras HP y los servidores de impresión externos HP Jetdirect que tienen varios puertos de impresora, se puede agregar un número de puerto (Puerto 1, Puerto 2, Puerto 3). Esta dirección aparece en la página (de prueba) de configuración del servidor de impresión.
Dirección IP | (Internet Protocol) identifica de forma exclusiva los dispositivos de una red TCP/IP. Su asignación corre a cargo del administrador de red. Al encender un servidor de impresión HP Jetdirect, si no se configura una dirección IP válida para el mismo en los dos primeros minutos, se le asignará automáticamente una dirección IP predeterminada (192.0.0.192). Esta dirección IP predeterminada no es una dirección válida, aunque puede servir para identificar una impresora nueva. Si hay varias impresoras con la dirección predeterminada, fíjese en el campo Dirección de hardware para identificar la impresora correcta.

Nota: Si la entrada de un campo está truncada y desea ver el campo entero, cambie la anchura del mismo. Para hacerlo, coloque el cursor en el borde del encabezado del campo, haga clic y arrástrelo hasta alcanzar el tamaño deseado.

Si desea obtener instrucciones sobre la impresión de una página de configuración de red, consulte la documentación suministrada con la impresora.

Si la impresora seleccionada está protegida mediante un Nombre de comunidad SNMP o una Contraseña de Jetdirect, el sistema le solicitará dicho nombre de comunidad o contraseña. Si la entrada no es válida, no podrá instalar la impresora con este asistente.

#### Para obtener más información

Glosario de términos relativos a la impresión en red