### การตั้งค่าเครื่องพิมพ์

หน้าจอ การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ จะช่วยให้ท่านสามารถระบุการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายได้

เลือกและป้อนแอดเดรสใดแอดเดรสหนึ่งต่อไปนี้สำหรับเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิกที่ ถัดไป

- แอดเดรสฮาร์ดแวร์ แอดเดรสฮาร์ดแวร์ LAN (หรือเรียกว่า แอดเดรสสเตชั่น หรือแอดเดรส MAC) จะระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายในระบบโดยไม่ซ้ำกัน
- แอดเดรส IP แอดเดรส IP (Internet Protocol) จะระบุอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์บนเครือข่าย TCP/IP โดยไม่ซ้ำกัน แอดเดรสนี้ประกอบด้วยตัวเลขขนาดสี่ไบต์ (32 บิต) ในรูป n.n.n.n โดย n เป็นตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 255 และปกติแล้วผู้บริหารเครือข่ายจะเป็นผู้กำหนด

หมายเหตุ: ในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในเครือข่ายท้องถิ่น ให้ดูที่ การเพิ่มเครื่องพิมพ์เข้าในเครือข่าย IP ขนาดใหญ่

#### หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่

อภิธานศัพท์เกี่ยวกับการพิมพ์ผ่านเครือข่าย