### TCP/IP 설정 변경

프린터를 식별한 후 프린터의 통신 모드를 지정하고, 해당 모드에 대해 적절한 네트워크 매개변수를 설정해야 합니다.

주: 설치 유틸리티는 시스템 설정을 검색한 후 권장 TCP/IP 설정을 제공하지만 필요한 경우 사용자가 이러한 설정을 수정할 수 있습니다. 설치를 완료하기 전에는 지정한 매개변수 값이 프린터에 구성되지 않습니다.

· 프린터에 적절한 TCP/IP 설정이 없는 경우
프린터의 유효한 IP 주소, 유효한 서브넷 마스크 및 게이트웨이의 유효한 IP 주소를 제시된 필드에 입력하십시오. 값을 할당하기 전에 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

권장 설정을 누르면 설치 유틸리티가 TCP/IP 매개 변수를 자동으로 입력합니다.

기본 포트 이름 확인란(Windows NT, 2000 및 XP만 해당)을 사용합니다. 이 프린터에 기본 포트 설정을 사용하려면 이 확인란을 선택하십시오. 이 확인란을 선택하지 않으면 다음 마법사 화면에 포트 이름 대화 상자가 나타납니다.

주의: 프린터를 다른 네트워크에 연결할 경우, 이 유틸리티가 권장하는 TCP/IP 설정이 전역에서 고유하지 않으므로 다른 장치들과 충돌이 일어날 수 있습니다. 다른 TCP/IP 네트워크에 연결할 때는 주의해야 합니다.

· 프린터에 이미 TCP/IP 설정이 있는 경우
현재 TCP/IP 설정이 표시됩니다.

주의: 유효한 TCP/IP 설정을 바꾸면 다른 사용자들이 사용하지 못할 수 있습니다. 설정을 바꾸기 전에 네트워크 관리자와 상의하십시오.

주: TCP/IP 매개변수가 HP Web Jetadmin과 같은 관리 소프트웨어를 통해 암호로 보호되는 경우 입력 필드가 비활성화됩니다.

기본 포트 이름 확인란(Windows NT, 2000 및 XP만 해당)을 사용합니다. 이 프린터에 기본 포트 설정을 사용하려면 이 확인란을 선택하십시오. 이 확인란을 선택하지 않으면 다음 마법사 화면에 포트 이름 대화 상자가 나타납니다.

#### 상세 정보:

네트워크 인쇄 용어집