### Dettagli stampante

La schermata Dettagli stampante consente di specificare direttamente una stampante di rete in base a uno dei relativi indirizzi.

Selezionare e immettere uno dei seguenti indirizzi per la stampante desiderata, quindi fare clic su Avanti. Individuare gli indirizzi attualmente configurati eseguendo la stampa di una pagina di configurazione della rete.

Nota: vengono visualizzate solo le opzioni valide per la stampante.

- Indirizzo hardware. Un indirizzo hardware LAN (denominato anche indirizzo di stazione o indirizzo MAC) identifica in modo univoco una periferica.
- Indirizzo IP. Un indirizzo IP (Internet Protocol) identifica in modo univoco ciascuna periferica su una rete TCP/IP. È costituito da un numero a 4 byte (32 bit) nel formato n.n.n.n, dove n rappresenta un numero compreso tra 0 e 255, e di solito viene assegnato da un amministratore di rete.

Nota: per informazioni sulle impostazioni predefinite, consultare la documentazione fornita con la stampante. Alcune stampanti HP assumono un indirizzo IP predefinito (192.0.0.192) due minuti dopo l'accensione. Utilizzare questa impostazione predefinita per l'identificazione iniziale di una nuova stampante.

- Nome host IP. Un nome host IP è un nome di facile identificazione che può essere utilizzato al posto dell'indirizzo IP della stampante.

Nota: per installare stampanti non presenti sulla rete locale, vedere Aggiunta di stampanti su reti IP di grandi dimensioni.

Se una stampante selezionata è stata protetta con un nome di comunità SNMP o con una password Jetdirect, verrà richiesto di immettere il nome di comunità o la password. In caso di immissione di dati non validi, non è possibile installare la stampante utilizzando questa procedura guidata.

#### Per ulteriori informazioni:

Glossario dei termini relativi alla stampa in rete