### ระบุเครื่องพิมพ์

หน้าจอ ระบุเครื่องพิมพ์ ใช้สำหรับระบุเครื่องพิมพ์ของเครือข่ายโดยใช้แอดเดรสโดยตรง

เลือกและป้อนแอดเดรสใดแอดเดรสหนึ่งต่อไปนี้สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ ถัดไป ดูแอดเดรสที่กำหนดไว้ในปัจจุบัน โดยพิมพ์หน้าการกำหนดค่าเครือข่าย

หมายเหตุ: มีเพียงตัวเลือกที่ใช้ได้เท่านั้น ที่จะปรากฏบนหน้าจอ

- แอดเดรสฮาร์ดแวร์ แอดเดรสฮาร์ดแวร์ LAN (หรือเรียกว่า แอดเดรสสเตชั่น หรือแอดเดรส MAC) จะระบุอุปกรณ์บนเครือข่ายในระบบโดยไม่ซ้ำกัน
- แอดเดรส IP แอดเดรส IP (Internet Protocol) จะระบุอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์บนเครือข่าย TCP/IP โดยไม่ซ้ำกัน แอดเดรสนี้ประกอบด้วยตัวเลขขนาดสี่ไบต์ (32 บิต) ในรูป n.n.n.n โดย n เป็นตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 255 และปกติแล้วผู้บริหารเครือข่ายจะเป็นผู้กำหนด

หมายเหตุ: โปรดอ่านเอกสารที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าเริ่มต้น เครื่องพิมพ์ HP บางรุ่นจะใช้แอดเดรส IP เริ่มต้น ได้แก่ 192.0.0.192 หลังจากเปิดเครื่องได้สองนาที โปรดใช้ค่าเริ่มต้นนี้เพื่อระบุเครื่องพิมพ์ใหม่ในครั้งแรก

- ชื่อแม่ข่ายของ IP ชื่อแม่ข่ายของ IP ควรเป็นชื่อที่ระบุได้ง่าย ซึ่งสามารถใช้แทนแอดเดรส IP ของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: ในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในเครือข่ายท้องถิ่น ให้ดูที่ การเพิ่มเครื่องพิมพ์เข้าในเครือข่าย IP ขนาดใหญ่

หากเครื่องพิมพ์ที่เลือกไว้มีการป้องกันโดยชื่อ SNMP Community หรือรหัสผ่าน Jetdirect ท่านจะได้รับการเตือนให้ป้อนชื่อ Community หรือรหัสผ่าน หากค่าที่ท่านป้อนไม่ถูกต้อง ท่านจะไม่สามารถติดตั้งเครื่องพิมพ์โดยใช้ตัวช่วยการติดตั้งนี้ได้

#### หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่:

อภิธานศัพท์เกี่ยวกับการพิมพ์ผ่านเครือข่าย