### تحديد طابعة

تسمح لك شاشة تحديد الطابعة بتعيين طابعة شبكة مباشرةً باستخدام أحد عناوينها.

حدد أحد العناوين التالية ثم أدخله للطابعة التي تريدها، ثم انقر فوق التالي. ابحث عن العناوين المكونة حالياً بواسطة طباعة صفحة "تكوين الشبكة".

ملاحظة: ستظهر الخيارات الصحيحة والمناسبة لطابعتك فقط على الشاشة.

- عنوان الجهاز. يعمل عنوان أحد المكونات المادية لـلشبكة المحلية LAN (والذي يطلق عليه أيضًا "عنوان المحطة أو عنوان MAC) على تعريف جهاز على الشبكة المحلية تعريفًا فريدًا.
- عنوان IP. يعرف عنوان IP (بروتوكول الإنترنت) كل جهاز على شبكة TCP/IP تعريفًا فريدًا. وهو يتكون من رقم بحجم 4 بايت (32 بت) ويكون على هيئة n.n.n.n، حيث تمثل n رقماً من صفر إلى 255، ويقوم بتعيينه مسئول الشبكة في أغلب الأحوال.

ملاحظة: انظر المراجع المتوفرة مع الطابعة للحصول على مزيد من المعلومات حول الإعدادات الافتراضية للطابعة. حيث تستخدم بعض طابعات HP عنوان IP التالي بعد دقيقتين من توصيل الطاقة إليها: 192.0.0.192. يمكنك استخدام هذا العنوان الافتراضي لكي تقوم بتعريف طابعة جديدة من البداية.

- اسم مضيف IP. اسم مضيف IP اسم يسهل تعريفه ويمكن استخدامه بدلاً من عنوان IP الخاص بالطابعة.

ملاحظة: لإعداد الطابعات التي لا تقع على الشبكة المحلية، انظر إضافة الطابعات على شبكات IP الكبيرة.

إذا كانت الطابعة محمية بواسطة "اسم مجموعة SNMP" أو كلمة مرور Jetdirect، ستظهر مطالبة بإدخال "اسم المجموعة" أو كلمة المرور. وإذا لم يكن إدخالك صحيحًا، فلن يمكنك تثبيت الطابعة باستخدام هذا المعالج.

#### لمزيد من المعلومات:

معجم مصطلحات الطباعة على الشبكة