Vezeték nélküli hálózatok – oktatóanyag

A vezeték nélküli hálózatok alapja a vezeték nélküli útválasztó vagy hozzáférési pont, mely a mobiltelefonokhoz hasonló alapelven küldi és fogadja a jeleket.

A vezeték nélküli útválasztó úgy működik, mint egy telefonállomás, a többi vezeték nélküli eszköz pedig telefonként kommunikál vele. A vezeték nélküli hálózat minden kommunikációja a vezeték nélküli útválasztón vagy hozzáférési ponton megy át.

Kattintson ide a folytatáshoz

Kattintson ide a vezeték nélküli hálózatok oktatóanyagának és gyakori kérdéseinek kezdőlapjára való visszatéréshez