ワイヤレス ネットワーキングに関するよくある質問 (FAQ)
SSID とは何ですか?
複数のネットワーク名 (SSID) が表示されましたがどうしてですか?
ワイヤレス ネットワーク名 (SSID) がわからない場合どうしたらよいですか?
ネットワーク名 (SSID) が一覧に見つからないのはなぜですか?
暗号化とは何ですか?
WEP キーまたは WPA パスワードとは何ですか?
ネットワーク セキュリティ キーまたはパスワードがわからない場合どうしたらよいですか?
WEP キーがいくつもあるのはなぜですか、また WEP キー インデックスとは何ですか?
ルータのログインを忘れてしまったらどうしたらよいですか?
どうして Secure Easy Setup (SES) でワイヤレス ネットワーク名とセキュリティ設定を変更するのですか?
MAC アドレスのフィルタ機能により新しいワイヤレス デバイスを検出できなくなるのはなぜですか?
プリンタをワイヤレス ネットワークに正しく接続したのに印刷ができないのはなぜですか?

ワイヤレス ネットワーキングのチュートリアルと FAQ ホーム ページに戻るには、ここをクリックします。

SSID とは何ですか?
SSID とはワイヤレス ネットワーク名です。たいていのワイヤレス ルータやアクセス ポイントは、出荷時設定によりメーカー名をワイヤレス ネットワーク名またはSSIDとしてブロードキャストします。このため、同じメーカーのワイヤレス ルータやアクセス ポイントを使用している近隣のネットワークから識別するために、お使いのワイヤレス ネットワーク名をわかりやすい固有の名前に変更することをお勧めします。SSID を出荷時設定のまま使用していると、エリア内の別のワイヤレス ネットワークで同じメーカーのルータが同様に出荷時設定の SSID を使用していた場合、ネットワーク上の問題が発生する場合があります。
ページのトップに戻る

複数のネットワーク名 (SSID) が表示されましたがどうしてですか?
ワイヤレス セットアップの最中にエリア内のワイヤレス ネットワークを検索すると、デバイスは検出したすべてのワイヤレス ネットワークの SSID またはネットワーク名を表示します。同じエリア内に住居やオフィスがあると、複数の SSID が一覧に表示される可能性があります。固有の SSID を使用すること、そして不正なアクセスから自分のネットワークを守るための暗号化方式が重要であるのはこのためです。
ページのトップに戻る

ワイヤレス ネットワーク名 (SSID) がわからない場合どうしたらよいですか?
ワイヤレス ネットワーク名 (SSID) はお使いのルータから取得することができます。これには、最初に Internet Explorer などの Web ブラウザを開き、次にブラウザのアドレス フィールドに (http://www...の代わりに) ルータの IP アドレスを入力してルータにログインします。ルータにログインするには、ユーザ ID とパスワードの入力が求められます。ルータのデフォルトの IP アドレスとログインについて、ワイヤレス ルータまたはアクセス ポイントの構成ページへのアクセス方法については、ルータの説明書を参照するか、製造元までお問い合わせください。
ページのトップに戻る

ネットワーク名 (SSID) が一覧に見つからないのはなぜですか?
ワイヤレス セットアップの最中にエリア内のワイヤレス ネットワークを検索すると、デバイスは検出したすべてのワイヤレス ネットワークの SSID またはネットワーク名を表示します。ワイヤレス ネットワーク名 (または SSID) が一覧に見つからない場合、次のような問題が考えられます。最初に、ワイヤレス ルータまたはアクセス ポイントがセキュリティ保護のため、SSID をブロードキャストしないように設定されている可能性があります。2番目に、デバイスの場所がワイヤレス ルータやアクセス ポイントから遠すぎる可能性があります。デバイスをワイヤレス ルータやアクセス ポイントにできるだけ近づけてください。ワイヤレス ルータやアクセス ポイントは壁や外壁から離して置いてください。3番目に、ワイヤレス ルータやアクセス ポイントの電源が入っていない可能性があります。ワイヤレス ルータやアクセス ポイントの電源が入っており、デバイスに近く設置されている場合、電子レンジやコードレス電話などの電子機器の干渉により検出結果が変わることから、ワイヤレス ネットワークの検出を再度行います。それでもまたワイヤレス ネットワークを検出できない場合、ワイヤレス ルータやアクセス ポイントの設定でブロードキャスティング関連の設定が正しいかどうか、またブロードキャスティングがオンに設定されていることを確認します。ワイヤレス ルータまたはアクセス ポイントの構成ページへのアクセス方法については、ルータの説明書を参照するか、製造元までお問い合わせください。
ページのトップに戻る

暗号化とは何ですか?
暗号化とはワイヤレス ネットワークを不正ユーザから守るための方法です。この機能の使用は任意ですが、強くお勧めします。暗号化方式を採用すると、ワイヤレス ネットワークを介して送信されるすべてのメッセージの暗号化にパスワードまたはキーが使用されます。ネットワーク名とパスワードを認識するデバイスのみがネットワーク通信の検出と暗号の解読が行えます。最もよく使われる暗号化の種類は、WEP と WPA です。
ページのトップに戻る

WEP キーまたは WPA パスワードとは何ですか?
WEP および WPA とは、ワイヤレス ネットワークを保護するために用いられる暗号化の種類です (暗号化とは? を参照)。WEP キーとは、ワイヤレス ネットワークでワイヤレス ネットワーク通信の暗号化または解読に用いられるパスワードです。WEP パスワードは複数の WEP キーを生成するために用いることができますが、別のネットワーク デバイスに入力してもキーとして機能しません。別のワイヤレス デバイスでネットワーク アクセスを試みる場合、WEP キーの入力が必要です。WPA パスワードは WEP キーと極めて同じ働きをします。WPA では、パスワードは伝送の暗号化と解読を直接行うキーとして使用され、複数の WPA キーの生成には使用されません。ワイヤレス ネットワークを介して通信するデバイスはすべてワイヤレス ネットワーク名 (SSID) ならびに暗号化方式、キーまたはパスワード (設定されている場合) を認識する必要があります。
ページのトップに戻る

ネットワーク セキュリティ キーまたはパスワードがわからない場合どうしたらよいですか?
ワイヤレス ネットワーク セキュリティ キーまたはパスワードはお使いのルータから取得することができます。これには、最初に Internet Explorer などの Web ブラウザを開き、次にブラウザのアドレス フィールドに (http://www...の代わりに) ルータの IP アドレスを入力してルータにログインします。ルータにログインするには、ユーザ ID とパスワードの入力が求められます。ルータのデフォルトの IP アドレスとログインについて、ワイヤレス ルータまたはアクセス ポイントの構成ページへのアクセス方法については、ルータの説明書を参照するか、製造元までお問い合わせください。
ページのトップに戻る

WEP キーがいくつもあるのはなぜですか、また WEP キー インデックスとは何ですか?
複数の WEP キーをお持ちの場合、最初のキーから始めてください。既定では、お使いのデバイスはインデックス内の最初のキーを検索するように設定されているからです。WEP キー インデックスとは、パスワードを使用して複数の WEP キーを生成するための方式の1つです。ワイヤレス ネットワークにより高いレベルのセキュリティを追加するために WEP キーを頻繁に変える必要があるユーザには便利な機能です。
ページのトップに戻る

ルータのログインを忘れてしまったらどうしたらよいですか?
ルーターのログインを忘れてしまった場合、ワイヤレス ルータまたはアクセス ポイントに付属の説明書でデフォルトのログインを確認してください。ログインを変更していない場合は、この方法で有効です。自分用に作成したログインを忘れてしまった場合、ルータの説明書または製造元でログインをリセットする方法を確認してください。
ページのトップに戻る

どうして Secure Easy Setup (SES) でワイヤレス ネットワーク名とセキュリティ設定を変更するのですか?
Secure East Setup (SES) では WPA 暗号化のみが用いられます。このほうがよりセキュアな方法だからです。お使いのワイヤレス ネットワークが WPA 暗号化を使用していない場合、ワイヤレス ルータまたはアクセス ポイント上で SES モードを開始すると現在のワイヤレス ネットワーク設定が自動的に再構成され、新しいワイヤレス ネットワーク名 (SSID) と WPA 暗号化が作成されます。最初から SES を使用してワイヤレス ネットワークをセットアップしていた場合は、すでに WPA 暗号化を使用しており、また SES を使用してネットワークにデバイスを追加しても現在のワイヤレス ネットワーク設定はまったく変更されません。
ページのトップに戻る

MAC または IP アドレスのフィルタ機能により新しいワイヤレス デバイスを検出できなくなるのはなぜですか?
すべてのネットワーク デバイスはデバイスを一意に識別する MAC アドレスを持っています。このアドレスは永久であり、デバイスの製造時に割り当てられます。IP アドレスも同じようにあるネットワーク上のデバイスを一意に識別するものですが、ワイヤレス ルータによって割り当てられるものであり、変更が可能です。 MAC アドレスのフィルタ機能と IP アドレスのフィルタ機能は、ワイヤレス ネットワークを保護する強力な方式です。この機能をオンにすると、フィルタ リスト内の MAC アドレスまたは IP アドレスを持つデバイスだけがワイヤレス ネットワークに参加することが許可されます。これらの設定は、ワイヤレス ルータまたはアクセス ポイントの構成に含まれます。フィルタ リストに別のデバイスを追加したり、アドレスのフィルタ機能をオフにする場合は、ルータの構成設定にアクセスする必要があります。ワイヤレス ルータまたはアクセス ポイントの構成ページへのアクセス方法については、ルータの説明書を参照するか、製造元までお問い合わせください。
ページのトップに戻る

プリンタをワイヤレス ネットワークに正しく接続したのに印刷ができないのはなぜですか?
ワイヤレス プリンタへの印刷機能に悪影響を及ぼす原因には複数あります。電子レンジやコードレス電話など、他の電子機器が原因で無線干渉が起きている可能性があります。2.4Ghz で動作するコードレス電話からは特にその影響を受けます。 コンピュータ上でファイアウォール ソフトウェアを使用している場合、ファイアウォールがネットワーク上の別のデバイスへの通信をブロックしている可能性があります。 ファイアウォール ソフトウェアで HP プログラムに関するポップアップ ダイアログが表示された場合、これらのプログラムのアクセスを常に許可する設定を選択してください。ワイヤレス ルータまたはアクセス ポイントの製造元が設定したデフォルトのワイヤレス ネットワーク名 (SSID) をそのまま使用している場合、同じエリア内で同じデフォルト名を用いているとトラブルが発生する可能性があります。同じ SSID をブロードキャストするワイヤレス ルータやアクセス ポイントが複数ある場合、その SSID を使用するように構成された、同じ通信エリア内のワイヤレス デバイスは、たとえ互いのセキュリティ設定が異なっていても、信号強度が最大のルータまたはアクセス ポイントを自動的に自分の通信相手としてみなします。ワイヤレス ルータまたはアクセス ポイントの構成ページへのアクセス方法および構成内容の変更方法については、ルータの説明書を参照するか、製造元までお問い合わせください。
ページのトップに戻る

ワイヤレス ネットワーキングのチュートリアルと FAQ ホーム ページに戻るには、ここをクリックします。