Kablosuz Ağ Sık Sorula Sorular (SSS)
SSID Nedir?
Neden birden fazla ağ adının (SSID) listelendiğini görüyorum?
Kablosuz ağ adımı (SSID) bilmiyorsam ne yapmalıyım?
Neden ağ adımın (SSID) listelendiğini görmüyorum?
Şifreleme Nedir?
WEP Anahtarı veya WPA Parolası Nedir?
Ağ güvenlik anahtarımı veya parolamı bilmiyorsam ne yapmalıyım?
Neden birden fazla WEP Anahtarım var ve WEP Anahtarı dizinleme ne demek?
Yönlendirici oturum açma bilgilerimi unutursam ne yapmalıyım?
Neden Güvenli Kolay Kurulum (SES) kablosuz ağ adımı ve güvenlik ayarlarımı değiştirebilir?
Neden MAC adres filtreleme yeni kablosuz aygıtımı bulmayı engelliyor?
Yazıcım başarıyla kablosuz ağa bağlandıktan sonra bile neden yazdırırken sorun yaşıyorum?

Kablosuz Ağ Eğitimi ve SSS giriş sayfasına dönmek için burayı tıklatın

SSID Nedir?
SSID, kablosuz ağ adıdır. Varsayılan olarak birçok kablosuz yönlendirici ve erişim noktası, kablosuz ağ adı (SSID) olarak üreticilerinin adını yayınlar. Kablosuz ağ adınızı sizin için anlamlı bir adla değiştirmeniz önerilir, böylece aynı üreticinin kablosuz yönlendiricisini veya erişim noktasını kullanıyor olabilecek yakındaki diğer kablosuz ağlardan kendi ağınızı ayırabilirsiniz. Varsayılan SSID'yi kullanma, bölge içine diğer kablosuz ağlar aynı yönlendirici üreticisinin varsayılan SSID'sini kullandıklarında, ağ sorunlarına neden olabilir.
Sayfanın üstüne git

Neden birden fazla ağ adının (SSID) listelendiğini görüyorum?
Kablosuz kurulum sırasında, aygıtınız bölgedeki kablosuz ağları ararken, bulduğu tüm kablosuz ağların SSID'lerini veya ağ adlarını görüntüleyecektir. Diğer iş veya yerleşim bölgelerine yakın oturuyorsanız, birden fazla SSID'nin listelendiğini göreceksiniz, bu nedenle SSID'nin sizin için anlamlı olması ve ağınızı istenmeyen erişime karşı korumak üzere şifreleme yöntemi kullanmanız önemlidir.
Sayfanın üstüne git

Kablosuz ağ adımı (SSID) bilmiyorsam ne yapmalıyım?
Kablosuz ağ adınızı (SSID) yönlendiricinizden alabilirsiniz. Bunu yapmak için önce Internet Explorer gibi bir Web tarayıcısını açarak yönlendiricinizde oturum açmanız ve ardından tarayıcının adres alanına (http://www... alanına) yönlendiricinin IP adresini girmeniz gerekir. Yönlendiriciye oturum açmak için kullanıcı kimliği ve parola istenebilir. Varsayılan IP adresi ve yönlendiriciye oturum açma ile kablosuz yönlendirici veya erişim noktası yapılandırma ayarlarına erişimle ilgili diğer bilgiler için yönlendiricinizin belgelerine veya üreticinize başvurun.
Sayfanın üstüne git

Neden ağ adımın (SSID) listelendiğini görmüyorum?
Kablosuz kurulum sırasında, aygıtınız bölgedeki kablosuz ağları ararken, bulduğu tüm kablosuz ağların SSID'lerini veya ağ adlarını görüntüleyecektir. Kablosuz ağınızın (veya SSID) listelendiğini görmüyorsanız, birkaç sorundan biri olabilir. Önce, kablosuz yönlendiriciniz veya erişim noktanız, güvenlik önlemi olarak SSID'yi yayınlamayacak biçimde yapılandırılmış olabilir. Ardından, aygıtınız kablosuz yönlendiricinizden veya erişim noktanızdan çok uzakta olabilir; aygıtınızı, kablosuz yönlendiricinize veya erişim noktanıza yakınlaştırmayı deneyin ve kablosuz yönlendirici veya erişim noktasını olabildiğince duvarlardan, özellikle iç duvarlarda uzakta tutun. Son olarak, kablosuz yönlendiriciniz veya erişim noktanız açılmamış olabilir. Kablosuz yönlendiriciniz veya erişim noktanız açık ve aygıtınıza olabildiğince yakınsa, kablosuz ağları aramayı yeniden çalıştırın, aramanın sonuçları, mikrodalgalar ve kablosuz telefonlar gibi diğer elektronik aygıtlar nedeniyle değişebilir. Kablosuz ağınızı bulmada zorlanmaya devam ediyorsanız, kablosuz yönlendiricinizin veya erişim noktanızın SSID yayınlamayla ilgili ayarlarını denetleyin ve yayınlamanın Açık olarak ayarlandığından emin olun. Kablosuz yönlendiricinizin veya erişim noktanızın yapılandırma ayarlarına erişimle ilgili diğer bilgiler için yönlendiricinizin belgelerine veya üreticinize başvurun.
Sayfanın üstüne git

Şifreleme Nedir?
Şifreleme, istenmeyen kullanıcılara karşı kablosuz ağınızı koruma yoludur. İsteğe bağlıdır ancak kesinlikle önerilir. Bir şifreleme yöntemi uygulayarak, kablosuz ağ üzerinden gönderilen tüm mesajları kodlamak üzere bir parola veya anahtar kullanılır. Yalnızca ağın adını ve parolasını bilen aygıtlar ağı bulabilir ve iletişimin şifresini çözebilir. En bilinen şifreleme türleri WEP ve WPA'dır.
Sayfanın üstüne git

WEP Anahtarı veya WPA Parolası Nedir?
WEP ve WPA, kablosuz ağları korumak için kullanılan şifreleme türleridir (bkz: Şifreleme Nedir?). WEP anahtarı, herhangi bir kablosuz ağ iletişimini kodlamak ve kodunu çözmek için kablosuz ağ tarafından kullanılan paroladır. WEP parolası, birden fazla WEP anahtarı oluşturmak için kullanılabilir ancak diğer ağ aygıtlarında girildiğinde anahtarın kendisi gibi çalışmayacaktır, ağa erişmeyi deneyen diğer kablosuz aygıtlara yalnızca WEP anahtarı girilmelidir. WPA parolası WEP anahtarına çok benzer biçimde çalışır; WPA ile parola, aktarımları doğrudan kodlamak ve kodunu çözmek için anahtar olarak kullanılır; birden fazla WPA anahtarı üretmek için kullanılmaz. Kablosuz ağ üzerinden iletişim kurmak isteyen aygıtlar, şifreleme yöntemi ve anahtar veya parolanın (varsa) yanı sıra kablosuz ağ adını da (SSID) bilmelidir.
Sayfanın üstüne git

Ağ güvenlik anahtarımı veya parolamı bilmiyorsam ne yapmalıyım?
Kablosuz ağ güvenlik anahtarınızı veya parolanızı yönlendiricinizden alabilirsiniz. Bunu yapmak için önce Internet Explorer gibi bir Web tarayıcısını açarak yönlendiricinizde oturum açmanız ve ardından tarayıcının adres alanına (http://www... alanına) yönlendiricinin IP adresini girmeniz gerekir. Yönlendiriciye oturum açmak için kullanıcı kimliği ve parola istenebilir. Varsayılan IP adresi ve yönlendiriciye oturum açma ile kablosuz yönlendirici veya erişim noktası yapılandırma ayarlarına erişimle ilgili diğer bilgiler için yönlendiricinizin belgelerine veya üreticinize başvurun.
Sayfanın üstüne git

Neden birden fazla WEP Anahtarım var ve WEP Anahtarı dizinleme ne demek?
Birden fazla WEP anahtarınız varsa, aygıtınız dizindeki ilk anahtarı aramak üzere varsayılan olarak yapılandırıldığından, ilk anahtarı deneyerek başlayın. WEP anahtar dizinleme, bir parola kullanarak birden fazla WEP anahtarı üretme yöntemidir ve kablosuz ağlarına daha fazla güvenlik eklemek üzere WEP anahtarını sıklıkla değiştiren kişiler için kullanışlıdır.
Sayfanın üstüne git

Yönlendirici oturum açma bilgilerimi unutursam ne yapmalıyım?
Yönlendirici oturum açma bilgilerinizi unuttuysanız, varsayılan oturum açma bilgileri için kablosuz yönlendiriciniz veya erişim noktanızla birlikte gelen belgelere bakabilirsiniz. Oturum açma bilgilerini değiştirmediyseniz, bu işe yarayacaktır. Kendi oturum açma bilgilerinizi oluşturduysanız ve bunları hatırlayamıyorsanız, bu bilgileri nasıl sıfırlayacağınızla ilgili yönergeler için yönlendirici belgelerine veya üreticiye başvurmalısınız.
Sayfanın üstüne git

Neden Güvenli Kolay Kurulum (SES) kablosuz ağ adımı ve güvenlik ayarlarımı değiştirebilir?
Güvenli Kolay Kurulum (SES), daha güvenli olarak kabul edildiğinden yalnızca WPA şifrelemesini kullanır. Kablosuz ağınız WPA şifrelemesini kullanmıyorsa, kablosuz yönlendiricinizde veya erişim noktanızda SES modunu çağırma, kablosuz ağ ayarlarını yeniden yapılandırmasına ve yeni kablosuz ağ adı (SSID) ve WPA şifrelemesi oluşturmasına neden olacaktır. Daha önce kablosuz ağınızı kurmak için SES kullandıysanız, zaten WPA şifrelemesi kullanıyor olmalısınız ve ağınıza aygıt eklemek için yeniden SES kullanma herhangi bir kablosuz ağ ayarını değiştirmemelidir.
Sayfanın üstüne git

Neden MAC veya IP adres filtreleme yeni kablosuz aygıtımı bulmayı engelliyor?
Tüm ağ aygıtlarının, benzersiz olarak aygıtı tanımlayan bir MAC adresi vardır. Bu adres kalıcıdır ve aygıt üretildiğinde atanır. IP adresi de belirli bir ağ üzerindeki aygıtı benzersiz olarak tanımlar ancak kablosuz ağ tarafından atanır ve zamanla değişebilir. MAC adresi filtreleme ve IP adresi filtreleme, kablosuz ağınızı güvenceye almak için güçlü yöntemlerdir. Açılırsa, yalnızca filtreleme listesinde MAC adresleri veya IP adresleri listelenen aygıtlara kablosuz ağda izin verilir. Bu ayarlar, kablosuz yönlendiricinizin veya erişim noktanızın yapılandırılmasının bir bölümüdür. Filtre listesine başka bir aygıt eklemek veya adres filtrelemeyi kapatmak için, yönlendirici yapılandırma ayarlarına erişmelisiniz. Kablosuz yönlendiricinizin veya erişim noktanızın yapılandırma ayarlarına erişimle ilgili diğer bilgiler için yönlendiricinizin belgelerine veya üreticinize başvurun.
Sayfanın üstüne git

Yazıcım başarıyla kablosuz ağa bağlandıktan sonra bile neden yazdırırken sorun yaşıyorum?
Kablosuz yazıcıya yazdırmanızı etkileyebilecek çeşitli etkenler vardır. Mikrodalga fırınlar veya kablosuz telefonlar (özellikle kablosuz telefonunuz 2.4Ghz'de çalışıyorsa) gibi diğer elektronik aygıtlardan kablosuz parazit alıyor olabilirsiniz. Bilgisayar sisteminizde güvenlik duvarı yazılımı kullanıyorsanız, güvenlik duvarı ağınızdaki diğer aygıtlara erişme denemelerinizi engelliyor olabilir. HP programlarıyla ilgili güvenlik duvarı yazılımınızdan açılan iletişim kutuları görürseniz, bu programların erişimine her zaman izin verdiğinizden emin olun. Kablosuz yönlendirici veya erişim noktası tarafından sağlanan varsayılan kablosuz ağ adı (SSID) kullanıyorsanız, bölgenizdeki aynı adı kullanan diğerleriyle sorun yaşıyor olabilirsiniz. Aynı SSID'yi yayınlayan iki veya daha fazla kablosuz yönlendirici veya erişim noktası olduğunda, bu SSID'yi kullanmak üzere yapılandırılan kapsama alanındaki kablosuz aygıtlar, güvenlik ayarları farklı olsa bile en güçlü sinyali olanla otomatik olarak ilişkilendirileceklerdir. Kablosuz yönlendiricinizin veya erişim noktanızın yapılandırma ayarlarına erişim ve bunları değiştirmeyle ilgili diğer bilgiler için yönlendiricinizin belgelerine veya üreticinize başvurun.
Sayfanın üstüne git

Kablosuz Ağ Eğitimi ve SSS giriş sayfasına dönmek için burayı tıklatın