무선 네트워킹 자주 묻는 질문(FAQ)
SSID란 무엇입니까?
네트워크 이름(SSID)이 둘 이상 나타나는 이유는 무엇입니까?
무선 네트워크 이름(SSID)을 모르는 경우에는 어떻게 합니까?
네트워크 이름(SSID)이 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?
암호화란 무엇입니까?
WEP 키 또는 WPA 암호란 무엇입니까?
네트워크 무선 보안 키 또는 암호를 모르는 경우에는 어떻게 합니까?
WEP 키가 두 개 이상인 이유와 WEP 키 인덱싱이란 무엇입니까?
라우터 로그인 정보를 잃어버린 경우에는 어떻게 합니까?
SES(Secure Easy Setup)가 무선 네트워크 이름과 보안 설정을 변경하는 이유는 무엇입니까?
MAC 주소 필터링에서 새 무선 장치를 찾지 못하는 이유는 무엇입니까?
프린터를 무선 네트워크에 성공적으로 연결한 후에도 인쇄하는데 문제가 있는 이유는 무엇입니까?

무선 네트워크 자습서 및 FAQ 홈 페이지로 돌아가려면 여기를 클릭하십시오.

SSID란 무엇입니까?
SSID는 무선 네트워크 이름입니다. 기본적으로, 대부분의 무선 라우터 및 액세스 포인트는 제조업체 이름을 무선 네트워크 이름 또는 SSID로 브로드캐스트합니다. 무선 네트워크 이름을 자신에게 의미 있는 이름으로 바꾸는 것이 좋습니다. 그래야 근처에서 동일 제조업체의 무선 라우터 또는 액세스 포인트를 사용하는 다른 무선 네트워크가 있더라도 자신의 네트워크를 구분할 수 있습니다. 기본 SSID를 사용하면 근처의 다른 무선 네트워크에서도 동일 라우터 제조업체의 기본 SSID를 사용하는 경우에 네트워크 문제가 발생할 수 있습니다.
페이지 맨 위로

네트워크 이름(SSID)이 둘 이상 나타나는 이유는 무엇입니까?
무선 설정 과정에서 장치는 영역에 있는 무선 네트워크를 검색하여 발견된 모든 무선 네트워크의 네트워크 이름 또는 SSID를 표시합니다. 다른 주거 건물이나 사무실 근처에 살고 있는 경우 여러 SSID가 나타날 수 있는데 자신에게 의미 있는 SSID를 사용하고 암호화 방법을 사용하여 원하지 않는 액세스로부터 네트워크를 보호해야 하는 이유가 여기에 있습니다.
페이지 맨 위로

무선 네트워크 이름(SSID)을 모르는 경우에는 어떻게 합니까?
라우터에서 무선 네트워크 이름(SSID)을 가져올 수 있습니다. 이를 위해 먼저 Internet Explorer와 같은 웹 브라우저를 열고 브라우저의 주소 필드에 라우터의 IP 주소를 입력하여(http://www...자리에) 라우터에 로그인해야 합니다. 라우터에 로그인하기 위한 사용자 ID와 암호를 입력하도록 요청받을 수 있습니다. 라우터의 기본 IP 주소와 로그인 정보 및 무선 라우터나 액세스 포인트 구성 설정에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 라우터 설명서를 참조하거나 제조업체에 문의하십시오.
페이지 맨 위로

네트워크 이름(SSID)이 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?
무선 설정 과정에서 장치는 영역에 있는 무선 네트워크를 검색하여 발견된 모든 무선 네트워크의 네트워크 이름 또는 SSID를 표시합니다. 무선 네트워크 이름(또는 SSID)이 표시되지 않는 경우 몇 가지 문제 중 하나일 수 있습니다. 먼저, 해당 무선 라우터 또는 액세스 포인트가 보안 조치로 SSID를 브로드캐스트하지 않도록 구성되었을 수 있습니다. 두 번째, 장치가 무선 라우터나 액세스 포인트에서 너무 멀리 있을 수 있습니다. 장치를 가능하면 무선 라우터나 액세스 포인트에 가까이 가져가고 무선 라우터나 액세스 포인트를 벽면 특히, 외벽에서 멀리 유지하십시오. 세 번째, 무선 라우터나 액세스 포인트의 전원을 켜지 않았을 수 있습니다. 무선 라우터 또는 액세스 포인트가 켜져 있고 장치에 충분히 가까이 있는 경우, 전자레인지 및 무선 전화기와 같은 다른 전자 기기에 의한 간섭으로 인해 검색 결과가 달라 질 수 있으므로 무선 네트워크를 다시 검색해보십시오. 계속해서 무선 네트워크를 찾지 못하는 경우, 무선 라우터 또는 액세스 포인트 설정에서 SSID 브로드캐스트와 관련된 설정을 확인하십시오. 브로드캐스트가 On으로 설정되어 있어야 합니다. 무선 라우터 또는 액세스 포인트의 구성 설정에 액세스하는 방법에 대해서는 라우터 설명서를 참조하거나 제조업체에 문의하십시오.
페이지 맨 위로

암호화란 무엇입니까?
암호화는 무단 사용자로부터 무선 네트워크를 보호하는 방법입니다. 암호화는 옵션이지만 강력히 권장합니다. 암호화 방법을 채택하면 암호 또는 키를 사용하여 무선 네트워크 상에서 전송되는 모든 메시지가 암호화됩니다. 네트워크 이름과 암호를 아는 장치만이 네트워크 통신을 찾고 암호를 해독할 수 있습니다. 가장 일반적인 암호화 형태는 WEP 및 WPA입니다.
페이지 맨 위로

WEP 키 또는 WPA 암호란 무엇입니까?
WEP 및 WPA는 무선 네트워크를 보호하는데 이용되는 암호화 형식입니다(암호화란 무엇입니까? 참고). WEP 키는 무선 네트워크에서 무선 네트워크 통신을 암호화하고 암호 해독하는데 이용되는 암호입니다. WEP 암호는 여러 개의 WEP 키를 생성하는데 사용할 수 있지만 다른 네트워크 장치에 입력하는 경우 키로서 작동하지 않습니다. 네트워크에 액세스하려는 다른 무선 장치에 WEP 키만 입력해야 합니다. WPA 암호는 WEP 키와 매우 유사하게 작동합니다. WPA의 경우 암호는 전송을 직접 암호화하고 암호 해독하는데 사용되며 여러 개의 WPA 키를 생성하는데 사용되지 않습니다. 무선 네트워크 상에서 통신하려는 장치는 무선 네트워크 이름(SSID)과 암호화 방법 및 키 또는 암호(있는 경우)를 알아야 합니다.
페이지 맨 위로

네트워크 무선 보안 키 또는 암호를 모르는 경우에는 어떻게 합니까?
라우터에서 무선 네트워크 보안 키 또는 암호를 가져올 수 있습니다. 이를 위해 먼저 Internet Explorer와 같은 웹 브라우저를 열고 브라우저의 주소 필드에 라우터의 IP 주소를 입력하여(http://www...자리에) 라우터에 로그인해야 합니다. 라우터에 로그인하기 위한 사용자 ID와 암호를 입력하도록 요청받을 수 있습니다. 라우터의 기본 IP 주소와 로그인 정보 및 무선 라우터나 액세스 포인트 구성 설정에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은 라우터 설명서를 참조하거나 제조업체에 문의하십시오.
페이지 맨 위로

WEP 키가 두 개 이상인 이유와 WEP 키 인덱싱이란 무엇입니까?
WEP 키가 여러 개인 경우 기본적으로 장치는 인덱스에서 첫 번째 키를 찾도록 설정되어 있기 때문에 첫 번째 키를 먼저 시도해보십시오. WEP 키 인덱싱은 암호를 사용하여 여러 WEP 키를 생성하는 방법이며 무선 네트워크의 보안 수준을 높이기 위해 사용 WEP 키를 자주 바꿔야 하는 사용자에게 유용합니다.
페이지 맨 위로

라우터 로그인 정보를 잃어버린 경우에는 어떻게 합니까?
라우터 로그인 정보를 잃어버린 경우 무선 라우터 또는 액세스 포인트와 함께 제공된 설명서에서 기본 로그인 정보를 확인할 수 있습니다. 이후 로그인 정보를 변경하지 않은 경우 기본 로그인이 작동합니다. 고유한 로그인 정보를 만들고 이 정보를 기억하지 못하는 경우 로그인을 재설정하는 방법에 대해 라우터 설명서를 참조하거나 제조업체에 문의해야 합니다.
페이지 맨 위로

SES(Secure Easy Setup)가 무선 네트워크 이름과 보안 설정을 변경하는 이유는 무엇입니까?
SES(Secure East Setup)는 더 안전한 것으로 여겨지기 때문에 WPA 암호화만 사용합니다. 무선 네트워크에서 현재 WPA 암호화를 사용하지 않는 경우, 무선 라우터 또는 액세스 포인트에서 SES 모드를 호출하면 무선 네트워크 설정이 재구성되고 새 무선 네트워크 이름(SSID) 및 WPA 암호화가 만들어집니다. 처음에 SES를 사용하여 무선 네트워크를 설정한 경우 이미 WPA 암호화를 사용하고 있는 것이며 SES를 다시 사용하여 네트워크에 장치를 추가해도 무선 네트워크 설정이 변경되지 않습니다.
페이지 맨 위로

MAC 또는 IP 주소 필터링에서 새 무선 장치를 찾지 못하는 이유는 무엇입니까?
모든 네트워크 장치에는 장치를 고유하게 식별하는 MAC 주소가 있습니다. 이 주소는 영구적이며 장치를 제조할 당시에 할당됩니다. IP 주소도 주어진 네트워크에서 장치를 고유하게 식별하지만 무선 라우터에서 할당하고 언제든지 변경될 수 있습니다. MAC 주소 필터링 및 IP 주소 필터링은 무선 네트워크를 보호하는 강력한 방법입니다. 이 기능을 켜두면 MAC 주소나 IP 주소가 필터링 목록 내에 등록된 장치만 무선 네트워크에 접근이 허용됩니다. 이러한 설정은 무선 라우터나 액세스 포인트 구성에 포함되어 있습니다. 필터 목록에 다른 장치를 추가하거나 주소 필터링을 해제하려면 라우터 구성 설정에 액세스해야 합니다. 무선 라우터 또는 액세스 포인트의 구성 설정에 액세스하는 방법에 대해서는 라우터 설명서를 참조하거나 제조업체에 문의하십시오.
페이지 맨 위로

프린터를 무선 네트워크에 성공적으로 연결한 후에도 인쇄하는데 문제가 있는 이유는 무엇입니까?
무선 프린터에 인쇄하는데 영향을 미칠 수 있는 여러 가지 인자가 있습니다. 전자레인지나 무선 전화기 등의 다른 전자 기기에서 무선 간섭을 일으키고 있을 수 있습니다. 특히, 무선 전화기가 2.4Ghz에서 작동할 때 문제가 됩니다. 컴퓨터 시스템에서 방화벽 소프트웨어를 사용하는 경우 방화벽이 네트워크의 다른 장치에 연결하려는 시도를 차단하고 있을 수 있습니다. HP 프로그램과 관련된 방화벽 소프트웨어에서 팝업 대화 상자가 나타나는 경우 이러한 프로그램 액세스를 항상 허용하도록 선택해야 합니다. 무선 라우터 또는 액세스 포인트에서 제공한 기본 무선 네트워크 이름(SSID)을 사용하는 경우, 해당 영역에 있는 다른 사람이 동일한 기본 이름을 사용하는 경우에 문제가 생길 수 있습니다. 동일 SSID를 브로드캐스트하는 둘 이상의 무선 라우터 또는 액세스 포인트가 있는 경우, 이 SSID를 사용하도록 구성된 범위 내의 무선 장치는 보안 설정이 다르더라도 신호가 가장 강한 대상과 자동으로 연결됩니다. 무선 라우터 또는 액세스 포인트의 구성 설정에 액세스하여 수정하는 방법에 대해서는 라우터 설명서를 참조하거나 제조업체에 문의하십시오.
페이지 맨 위로

무선 네트워크 자습서 및 FAQ 홈 페이지로 돌아가려면 여기를 클릭하십시오.