Často kladené otázky týkající se bezdrátového připojení (FAQ)
Co je SSID?
Proč se zobrazuje více než jeden identifikátor sítě (SSID)?
Co mám dělat, když neznám identifikátor své bezdrátové sítě (SSID)?
Proč se nezobrazuje identifikátor mé bezdrátové sítě (SSID)?
Co je Šifrování?
Co je WEP Key nebo návodná věta WPA?
Co mám dělat, když neznám svůj bezpečnostní klíč sítě nebo návodnou větu?
Proč mám více než jeden WEP klíč a co znamená WEP indexování klíčů.
Co mám dělat, když jsem zapomněl svůj login pro směrovač?
Proč může Secure Easy Setup (SES) změnit můj identifikátor bezdrátové sítě a nastavení bezpečnosti?
Proč mi filtrování adres MAC zabrání ve vyhledání nového bezdrátového zařízení?
Proč můžu mít potíže s tiskem i v případě, že je má tiskárna správně připojena k mé bezdrátové síti?
Co je to protokol testu bezdrátové sítě?

Klinkněte sem pro návrat na Wireless Networking Tutorial a domovskou stránku FAQ

Co je SSID?
SSID je identifikátor bezdrátové sítě. Základní nastavení je takové, že většina bezdrátových směrovačů a přístupových bodů vysílají jméno výrobce jako identifikátor bezdrátové sítě nebo SSID. Doporučujeme, abyste změnili svůj identifiátor bezdrátové sítě na něco, co si můžete zapamatovat tak, abyste byli schopni jej rozlišit od ostatních bezdrátových sítí v okolí, které mohou používat stejný bezdrátový směrovač nebo přístupový bod stejného výrobce. Používání výchozího SSID může vést k potížím v případě, že další bezdrátové sítě v okolí používají výchozí SSID od stejného výrobce směrovače.
Návrat nahoru na začátek stránky

Proč se zobrazuje více než jeden identifikátor sítě (SSID)?
Při nastavování bezdrátového připojení, ve chvíli, kdy vaše zařízení vyhledává bezdrátové sítě v okolí, zařízení zobrazí SSID nebo identifikátor každé sítě, kterou nalezne. Pokud žijete blízko dalších obydlí nebo podniků, můžete vidět seznam SSID. Proto je důležité abyste používali SSID, které pro vás něco znamená a abyste používali způsob šifrování, který brání vaši síť před nežádoucími přístupy.
Návrat nahoru na začátek stránky

Co mám dělat když neznám identifikátor své bezdrátové sítě (SSID)?
Můžete vyhledat identifikátor své bezdrátové sítě (SSID) na svém směrovači. Pro toto se musíte přihlásit na svůj směrovač tak, že nejprve spustíte svůj prohlížeč, jako např. Internet Explorer, a poté zadáte IP adresu směrovače v adresovém poli prohlížeče (místo http://www...). Můžete být požádáni o zadání uživatelského ID a hesla pro připojení k směrovači. Informace o výchozí IP adrese, přihlášení k směrovači a další instrukce pro připojení k bezdrátovému směrovači nebo nastavení připojovacího bodu, naleznete v dokumentaci směrovače od výrobce.
Návrat nahoru na začátek stránky

Proč se nezobrazuje identifikátor mé bezdrátové sítě (SSID)?
Při nastavování bezdrátového připojení, ve chvíli, kdy vaše zařízení vyhledává bezdrátové sítě v okolí, zařízení zobrazí SSID nebo identifikátor každé sítě, kterou nalezne. Pokud v seznamu nevidíte identifikátor své bezdrátové sítě (SSID), může to znamenat jeden z následujících problémů. Za prvé, váš směrovač nebo přístupový bod může být, z bezpečnostních důvodů, nastaven tak, aby nevysílal SSID. Za druhé, vaše zařízení může být vzdáleno od směrovače nebo přístupového bodu. Zkuste přesunout vaše zařízení blíže k směrovači nebo přístupovému bodu a co nejvíce udržujte svůj bezdrátový směrovač nebo přístupový bod dále od zdí, zvláště od venkovních zdí. Za třetí, váš směrovač nebo přístupový bod mohou být odpojeny od elektrické sítě. Pokud váš bezdrátový směrovač nebo přístupový bod nejsou v potřebné vzdálenosti od vašeho zařízení, spusťte znovu vyhledávání bezdrátové sítě. Výsledky vyhledávání se mohou měnit v závislosti na interferenci dalších elektronických zařízení jako jsou mikrovlnné trouby nebo bezdrátové telefony. Pokud přetrvávají potíže s vyhledáváním vaší bezdrátové sítě, zkontrolujte nastavení spojené s vysíláním SSID na vašem směrovači nebo připojovacím bodu a ujistěte se, že vysílání je nastaveno na ON. Informace o přístupu na nastavení bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu naleznete v dokumentaci výrobce.
Návrat nahoru na začátek stránky

Co je šifrování?
Šifrování je postup, jak zabránit přístupu na vaši bezdrátovou síť nežádoucím uživatelům.. Jedná se o volbu, ale důrazně doporučovanou. Při použití metody šifrování je použito heslo nebo klíč pro kódování všech zpráv posílaných po bezdrátové síti. Pouze zařízení, která znají identifikátor vaší sítě a heslo, mohou vyhledat a dekódovat jakoukoliv komunikaci v síti. Nejčastěji používané způsoby šifrování jsou WEP a WPA:
Návrat nahoru na začátek stránky

Co je WEP Key nebo návodná věta WPA?
WEP a WPA jsou metody šifrování používané pro ochranu bezdrátových sítí (viz Co je Šifrování?). WEP klíč je heslo používané bezdrátovou sítí pro kódování a dekódování veškeré komunikace v bezdrátové síti. Návodná věta WEP může být použita pro vygenerování několika WEP klíčů. Tyto nebudou fungovat na jiných zařízeních v síti. Pro přístup na síť z dalších zařízení je třeba zadat WEP klíč. Návodná věta WPA funguje podobně jako WEP klíč;s WPA, návodná věta je používána jako klíč pro přímé kódování a dekódování přenosů. Není používána pro generování více WPA klíčů. Každé zařízení, které chce komunikovat po bezdrátové síti, musí znát identifikátor bezdrátové sítě (SSID) a způsob kódování a klíč nebo návodnou větu (jestliže existuje).
Návrat nahoru na začátek stránky

Co mám dělat když neznám svůj bezpečnostní klíč sítě nebo návodnou větu?
Můžete vyhledat identifikátor své bezdrátové sítě (SSID) na svém směrovači. Pro toto se musíte přihlásit na svůj směrovač tak, že nejprve spustíte svůj prohlížeč, jako např. Internet Explorer, a poté zadáte IP adresu směrovače v adresovém poli prohlížeče (místo http://www...). Můžete být požádáni o zadání uživatelského ID a hesla pro připojení k směrovači. Informace o výchozí IP adrese, přihlášení k směrocači a další instrukce pro připojení k bezdrátovému směrovači nebo nastavení připojovacího bodu, naleznete v dokumentaci směrovače od výrobce.
Návrat nahoru na začátek stránky

Proč mám více než jeden WEP klíč a co znamená WEP indexování klíčů.
Pokud máte více WEP klíčů, zkuste nejprve první klíč protože, ve výchozím nastavení, vaše zařízení bude hledat první klíč v indexu. Indexování WEP klíčů je postup, ve kterém je generováno více WEP klíčů pomocí návodné věty a je vhodné pro osoby, které chtějí často měnit používaný WEP klíč z důvodu zvýšení bezpečnosti jejich bezdrátové sítě.
Návrat nahoru na začátek stránky

Co mám dělat když jsem zapomněl svůj login pro směrovač?
Pokud jste zapomněli své přihlašovací údaje, můžete zjistit výchozí nastavení v dokumentaci dodané s vaším bezdrátovým směrovačem nebo přístupovým bodem. Pokud jste nikdy nezměnili přihlašovací údaje, mělo by to fungovat. Pokud jste zadali vlastní přihlašovací údaje a nemůžete si na ně vzpomenout, musíte si v dokumentaci směrovače nebo výrobce vyhledat pokyny, jak vymazat své přihlašovací údaje.
Návrat nahoru na začátek stránky

Proč může Secure Easy Setup (SES) změnit můj identifikátor bezdrátové sítě a nastavení bezpečnosti?
Secure East Setup (SES) používá pouze šifrování WPA, protože je považuje za více bezpečné. Pokud vaše síť v současnosti nepoužívá šifrování WPA, aktivace režimu SES na vašem bezdrátovém směrovači nebo přístupovém bodu způsobí přenastavení vaší bezdrátové sítě a vytvoří nový identifikátor bezdrátové sítě (SSID) a šifrování WPA: Pokud jste původně použili SES pro nastavení sítě, používáte šifrování WPA a použití SES pro přidání nového zařízení do vaší sítě nezmění nastavení vaší bezdrátové sítě.
Návrat nahoru na začátek stránky

Proč mi filtrování adres MAC zabrání ve vyhledání nového bezdrátového zařízení?
Každé zařízení v síti má MAC adresu, která unikátně identifikuje zařízení.. Tato adresa je permanentní a je přiřazena při výrobě zařízení. IP adresa také unikátně identifikuje zařízení v síti, ale je přiřazena bezdrátovým směrovačem a může se v čase měnit. Filtrování MAC a IP adres je mohutným nástrojem zabezpečení vaší bezdrátové sítě. Pokud je zapnuto, pouze zařízení s MAC a IP adresami, uvedenými v seznamu filtru mají přístup k bezdrátové síti. Tato nastavení jsou součástí konfigurace vašeho bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu. Pro přidání nového zařízení do seznamu filtru nebo pro odebrání musíte změnit nastavení vašeho směrovače. Informace o přístupu na nastavení bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu naleznete v dokumentaci výrobce.
Návrat nahoru na začátek stránky

Proč můžu mít potíže s tiskem i v případě, že je má tiskárna správně připojena k mé bezdrátové síti?
Existují různé faktory, které mohou ovlivnit vaši schopnost bezdrátového tisku. Může docházet k interferenci s jinými elektronickými zařízeními jako jsou mikrovlnná trouba nebo bezdrátový telefon, zvláště když váš bezdrátový telefon pracuje na frekvenci 2,4 Ghz. Pokud na svém počítačovém systému používáte softwarový firewall, firewall může blokovat vaše pokusy o přístup na další zařízení ve vaší síti. Ujistěte se, že když zobrazíte rozbalovací menu softwaru firewallu týkající se programů HP, že vždy zvolíte možnost přístupu těchto programů. Pokud používáte výchozí identifikátor sítě (SSID), které je poskytováno vaším bezdrátovým směrovačem nebo přístupovým bodem, můžete mít potíže, jestliže jiní v okolí používají také výchozí stejný identifikátor. Pokud dva nebo více směrovače nebo přístupové body vysílají stejné SSID, bezdrátová zařízení nastavená na použití tohoto SSID se automaticky připojí na to, které má silnější signál a to i v případě, že bezpečnostní nastavení jsou jiná. Informace o přístupu na nastavení a změně bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu naleznete v dokumentaci výrobce.
Návrat nahoru na začátek stránky

Co je to protokol testu bezdrátové sítě?
Test bezdrátové sítě zahrnuje několik diagnostických testů. Patří mezi ně test vnitřních nastavení a několik vnějších podmínek, které by mohly mít vliv na připojení a bezdrátovou funkčnost vašeho produktu HP. Po spuštění testů se vytiskne protokol. Protokol testu bezdrátové sítě je rozdělen do třech částí:

1) Doporučení/řešení problémů: popisuje snadno pochopitelné kroky, které byste měli vykonat pro buď napravení problému s bezdrátovým připojením nebo pro prevenci problémů v budoucnosti.

2) Shrnutí diagnostiky: zobrazí specifické testované podmínky a zda byly/nebyly splněny.

3) Shrnutí konfigurace: zobrazí aktuální bezdrátové nastavení vašeho produktu HP.

Po provedení doporučených kroků k napravení problému, byste měli znovu spustit test bezdrátové sítě, abyste si ověřili, že byl problém vyřešen.

Návrat nahoru na začátek stránky

Klinkněte sem pro návrat na Wireless Networking Tutorial a domovskou stránku FAQ