Forum aux questions sur les réseaux sans fil
Qu'est-ce qu'un SSID ?
Pourquoi plusieurs noms de réseau (SSID) sont-ils affichés ?
Que dois-je faire si je ne connais pas le nom de mon réseau sans fil (SSID) ?
Pourquoi le nom de mon réseau (SSID) n'est-il pas affiché ?
En quoi consiste un cryptage ?
Qu'est-ce qu'une clé WEP ou une phrase de passe WPA ?
Que dois-je faire si je ne connais pas la clé de sécurité ou la phrase de passe de mon réseau ?
Pourquoi ai-je plusieurs clés Wep et en quoi consiste l'indexation de clés WEP ?
Que dois-je faire si j'ai oublié ma connexion de routeur ?
Pourquoi Secure Easy Setup (SES) pourrait-il modifier le nom et les paramètres de sécurité de mon réseau sans fil ?
Pourquoi le filtrage d'adresses MAC ne me permet-il pas de trouver moi-même mon propre périphérique sans fil ?
Pourquoi pourrais-je avoir des difficulités à imprimer même si mon imprimante est correctement reliée à mon réseau sans fil ?
Qu'est-ce qu'un rapport de test de connexion sans fil ?

Cliquez ici pour revenir à la page d'accueil du didacticiel et du forum aux questions sur la connexion réseau sans fil

Qu'est-ce qu'un SSID ?
Un SSID est un nom de réseau sans fil. Par défaut, la plupart des routeurs sans fil et des points d'accès utilisent le nom du constructeur en tant que nom de réseau sans fil ou SSID. Nous vous recommandons de changer ce nom afin de distinguer votre réseau des autres réseaux voisins qui pourraient utiliser un routeur ou un point d'accès sans fil fourni par le même constructeur. Le fait d'utiliser le SSID par défaut peut provoquer des problèmes de réseaux si d'autres réseaux sans fil voisins utilisent aussi le SSID fourni par défaut par le même constructeur du routeur.
Revenir au début de la page

Pourquoi plusieurs noms de réseau (SSID) sont-ils affichés ?
Pendant la configuration d'un réseau sans fil, lorsque votre périphérique recherche les réseaux sans fil existant à proximité, la liste des SSID ou des nom de réseau des réseaux sans fil identifiés s'affiche. Si vous vous trouvez à proximité de foyers ou de bureaux utilisant un réseau sans fil, le SSID de ces réseaux seront visibles. C'est pourquoi il est important de choisir un SSID qui vous permette d'identifier facilement votre réseau et d'utiliser une méthode de cryptage qui protège votre réseau des accès non sollicités.
Revenir au début de la page

Que dois-je faire si je ne connais pas le nom de mon réseau sans fil (SSID) ?
Vous pouvez extraire le nom de votre réseau sans fil (SSID) à partir de votre routeur. Pour ce faire, vous devez vous connecter au routeur en ouvrant d'abord un navigateur Web, comme Internet Explorer, puis en entrant l'adresse IP du routeur dans le champ d'adresse du navigateur (à la place de http://www...). Un ID utilisateur et un mot de passe peuvent vous être demandés pour vous connecter au routeur. Pour obtenir l'adresse IP et la connexion par défaut du routeur et connaître les instructions sur l'accès au routeur sans fil ou sur la configuration du point d'accès, consultez la documentation ou le constructeur du routeur.
Revenir au début de la page

Pourquoi le nom de mon réseau (SSID) n'est-il pas affiché ?
Pendant la configuration d'un réseau sans fil, lorsque votre périphérique recherche les réseaux sans fil existant à proximité, la liste des SSID ou des noms des réseaux sans fil identifiés s'affiche. Si le nom de votre réseau sans fil (ou SSID) n'y figure pas, le problème peut provenir de l'une des situations suivantes. Par mesure de protection, votre routeur ou votre point d'accès sans fil est peut-être configuré pour ne pas diffuser le SSID. Le périphérique est peut-être trop éloigné du routeur ou du point d'accès sans fil. Rapprochez-le et placez-le de façon à réduire au maximum le nombre de murs, et notamment de murs extérieurs, le long de la connexion sans fil. Le routeur ou le point d'accès sans fil n'est peut-être pas sous tension. Si le routeur ou le point d'accès sans fil est sous tension et situé à une distance raisonnable du périphérique, relancez la recherche de réseaux sans fil car les résultats obtenus peuvent varier en cas d'interférence avec d'autres appareils électroniques comme des fours à micro-ondes ou des téléphones sans fils. Si le problème persiste, vérifiez les paramètres du routeur ou du point d'accès sans fil qui ont été définis pour la diffusion du SSID et assurez-vous que la diffusion est activée. Pour les instructions sur l'accès aux paramètres du routeur ou du point d'accès sans fil, consultez la documentation ou le constructeur du routeur.
Revenir au début de la page

En quoi consiste un cryptage ?
Le cryptage est une façon de protéger votre réseau sans fil des utilisateurs indélicats. Il est optionnel, mais fortement recommandé. Le cryptage a recours à un mot de passe ou à une clé pour coder tous les messages envoyés sur le réseau sans fil. Seuls les périphériques qui connaissent le nom et le mot de passe de votre réseau peuvent identifier et décoder les communications réseau. Les types de cryptage les plus courants sont WEP et WPA.
Revenir au début de la page

Qu'est-ce qu'une clé WEP ou une phrase de passe WPA ?
WEP et WPA sont les types de cryptage utilisés pour protéger les réseaux sans fil (voir En quoi consiste un cryptage ?). Une clé WEP est un mot de passe utilisé par un réseau sans fil pour coder et décoder les communications sur le réseau sans fil. Une phrase de passe WEP peut être utilisée pour générer plusieurs clés WEP, mais ne fonctionnera pas si la clé elle-même n'est pas entrée sur les autres périphériques réseau. Une seule clé WEP doit être entrée sur les autres périphériques réseau qui tentent d'accéder au réseau. Une phrase de passe WPA opère de façon très semblable à une clé WEP ; avec WPA, la phrase de passe sert de clé pour coder et décoder directement les transmission, elle ne sert pas à générer des clés WPA. Un périphérique qui souhaite communiquer sur le réseau sans fil doit connaître le nom du réseau sans fil (SSID), ainsi que la méthode de cryptage et la clé ou la phrase de passe en vigueur (si utilisée).
Revenir au début de la page

Que dois-je faire si je ne connais pas la clé de sécurité ou la phrase de passe de mon réseau ?
Vous pouvez extraire du routeur la clé de sécurité ou la phrase de passe du réseau sans fil. Pour ce faire, vous devez vous connecter au routeur en ouvrant d'abord un navigateur Web, comme Internet Explorer, puis en entrant l'adresse IP du routeur dans le champ d'adresse du navigateur (à la place de http://www...). Un ID utilisateur et un mot de passe peuvent vous être demandés pour vous connecter au routeur. Pour obtenir l'adresse IP et la connexion par défaut du routeur et connaître les instructions sur l'accès au routeur sans fil ou sur la configuration du point d'accès, consultez la documentation ou le constructeur du routeur.
Revenir au début de la page

Pourquoi ai-je plusieurs clés Wep et en quoi consiste l'indexation de clés WEP ?
Si vous avez plusieurs clés WEP, commencez par essayer la première clé car, par défaut, votre périphérique est configuré pour rechercher la première clé dans l'index. L'indexation de clés WEP est une méthode utilisée pour générer plusieurs clés WEP à l'aide d'un phrase de passe et permet aux utilisateurs qui souhaitent changer fréquemment de clé WEP d'ajouter un niveau de sécurité supplémentaire à leur réseau sans fil.
Revenir au début de la page

Que dois-je faire si j'ai oublié ma connexion de routeur ?
Si vous avez oublié votre connexion routeur, vous pouvez vous reporter à la documentation du routeur ou du point d'accès sans fil pour connaître la connexion par défaut. Si vous n'avez jamais changé de connexion, le problème est résolu. Si vous avez créé votre propre connexion et l'avez oublié, il vous faudra regarder dans la documentation du routeur ou dans les instructions du constructeur les instructions requises pour réinitialiser votre connexion.
Revenir au début de la page

Pourquoi Secure Easy Setup (SES) pourrait-il modifier le nom et les paramètres de sécurité de mon réseau sans fil ?
Secure East Setup (SES) utilise uniquement le cryptage WPA car ce processus est considéré comme étant plus fiable. Si le réseau sans fil n'utilise pas le cryptage WPA, le fait d'activer le mode SES sur le routeur ou le point d'accès sans fil entraînera une reconfiguration des paramètres du réseau sans fil, la création d'un nouveau nom de réseau sans fil (SSID) et un cryptage WPA. Si vous avez utilisé le mode SES pour configurer initialement le réseau sans fil, le cryptage WPA est en principe déjà utilisé et le fait de recourir de nouveau à SES pour ajouter un périphérique à votre réseau ne devrait pas modifier les paramètres du réseau sans fil.
Revenir au début de la page

Pourquoi le filtrage d'adresses MAC ou IP ne me permet-il pas de trouver moi-même mon nouveau périphérique sans fil ?
Tous les périphériques réseau ont une adresse MAC qui identifie explicitement le périphérique. Cette adresse est permanente et est affectée lors de la fabrication du périphérique. Une adresse IP identifie aussi de manière unique un périphérique sur un réseau donné, mais elle est affectée par le routeur sans fil et peut changer avec le temps. Le filtrage d'adresses MAC et d'adresses IP sont des méthodes puissantes pour sécuriser un réseau sans fil. Si ce dispositif est activé, seuls les périphériques dont les adresses MAC ou IP sont répertoriées dans la liste de filtrage seront autorisés sur le réseau sans fil. Ces paramètres font partie de la configuration du routeur ou du point d'accès sans fil. Pour ajouter un autre périphérique à la liste de filtres ou pour désactiver le filtrage d'adresses, vous avez besoin d'un accès aux paramètres de configuration du routeur. Pour les instructions sur l'accès aux paramètres du routeur ou du point d'accès sans fil, consultez la documentation ou le constructeur du routeur.
Revenir au début de la page

Pourquoi pourrais-je avoir des difficulités à imprimer même si mon imprimante est correctement reliée à mon réseau sans fil ?
Plusieurs facteurs peuvent avoir une incidence sur votre capacité à imprimer sur une imprimante sans fil. D'autres appareils électroniques, comme un four à micro-ondes ou un téléphone sans fil et notamment les téléphones sans fil opérant à 2,4 Ghz, peuvent créer des interférences avec les liaisons sans fil. Si vous utilisez un logiciel de pare-feu sur votre système informatique, il est possible que ce logiciel bloque vos tentatives de communication avec les autres périphériques sur le réseau. S'il vous présente des boîtes de dialogue se rapportant aux programmes HP, veillez à toujours accorder un droit d'accès pour ces programmes. Si vous utilisez le nom de réseau sans fil (SSID) qui est fourni par défaut pour le routeur ou le point d'accès sans fil, vous risquez d'avoir des difficultés si d'autres réseau dans votre voisinage utilisent aussi ce nom par défaut. Lorque deux routeurs ou points d'accsès sans fil diffusent le même SSID, les périphériques sans fil situés dans le voisinage qui sont configurés pour utiliser ce SSID se raccordent automatiquement à celui qui émet le signal le plus fort, même si les paramètres de sécurité sont différents. Pour les instructions sur l'accès aux paramètres du routeur ou du point d'accès sans fil et la modification de ces paramètres, consultez la documentation ou le constructeur du routeur.
Revenir au début de la page

Qu'est-ce qu'un rapport de test de connexion sans fil ?
Le test de réseau sans fil effectue une série de tests de diagnostic. Ceux-ci portent sur les paramètres internes et les diverses conditions externes pouvant influer sur les connexions et les performances sans fil de votre produit HP. Une fois l'exécution des tests terminée, un rapport est imprimé. Le rapport de test de réseau sans fil comprend trois sections :

1) Recommandation / dépannage : indique des procédures faciles à suivre permettant de corriger les incidents de connectivité sans fil et de faciliter la prévention des problèmes ultérieurs.

2) Récapitulatif du diagnostic : décrit les conditions spécifiques testées et fournit des indications de succès ou d'échec.

3) Récapitulatif de la configuration : indique les paramètres de réseau sans fil en cours de votre produit HP.

Après exécution des procédures de dépannage recommandées, il convient d'exécuter à nouveau le test de réseau sans fil afin de vérifier que le problème a été corrigé.
Revenir au début de la page

Cliquez ici pour revenir à la page d'accueil du didacticiel et du forum aux questions sur la connexion réseau sans fil