### 网络配置选项

在该屏幕上，有两个选项可供您选择：

- 请为我配置网络设置。如果希望打印机安装向导自动配置将在您的网络上使用的 HP Jetdirect 打印服务器，则选择此选项。TCP/IP 协议支持该选项。

  选择了请为我配置网络设置后，会出现一个确认屏幕，供您查看自动配置设置。

  您还有机会打印显示两种设置的测试页：在向导结束时打印测试页（该选项在向导的最后一个屏幕上提供）；或者按下打印服务器上的配置（测试）按钮，打印 Jetdirect 测试页。

  根据使用的协议，打印机安装向导将配置以下各项：

  - TCP/IP（直接模式）：
    将会为您的 Jetdirect 打印服务器分配 IP 地址、子网掩码和默认网关地址。如果 Jetdirect 打印服务器尚无分配的 IP 地址，则其 IP 地址将为 169.254.x.x（其中 x 表示自动配置的号码）。该范围称为 APIPA（自动专用 IP 地址）范围。该配置将会保存在 Jetdirect 打印服务器上，软件将使用这些信息在 PC 上为此打印机创建端口。
- 让我配置自己的网络设置如果要为 Jetdirect 打印服务器指定配置设置，请选择该选项。系统将要求您提供以下某些或全部信息：
  - IP 地址
  - 子网掩码
  - 默认网关地址
  - 硬件地址（MAC 地址）

  此安装程序不支持在 Novell 服务器上安装打印机或创建打印机对象。它只支持 Windows PC 和打印机之间的直接模式的网络安装。要在 Novell 服务器上安装打印机和创建对象，请使用其它实用程序，如 Web Jetadmin、HP 安装网络打印机向导或象 NWadmin 之类的 Novell 实用程序。

#### 有关详细信息，请参见：

网络打印术语词汇表