Epson Stylus(R) 高质量ESC/P 2打印机用于Windows(R) 3.1/95的驱动程序的READNE文件

该磁盘上的软件用于让用户从Epson Stylus 打印机上获得最质量的打印效果。

本README文件分为以下两部分：

A。重要的法律信息

B。关于您的Windows驱动程序的最新信息
	I。用户提示
	II。应用程序注意事项
	III在老式Epson Stylus打印机上使用驱动程序

A。重要的法律信息

这套叫做用于Windows 3.1 的Epson Stylus 高质量ESC/P 2驱动程序仅是一套软件,不包含用于某一特殊领域的MERCHANTABLITY警告和/或不足。

该软件只能免费拷贝给Epson商标打印机的用户。磁盘上的所有文件在拷贝时不得修改包阔所有的PROPRIETARY标记和通知。软件的所有部分必须一起提供。不得将本软件用于获利。

CopyRight (c) 1994,1995 Seiko Epson Corporation
CopyRight (c) 1994,1995 Software 2000 Ltd., Oxford,England.

B.关于您的Windows 驱动程序的最新信息

I。用户提示
打印很慢
检查您在媒介/选项屏幕中的打印选项设定值。如果选择了MicroWeave,那么单色打印时会比通常慢得多。
(彩色打印不受MicroWeave的影响).去掉MicroWeave以增加打印速度。如果您在进行单色打印，请只在要获得演示打印质量时选择MicroWeave.

增加打印速度的其他方法包括打开高速模式，关闭半色调整，用单色打印代替彩色打印，以及用低分辨率打印。

Windows 3.0
本驱动程序不支持Windows 3.0。请升级到Windows 3.1或更高级版本。

EGA和CGA显示器
本驱动程序不能在EGA和CGA上正确执行。请使用标准的Windows驱动程序(可以从Microsoft得到)或将您的显示器升级到VGA。

释放内存
如果您需要在不打印时释放一些附加的内存，请尽量关闭EPSON 打印管理器。用Alt-Tab切换到打印管理器并按正常方式将它关闭。

图象设置
图象看起来不理想
图象在支持256或更多颜色的显示器上效果最好。尽量改变您的显示驱动程序(通过控制面板)来显示256色或更多颜色。如果您的显示适配器只支持16种颜色，而且您的显示驱动程序不能在屏幕上显示出较好的图象，您可以用您选择的另一幅图象来替换。只要简单地在图象上双击，就可以装入任何1位，4位或8位的
.BMP文件。(注意如果您试图装入一个24位的.BMP文件，您将会见到"未被支持的格式"错误)。根据您选择的图象，预览功能可能会不工作，如果将来您想重新使用Epson提供的图象，您可以通过再次双击图象来装入它。该文件叫EPSON.BMP,
存在您的Windows的\SYSTEM子目录下.

抖动选项，介质类型等等，无法选择。驱动程序将您能选择的范围限制在那些能够产生有用输出的范围内。例如如果您选择了720dpi,就只有扩散半色调处理是有效的。

使用一种扩散半色调处理方法时，彩色文本打印会不正确。

EPSON打印管理器不能打印
通过选中EPSON打印管理器窗口的配置对话框中的“对该端口使用打印管理器”检查框来使用标准Windows打印管理器。

“驱动程序不能升级，因为目前Windows正在使用它”
如果您试图重新安装驱动程序，这个错误可能会出现。
关闭EPSON打印管理器并再试一次。

打开MicroWeave用720dpi打印时，靠近顶部边界的第一条线打印不正确，靠近顶部边界的输出可能会稍微扭曲，要避免这个问题，请用应用程序来降低顶部边界的位置。

SETUP.EXE不安装驱动程序
当您打开控制面板来执行SETUP.EXE时驱动程序无发安装，因为控制面板覆盖了WIN.INI。关闭控制面板并再次执行SETUP.EXE。

II。应用程序注意事项

Micrografx Designer 4.0
由于Designer中的错误，输入的灰度图象可能会被打成黑白图象。
要正确打印，请从下面的方法中选择一种：
a) 将您的墨水设定值改为彩色(如果您用的是彩色打印机)，或者
b) 选择一种非扩散半色调处理方法，或者
c) 将您的视频显示适配器设为256色模式，或者
d) 升级您的Designer版本。

Adobe Photoshop 2.5
打印到文件可能会导致一般保护错误。
将版本升级到2.5.1或更高版本。

S3视频驱动器
如果您的图形卡用的是S3芯片，您可能会发现驱动器的某些部分不能在屏幕上正确显示，这不会影响打印。请与您的图形卡制造商联系，将视频驱动器升级。

AmiPro 3.0
在您试图通过AmiPro打印一幅大图象时，如果背景打印功能被打开，可能会出现一个一般保护错误。如果您遇到这个问题，请按下面的步骤关闭背景打印功能：
1) 选择工具/用户(Tools/User)安装。
2) 选择选项(Option)。
3) 如果“Print in Backgroung"选项被打开(选中)，点按该检查框来清除该选项。

CorelDRAW! 5.0E2
在您试图用该版本的CorelDRAW! 5.0E2来打印B/W或2色的图象时，如果遇到一个一般保护错误或者打印输出扭曲，请按下面的方法试一试：
1) 用一个文本编辑器打开CORELPRN.INI,对Corel 5.0来说，文件CORELPRN.INI被存在COREL50\CONFIG子目录下(例如C:\COREL50\CONFIG\CORELPRN.INI).
2) 进到标有[Config]的部分
3) 找到下面这一行：DumpEntireBitMap=1
   改为：	   DumpEntireBitMap=0
4) 保存并关闭CORELPRN。INI文件。
5) 重新启动COrelDRAE!。

Microsoft Excel 5.0
如果您的显示适配器被设置成显示超过256种颜色，在按720dpi的分辨率打印彩色图形时，可能会出现墨水堆积。如果您碰到了这种问题，请从下面的方法中选择一种试试：
	o 将您的视频适配器设置成只显示256或16种颜色。
	o 按360dpi的分辨率打印您的Excel图形。

III。在老式的Epson Stylus 打印机上使用驱动程序

本驱动程序不支持Stylus 300,MJ-800K和1000模式。如果您试图在这些打印机上使用本驱动程序，请在安装驱动程序时选择Stylius 800+,并注意下面的限制：

a) MicroWeave功能不能正确实现。
b) 要使高速模式有效，必须运行校准工具。
c) 不保证能正确操作。

祝您愉快地使用高速Epson Stylus打印机！



