;;; JAPANESE
[stringid.0011]
1=,"EPSON プリンター ユーティリティー セットアップ"
11=,"OK"
12=,"検索中止"
13=,"再試行"
14=,"中止"
15=,"しばらくお待ちください..."
16=,"デバイスの検出"
17=,"手動設定"
18=,"-%1"
19=," (ｺﾋﾟｰ %1)"
20=," (コピー %1)"
21=,"戻る"
22=,"検索中止"
31=,"プリンターの接続先（ポート）の設定を自動で行います。","","プリンターとコンピューターの接続を確認し、プリンターの電源をオンにして、しばらくお待ちください..."
32=,""
33=,"プリンタードライバーのインストールおよび接続先の設定は正常に終了しました。"
34=,"プリンターの検索を中止します。接続先（ポート）が適切に設定されず、印刷できない場合があります。"
35=,"プリンターとコンピューターがケーブルで接続されていないか、あるいは別のプリンターが接続されている可能性があります。","","接続とプリンターを確認して[再試行]をクリックしてください。"
36=,"プリンターとコンピューターがケーブルで接続されていないか、あるいは別のプリンターが接続されている可能性があります。","","接続とプリンターを確認して[再試行]をクリックしてください。"
37=,"プリンターの接続先（ポート）が確認できませんでした。","","マニュアルの「インストール時のトラブル」を参照して接続先（ポート）の設定を行ってください。"
38=,"プリンターとコンピューターの接続を確認し、プリンターの電源をオンにしてしばらくお待ちください。","ただいまプリンターの接続先（ポート）を設定するために、プリンターを検索中です。","","ネットワーク接続、またはポートの設定を自動で行わない場合は[検索中止]をクリックしてください。"
39=,"コンピューターとの接続を確認し、プリンターの電源をオンにしてください。","プリンターを検索し、自動的に接続先（ポート）を設定します。","","プリンターをネットワークで接続している場合や、接続先（ポート）を自分で設定したい場合は、［手動設定］をクリックしてください。"
40=,"接続先一覧から接続先を選択して、［OK］をクリックしてください。"
41=,"接続先:"
42=,"接続先一覧:"
43=,"プリンターの検索を中止しました。","マニュアルの説明にしたがってプリンターをコンピューターに接続してください。"
44=,"プリンターが見つかりました。","プリンタードライバーのインストールと接続先（ポート）の設定を続けます。"
45=,"プリンターの検索を中止します。接続先（ポート）が適切に設定されず、印刷できない場合があります。"
46=,"接続先（ポート）の手動設定"
47=,"ネットワークに接続しているプリンターの探索"
48=,"ポート"
49=,"説明"
50=,"モデル名"
51=,"IPアドレス（MACアドレス）"
52=,"プリンターは見つかりませんでした。"
53=,"コンピューターとの接続を確認し、プリンターの電源をオンにしてください。","プリンターを検索し、自動的に接続先（ポート）を設定します。"
54=,"プリンターをネットワークで接続している場合や、接続先（ポート）を自分で設定したい場合は、［手動設定］をクリックしてください。"
55=,"接続先（ポート）を自分で設定したい場合は、［手動設定］をクリックしてください。"
56=,"プリンターを検索し、自動的に接続先(ポート)を設定します。","プリンターはネットワークで接続しますか？"
57=,"はい： ネットワーク接続"
58=,"いいえ： ＵＳＢ接続"
59=,"検索オプション"
60=,"IPv4"
61=,"IPv6"
62=,"WSD"
63=,"初期値に戻す"
64=,"コンピューターとの接続を確認し、プリンターの電源をオンにしてください。","プリンターを検索し、自動的に接続先（ポート）を設定します。"
143=,"ネットワークアドレスを指定して（IPv4のみ）検索する"
144=,"ネットワークアドレス:"
145=,"サブネットアドレス:"

;;; English
[stringid]
1 =,"EPSON Printer Utilities Setup"
11=,"OK"
12=,"Cancel"
13=,"Retry"
14=,"Abort"
15=,"Please wait..."
16=,"Detection"
17=,"Manual"
18=,"-%1"
19=," (Copy %1)"
20=," (Copy %1)"
21=,"Back"
22=,"Stop"
31=,"The printer port will be configured automatically.","","Make sure the printer is connected to the computer, then turn the printer on and wait for configuration to proceed."
32=,""	; This string is not neccesary in case of external resource file operation.
33=,"Printer driver installation and port configuration were completed successfully."
34=,"Printer search cancelled. Because the printer port was not properly configured, printing may not be possible."
35=,"The printer may not be connected properly, or a different printer may be connected.","","Confirm the printer and its connections, then click the Retry button."
36=,"The printer may not be connected properly, or a different printer may be connected.","","Confirm the printer and its connections, then click the Retry button."
37=,"The printer port connection could not be confirmed.","See the Troubleshooting section of your manual, then try to configure the port again."
38=,"Make sure the printer is connected to the computer, then turn the printer on and wait for confirmation.","The program searches for the printer to set the printer port.","","If you do not want to configure the printer port automatically, or if your printer is connected through a network, click [Cancel]."
39=,"Make sure the printer is turned on and connected to your computer via the USB cable. The program will search for the printer and automatically configure the port.","","If you want to configure the printer port manually, or if your printer is connected via a network, click Manual."
40=,"Select the printer port from the Available Ports list and click OK."
41=,"Current Port:"
42=,"Available Ports:"
43=,"The printer search has been canceled.","For connection information, refer to the product guide."
44=,"The target printer has been detected.","Please wait until installation is finished."
45=,"Printer search cancelled. Because the printer port was not properly configured, printing may not be possible."
46=,"Select a printer port manually"
47=,"Search for a printer connected on the network"
48=,"Port"
49=,"Explanation"
50=,"Model Name"
51=,"IP Address(MAC Address)"
52=,"The printer was not found."
53=,"Make sure the printer is turned on and connected to your computer via the USB cable. The program will search for the printer and automatically configure the port."
54=,"If you want to configure the printer port manually, or if your printer is connected via a network, click Manual."
55=,"Click the Manual button to set the printer port yourself."
56=,"Detect the printer, and automatically configure the port.","Is the printer connected via a network?"
57=,"Yes: Network connection"
58=,"No: USB connection"
59=,"Search options..."
60=,"IPv4"
61=,"IPv6"
62=,"WSD"
63=,"Reset defaults"
64=,"Make sure the printer is turned on and connected. The program searches for the printer and automatically configures the port."
143=,"Specify Network (Only IPv4)"
144=,"Network Address:"
145=,"Subnet Mask:"

;;; Portuguese
[stringid.0016]
1=,"Utilitário EPSON de Configuração da Impressora"
11=,"OK"
12=,"Parar a procura"
13=,"REPETIR"
14=,"Anular"
15=,"Por favor aguarde..."
16=,"Detecção"
17=,"Manual"
18=,"-%1"
19=," (Cópia %1)"     ; for 0x0416
20=," (Cópia %1)"     ; for 0x0416
;19=," (Copiar %1)"     ; for 0x0816
;20=," (Copiar %1)"     ; for 0x0816
21=,"Voltar"
22=,"Parar"
31=,"A porta da impressora será configurada automaticamente.","","Certifique-se de que a impressora está ligada ao computador. Em seguida, active a impressora e aguarde pelo respectivo processo de configuração."
32=,""	; This string is not neccesary in case of external resource file operation.
33=,"A instalação do driver da impressora e a configuração da porta foram bem sucedidas."
34=,"Procura da impressora cancelada. A porta da impressora não foi devidamente configurada, pelo que poderá não ser possível imprimir."
35=,"É possível que a impressora não esteja ligada corretamente ou que esteja ligada uma impressora diferente.","","Verifique a impressora e as respectivas ligações; em seguida, clique no botão Repetir."
36=,"É possível que a impressora não esteja ligada corretamente ou que esteja ligada uma impressora diferente.","","Verifique a impressora e as respectivas ligações; em seguida, clique no botão Repetir."
37=,"Impossývel confirmar ligação da porta da impressora.","Consulte o capú‘ulo de resolução de problemas do manual da impressora e tente configurar a porta novamente."
38=,"Verifique se a impressora está ligada ao computador, active a impressora e aguarde pela confirmação.","O programa procura a impressora para configurar a respectiva porta.","","Se não pretender configurar a porta da impressora automaticamente, ou se a impressora estiver ligada através de uma rede, faça clique na opção de interrupção da procura."
39=,"Certifique-se de que a impressora está ligada ao computador e, em seguida, ligue a impressora. O programa irá procurar a impressora e configurar automaticamente a porta.","","Se pretender configurar manualmente a porta da impressora ou se a impressora estiver ligada através de uma rede, faça clique em Manual."
40=,"Seleccione a porta da impressora na lista Portas Disponíveis e, em seguida, faça clique em OK."
41=,"Porta Actual:"
42=,"Portas Disponíveis:"
43=,"A busca da impressora foi cancelada.","Para informação de conexão, consulte o manual do produto."
44=,"A impressora alvo foi detectada.","Aguarde até que a instalação esteja concluída."
45=,"Procura da impressora cancelada. A porta da impressora não foi devidamente configurada, pelo que poderá não ser possível imprimir."
46=,"Seleccionar a porta de uma impressora manualmente"
47=,"Procurar uma impressora ligada à rede"
48=,"Porta"
49=,"Explicação"
50=,"Nome do Modelo"
51=,"Endereço IP(Endereço MAC)"
52=,"A impressora não foi encontrada."
53=,"Certifique-se de que a impressora está ligada ao computador e, em seguida, ligue a impressora. O programa irá procurar a impressora e configurar automaticamente a porta."
54=,"Se pretender configurar manualmente a porta da impressora ou se a impressora estiver ligada através de uma rede, faça clique em Manual."
55=,"Faça clique na tecla Manual para configurar a porta da impressora."
56=,"Detectar a impressora e automaticamente configurar a porta.","A impressora está conectada através de uma rede?"
57=,"Sim: Conexão em rede"
58=,"Não: Conexão USB"
59=,"Opções de busca..."
60=,"IPv4"
61=,"IPv6"
62=,"WSD"
63=,"Restaurar padrões"
64=,"Certifique-se de que a impressora está ligada e conectada. O programa busca pela impressora e configura a porta automaticamente."
143=,"Especificar Rede (Apenas IPv4)"
144=,"Endereço de Rede:"
145=,"Máscara de Sub-rede:"
