===============================================================================
Microsoft (R) Windows  (R) 2000 用爱普生打印机端口版本信息
===============================================================================

感谢你购买爱普生打印机。
此文件包含在 Windows 2000 下安装和使用爱普生打印机端口的信息。

[内容]

        1. 导言
        2. 安装指导
        3. 设置爱普生打印机端口
        4. 问题与解答
        5. 卸载爱普生打印机端口
        6. 与扫描仪一起使用爱普生打印机端口
        7. 已知此版本的局限性
---------------------------------------------------------------------------

1. 导言
爱普生打印机端口驱动程序对本地并口进行了优化, 以提高 Windows 2000 下爱普生
打印机的数据传输速度。如果您对打印速度不满意可以尝试安装此软件。

在您安装此驱动程序之前, 请注意以下几点:
- 此软件仅用于 Windows 2000 系统。
- 要安装并设置爱普生打印机端口, 您必须有管理员的权限并知道怎样使用计算机的
  BIOS 设置程序。


2. 安装指导

按以下步骤安装爱普生打印机端口。

1) 双击 SETUP.EXE 开始安装。安装之后，屏幕将显示安装已完成的信息。单击[确定]。
2) 如果您是第一次安装此软件, 在将打印机分配到爱普生打印机端口之前需要重新启
   动计算机。参见下一节以获得配置您计算机 BIOS以及设置爱普生打印机端口的指导。

注意:
在重新启动系统之前不要尝试将打印机分配到爱普生打印机端口。否则打印将被禁止并
且系统运行可能不稳定。


3. 设置爱普生打印机端口
按以下步骤配置所用计算机的 BIOS 以及设置爱普生打印机端口。

注意:  
任何时候您更新或重新安装打印机驱动程序, 都需要按以下所述在端口菜单中重新选择
爱普生打印机端口。


1) 使用 BIOS 设置程序选择 ECP 作为并口设置。更改 BIOS 设置的更详细
信息请参见您的计算机手册。
2) 在 Windows 中, 打开打印机属性并单击端口菜单。
3) 选择您要使用的 EPS_LPT 爱普生打印机端口复选框。 
   如果您选择了EPS_LPT1, 安装已完成, 打印机已准备好用爱普生打印机端口打印。
   如果选择其它 EPS_LPT 端口, 那么您需要按下面的步骤配置端口。
4) 单击[配置端口]按钮, 然后单击您要使用的 EPS_LPT 端口菜单。
5) 设置IRQ 和 DMA ：双击IRQ 和 DMA 资源类型并输入与扩展板的IRQ和DMA 的配置相
   匹配的设置。
6) 单击[确定], 然后关闭打印机属性对话框。 


4. 问题与解答

- 如果显示状态信息"系统启动过程中至少有一个服务或驱动失败。",常试以下方法:
    a) 确认 LPT 设置和其它设备如声卡和调制解调器间没有IRQ 冲突。
    b) 打开设备管理器, 在 ECP 打印机端口属性对话框中选择 "永不使用中断"。
       
- 打印出现问题或通信错误
  如果在打印过程中或使用 EPSON Status Monitor 工具时出现问题，尝试以下方法:
  1) 此问题可能由于计算机硬件和爱普生打印机端口之间存在一些不兼容。在配置
  EPS_LPT 端口对话框中如下操作:
       a) 清除[使用中断]复选框。
       b) 如果问题仍然存在, 清除[使用 DMA 传输]复选框。

  2) 如果问题仍不能解决, 计算机硬件和爱普生打印机端口之间存在严重不兼容问题
  需采取下面的一项或所有措施:   
       a) 在端口菜单中, 取消选择爱普生打印机端口并选择标准 LPT 端口。
       b) 按下节所述卸载爱普生打印机端口。


5. 卸载爱普生打印机端口
按以下步骤卸载爱普生打印机端口: 

注意: 
卸载爱普生打印机端口并不卸载打印机驱动程序。

1) 单击[开始]。
2) 点开[程序\EPSON 打印机]。
3) 选择[卸载 EPSON 打印机端口]。

重新启动 Windows 后更改将生效。

6. 与扫描仪一起使用爱普生打印机端口：
如果打印机通过扫描仪的并行端口连接到计算机, 不要在打印时扫描, 否则打印可能
不能正常完成。 


7. 已知此版本的局限性
- 无

- 结束 -


