このたびは、Microsoft(R) Windows(R) 日本語版 対応 EPSON ESC/Page プリンタ
ドライバをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
本ドキュメントには EPSON ESC/PageプリンタドライバとEPSONプリンタウィンドウ!3
をご使用いただく場合の注意事項／制限事項が記載されています。
詳しい取り扱いに関しては、取扱説明書を参照してください。

対象機種（ドライバのみ）
EPSON LP-9400
EPSON LP-8700
EPSON LP-8100
EPSON LP-8700(ESC/Page)


※アプリケーションからのドライバの設定について
一部のアプリケーションにおいて、アプリケーションからの印刷設定が有効にならない
ものがあります。そのためアプリケーションからドライバの印刷条件の設定を行っても
印刷結果に反映されない場合があります。
このようなアプリケーションをお使いの場合は、コントロールパネルのプリンタの設定
で、ドライバの印刷条件の設定を行ってから印刷を実行してください。

※部単位印刷について
アプリケーションソフトによっては、アプリケーションソフト側で、部単位の印刷を
する／しないを選択できます。
このようなアプリケーションソフトで部単位の印刷を実行すると思い通りの印刷結果
（排紙装置の指定も含む）にならない場合、アプリケーションソフト側の
部単位印刷をしないに設定して、本ドライバの部単位印刷のみを有効にしてください。

※拡大縮小印刷について
拡大／縮小印刷を行った場合には、原稿の端の部分が印刷されない場合があります。
拡大／縮小印刷を行う場合には左右と上下の余白を十分にとってください。
また、一部のアプリケーションにおいて、プリンタにセットした用紙サイズに合わせて
自動的に拡大／縮小（フィットページ）印刷を行う設定にしても、思い通りの印刷結果
にならない場合があります。
このようなアプリケーションをお使いの場合は、「任意倍率」のチェックボックスを
チェックし、拡大／縮小率を指定して印刷してください。

※用紙サイズの設定について
作成した印刷データの用紙サイズと「基本設定」タブの「用紙サイズ(A)」 は必ず一致
させてください。サイズが異なる場合、アプリケーションソフトによってはまちがった
サイズで印刷したり、印刷できない場合があります。

※両面印刷機能について
オプションの両面印刷ユニットを装着すると両面印刷が可能になります。ただし、
一部のアプリケーションでは、設定によって、両面印刷ができない場合があります。

※印刷モード について
  拡張設定画面の｢印刷モード｣を［標準(PC)］に設定すると、印刷のための処理が主に
  ホスト（コンピュータ）上で行われます。したがって、ご使用のコンピュータの処理
  速度が速いほど、印刷時間を短縮することができます。
  ご使用のコンピュータの仕様が以下の場合に使用されることをお薦めします。
    ＣＰＵ：PentiumⅡ 266MHz 以上
    メモリ：３２ＭＢ以上
    ポート：ＥＣＰ

  また、｢印刷モード｣を［標準(PC)］に設定した場合は、[置き換えるフォントの設定]
  の設定に従って、プリンタフォントがTrueTypeフォントに置き換えられて印刷され
  ます。


※アプリケーションのバックグラウンド印刷機能について
アプリケーションがバックグラウンド印刷の作業を行っている最中に、ドライバの設定
を変更して新たに印刷を行った場合、一部のアプリケーションでは、そのアプリケーシ
ョンの仕様または制限により正常に印刷できない場合があります。
このようなアプリケーションをご使用の際には、印刷作業が終了するまで次の印刷を
行わないでください。

※バーコードフォント印刷について
一部のアプリケーションでは、そのアプリケーションの仕様または制限から以下の記載
のように正常に印刷できない場合がありますので、ご使用になる前に印字結果を十分ご
確認の上ご利用いただきますようお願いいたします。
バーコード変換機能は、Windows 95 / 98 / Me / Windows NT 4.0 / Windows 2000 / XP
用ドライバのみでご使用できます。

１）スペース入力時の制限
  一部のワードプロセッサ系アプリケーションにおいて次のような制限が生じることが
  あります。
    ・入力文字列の後ろにスペースがある場合、スペースより前の文字が印字されない
      ことがあります。
    ・Code128選択時、入力文字列の間にスペースがある場合、スペースの前後で１つの
      バーコードが２つに分断される場合があります。
    ・Code128選択時、スペースに相当するバーを入力した場合、画面上にそのバーが
      現れないことがあります。
    ・Code128選択時、スペースに相当するバーを入力した場合、スペースの前後で１つ
      のバーコードが２つに分断されることがあります。
    ・Code128選択時、入力文字列の最後にスペースがある場合、スペースに相当するバ
      ーが印字されないことがあります。

  一部のDraw系アプリケーションにおいて、スペースの前後で１つのバーコードが複数
  に分断されることがあります。

２）｢-｣の制限
  ・一部のワードプロセッサ系アプリケーションにおいて、Code128/Code39/NW-7選択時
   ｢-｣を入力した場合｢-｣とは違うフォントが画面に表示されることがあります。

３）文字枠の設定における注意
  ・一部のワードプロセッサ系アプリケーションにおいて、文字枠を設定してその中に
    バーコードの文字列を入力した場合、バーコードの一部が印刷されないことがあり
    ます。これは入力した文字列の長さによってバーコードの大きさが変わったり
   (Code39等）、入力した文字数に関わらず常に一定の長さのバーコードを作成する
   (新郵便番号)バーコードフォントを選択している場合に発生します。
   これらのバーコードフォントは、画面上の表示と実際の印刷結果でバーコードの長
   さや高さが異なる場合があるため、文字枠を設定する際は大きさに注意してください。

４）オートコレクト機能の禁止
  ・一部のワードプロセッサ系アプリケーションにおいて、オートコレクトで指定した
    文字列を入力した場合、画面上の文字列がバーコード用フォントに置き換わってし
    まうことがあります。

５）文字の縦方向、横方向への拡大禁止
  ・一部のワードプロセッサ系アプリケーションにおいて、バーコード文字列を縦方向
    横方向に拡大した場合、画面に表示されるフォントのまま印字されたり、縦方向あ
    るいは横方向にのみ拡大／縮小されたバーコードが印字されることがあります。

６）Draw系アプリケーションの制限
  ・Draw系アプリケーションを使用した場合、バーコード文字が画面に表示されるフォ
    ントのまま印刷されることがあります。これはアプリケーションによっては文字を
    イメージとして扱うため、プリンタドライバに文字として送られず、プリンタドラ
    イバのバーコード変換機能が働かないことにより発生します。

７）ﾌｫﾝﾄ名選択の制限
  一部のワードプロセッサ系アプリケーションにおいて次のような制限が生じることが
  あります。
  ・フォント名選択の際、フォント名が正常に列挙されないことがあります。
  ・フォント名選択の際、一度入力したバーコードのフォント名がわからなくなること
    があります。



-----------------------------------------------------------------------------
        Microsoft(R) Windows(R) 2000 / XP 日本語版 対応
        EPSON ESC/Page プリンタドライバ 補足説明
        Driver Version 3.5.17fm
-----------------------------------------------------------------------------
  本ドキュメントには、Windows 2000 / XP 用 EPSON ESC/Pageプリンタドライバを
  ご使用いただく場合の注意事項／制限事項が記載されています。
  詳しい取り扱いに関しては、プリンタドライバの取扱説明書またはプリンタドライバの
  ヘルプファイルを参照してください。

●ご使用のアプリケーションによっては、正常な印刷結果が得られない場合があります。
  このような場合には、プリンタドライバで印刷モードを変更するか、
  高速グラフィック機能を無効にすることにより、印刷が可能となる場合があります。

印刷モードを変更する手順は次の通りです。

１．画面隅の[スタート] ボタンをクリックし、「設定(S)」をポイントします。
    次に「プリンタ(P)」をクリックします。

２．設定を変更するプリンタのアイコンをクリックし、「ファイル(F)」メニュー内の
   「印刷設定(T)」をクリックします。

３．「拡張設定」のタブをクリックし、次に「拡張設定(X)」ボタンをクリックし、
    「拡張設定」ダイアログを開きます。

４．「拡張設定」ダイアログの「印刷モード(P)」のリストから、設定したい
     印刷モードを選択します。

    標準(PC)モードで正常な印刷結果が得られない場合は、印刷モードを
    標準(ﾌﾟﾘﾝﾀ)モードに変更してください。

●ワープロ系のアプリケーションで、文字に対して、各種の修飾機能をご使用の場合は、
  プリンタドライバの拡張設定画面で、 ｢TrueTypeフォントでそのまま印刷(N)｣に
  設定してください。


--------------------------------------------------------------------------
        EPSONプリンタウィンドウ!3を使用する際の最新の情報
--------------------------------------------------------------------------
このたびは、エプソンの製品をご利用いただきありがとうございます。
このREADMEファイルにはEPSONプリンタウィンドウ!3を使用する際の最新情報が記
述されております。

                                                  ２００２年２月１２日
--------------------------------------------------------------------------
1.一般的な注意事項

1-1.  Windows共有プリンタを監視することができない場合の注意事項

  (回避策) 以下の設定がされていることをご確認ください。

           ・Windows共有プリンタを提供しているコンピュータに、対応する
             プリンタのドライバがインストールされ、かつ、そのプリンタの
             共有設定がされていて、プリンタドライバのモニタの設定で「共有
             プリンタをモニタさせる」のチェックボックスが有効になっている。
           ・(Windows 95/98/Meのみ)Windows共有プリンタを提供しているコンピュ
             ータ上のネットワークコンピュータのプロパティを開き、ネットワー
             ク設定内にMicrosoftネットワーク共有サービスが設定されている。
           ・(Windows 95/98/Meのみ)サーバー側とクライアント側で、コントロール
             パネルのネットワークおよび現在のネットワーク構成に、IPX/SPX互換
             プロトコルあるいはTCP/IPプロトコルが設定されている。
           ・サーバー側とクライアント側で、Printer Interfaceモジュールの
             Ver 4.xxx以上が導入されている。Printer Interfaceモジュールの
             バージョンは、詳細ウィンドウのタイトルバーアイコンからバージョン
             情報を表示することで確認できます。

1-2. Windows 95環境でネットワークプリンタを監視する場合の注意事項
      Windows 95環境でネットワーク接続のプリンタを監視する場合は、Windows 
     Socket 2 および 日本語版 ダイアルアップ ネットワーク 1.3を導入する必要が
     あります。Windows Socket 2 および 日本語版 ダイアルアップ ネットワーク 1.3
     はマイクロソフト社より入手してください。

1-3. Windows 95でサスペンド機能使用した場合、サスペンド状態からの復帰後に
     EPSONプリンタウィンドウ!3がネットワーク接続されたプリンタを
     正しく監視できなくなってしまうことがあります。

  (復帰方法) プリンタドライバ、EPSONプリンタウィンドウ!3を終了させ、
             EPSONプリンタウィンドウ!3を起動し直してください。
             EPSONプリンタウィンドウ!3の起動方法は添付のＣＤ－ＲＯＭに
             収録されているユーザーズガイドを参照してください。


2. Windows NT/2000/XPに関する注意事項

2-1. Windows NT/2000/XP上のEPSONプリンタウィンドウ!3を、複数のユーザーで使用
     している環境でアンインストールする場合は、すべてのユーザーの環境において
     呼び出しアイコンの設定をOFFにした後で行ってください。
     呼び出しアイコンの設定は、モニタの設定画面上でOFFにすることができます。


3.ネットワークプリンタに関する注意事項

3-1.  NetWareプリンタを監視する上での制限事項
   NetWareプリンタの監視を行う場合は、Novell社が提供しているクライアントを
   使用する必要があります。

  Windows NT4.0/2000       ：Novell Client for Windows NT/2000 Ver 4.81
  Windows 95/98/Me         ：Novell Client for Windows 95/98/Me Ver 3.31

3-2.  NetWareキューへの接続数の制限

   1つのキューに対して1台のプリントサーバを接続してください。設定の方法は
   プリントサーバまたはプリンタに付属の取扱説明書を参照してください。

3-3.  ルータを超えたところにあるNetWare共用プリンタが監視できない

   IPXのホップ数制限は0です。ルータを超えたところにあるNetWare共有
   プリンタは監視できません。

3-4.  NDPSで設定されたプリンタを監視することができない
   監視をサポートするNetWareプリンタは、バインダリまたはNDSにおけるキューベース
   プリントシステムで設定されたプリンタのみです。
   NDPS(Novell Distributed Printing Services)で設定されたプリンタを監視
   することはできません。


4.ジョブ管理機能に関する注意事項

4-1. ジョブ管理機能は以下の接続状態において使用可能です。
  ・ Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP環境で、EpsonNet DirectPrint を使用して接続し
た場合。
  ・ Windows NT4.0環境でLPR接続をした場合。
  ・ Windows 2000/XP環境でStandard TCP/IP接続した場合、または、LPR接続をした場
合。
  ・ Windows NT4.0環境のLPR接続、または、Windows 2000環境のStandard TCP/IP，
     LPR接続のプリンタを共有させて、Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XPのクライアント
     から接続した場合。
     ただし、クライアントへのログオンユーザーと、サーバーへの接続ユーザーが異なる
     場合にはジョブ管理機能はご使用になれません。

   ※Windows XP環境のStandard TCP/IP,LPR接続を共有させて、クライアントからその
     共有プリンタに接続している場合には、EPW!3のジョブ管理機能は使用できません。

4-2. オプションEthernet I/Fカード PRIFNW1,PRIFNW2ならびに、それ以前の
    Ethernet I/Fカードを使用した場合にはジョブ管理機能を使用できません。

4-3. ジョブ管理機能は、NetWare環境下のプリンタには使用できません。

4-4.プリンタドライバのユーティリティタブの"プリンタをモニタ
    する"のチェックがOFFになっていると、印刷終了通知が正しく動作しません。ONの
    状態でご使用ください。


－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
(C)SEIKO EPSON CORPORATION 2001

                                                                 以上
