产品信息

# 接口规格

> 并行接口
> USB接口
> IEEE1394接口
> Ethernet接口

您的打印机配备有一个8位并行接口、一个USB接口、一个IEEE1394接口和一个Ethernet接口。

## 并行接口

内置并行接口具有下列特征:

### 兼容方式

数据格式 | 8位并行
同步 | STROBE 脉冲e
信息交换时间 | BUSY（忙）和ACKNLG 信号
信号电平 | TTL电平（IEEE－1284电平1设备）
可适应连接器 | 57～30360 Amphenol连接器或等效

### 半字节方式

传输方式 | 8位并行
同步 | STROBE脉冲
信息交换时间 | BUSY（忙）和ACKNLG信号s
信号电平 | TTL电平（IEEE～1284电平1设备）
数据传输时间 | 参考IEEE～1284规格

### ECP模式

传输方式 | IEEE-1284 ECP模式
同步 | 参考IEEE～1284规格
信息交换时间 | 参考IEEE～1284规格
信号电平 | TTL电平（IEEE～1284电平1设备）
数据传输时间 | 参考IEEE～1284规格

[回到顶部]

## USB接口

打印机内置USB接口是基于通用串行总线规格修订版1.1和通用串行总线设备分类定义打印设备版本1.1指定的标准。这个接口具有下列特征。

标准 | 基于通用串行总线规格修订版1.1，通用串行总线设备分类定义打印设备版本1.1
比特率 | 12 Mbps（全速设备）
数据编码 | NRZI
可适应连接器 | USB Series B
推荐的电缆长度 | 2米

[回到顶部]

## IEEE1394接口

IEEE 1394接口具有下列特征。

### 基本规格

数据传输方式 | 半双工数据/选通微分串口
同步方式 | IEEE 1394-1995适应
编码/解码 | IEEE 1394-1995适应
兼容连接器 | IEEE 1394-1995兼容6触点接收

### 连接器引脚信号布局

引脚序号 | 信号名称 | 功能
1 | VP | 电源电缆
2 | VG | 接地电缆
3 | TPB* | 接收时选通，传输时的数据（差分对）
4 | TPB
5 | TPA* | 接收时的数据，传输时选通（差分对）
6 | TPa

### 电源种类

电源种类代码100 无外部源电源 配备有重复功能的总线电源

### 跳接器

跳接器 | 默认位置
JP1 | 2-3
JP2 | 2-3

[回到顶部]

## Ethernet接口

接口卡支持10 Base－T和100 Base－TX。

连接器:

RJ－45（ISO/IEC8802－3 12.6 MDI规格）

[回到顶部]

上一节 | 下一节