打印纸的处理

# 在连续打印纸上打印

> 使用推进式的拖纸器打印
> 从推进式拖纸器上取出已打印的文档
> 切换回到单页纸
> 使用拉动式拖纸器打印
> 调整页顶位置
> 进纸到切纸位置

打印机可以处理连续打印纸宽度范围从101.6毫米（4.0英寸）到254.0毫米（10.0英寸）。根据拖纸器的摆放位置不同,使用拉动式或推进式拖纸器，以下的用户指导可作为拖纸器摆放位置的参考:

- 在不取下纸张供应装置的情况下，是否能在单页打印纸和连续打印纸之间切换？是否需要一页页地撕掉连续打印纸？如果是，请把拖纸器放在推进式的拖纸器位置（打印机随机附带的拖纸器安装在这个位置）请参见下节。

- 是否需要打印标签，多联表格或其它要求打印位置精确的文档？如果是，请把拖纸器放在拉出式的拖纸器位置。 有关说明请参见使用拉动式拖纸器打印。

## 使用推进式的拖纸器打印

当使用推进式的拖纸器，最好在默认设置模式中将自动切纸功能设置为开。请参见关于打印机的默认设置。

使用推进式的拖纸器，按下面步骤装入连续打印纸:

| 确保打印机关闭，取下打印机盖和导纸器并把过纸控制杆放在连续打印纸位置。

| 向前拉动链齿锁扣以松开链齿部件。

| 使用打印机上的刻度作为指示滑动左链齿部件。打印机从右边部份标记为0的位置打印。将链齿轮锁定杆推回并锁定，然后将右侧链齿部件滑动到与打印纸宽度相匹配的地方，但不要锁定。移动打印纸托纸支架到左右链齿轮的中间。

| 确保打印纸进纸边清洁，平直。打开链齿盖，将打印纸两边的前几个孔对齐穿进在两边链齿的齿钉上，然后关闭链齿盖。滑动右侧链齿部件将打印纸拉平直，然后在该处锁定链齿部件。现在，打印纸在待纸位置。

|  | 告诫:

当打印机关闭时才能使用打印机右侧的进纸旋钮来清除卡纸。否则，会损坏打印机并导致打印纸的页顶位置失准。

| 为了区分输入打印纸和输出打印纸，按照如下图所示保持导纸器水平固定住导纸器，再将导纸器的凹痕与打印机的安装横杆对齐。然后将导纸器向打印机前侧滑动直到锁定到位。

| 打印机打开。

| 确保打印机盒关闭，按下换行/换页按键将打印纸送到进纸位置。当打印机收到打印数据时，打印机开始自动打印。

| 打印完毕后，按下一章节步骤，撕下已打印的文档。如果打印纸张的第一行太高或太低，可以使用微调整特征来改变打印位置。请参见调整页顶位置。

| 告诫:

不要使用进纸旋钮来调整页顶位置，会损坏打印机和导致打印纸的页顶位置失准。

发送更多的数据,打印纸自动返回到进纸位置。

[回到顶部]

## 从推进式拖纸器上取出已打印的文档

按照如下面步骤操作取出已打印的文档:

| 按下切纸（字体） 按键，确保切纸（字体）指示灯在闪烁。（这表明打印纸处于当前切纸位置。）

| 打开导纸器盖，然后用切纸刀口撕下已经打印的文档。

|  | 注意:

如果打印纸页缝与切纸刀口不是适当的对齐。可以使用微调整功能来调整切纸位置，请参见调整切纸位置。

|  | 告诫:

不要使用进纸旋钮来调整页顶位置，这样会损坏打印机并导致打印纸的页顶位置失准。

| 关闭导纸器盖。

> 当要恢复打印任务时，打印机自动将打印纸退回到页顶位置，然后开始打印。

为了将连续打印纸进到等待位置，以便可以取下打印纸，请按进纸/退纸 按键，然后打开拖纸器的链齿盒盖取下打印纸。

| 告诫:

总是在按下进纸/退纸按键之前撕下已经打印的文档，一次反向进几页打印纸可能会造成卡纸。

[回到顶部]

## 切换回到单页纸

按下进纸/退纸按键将切换到单页纸；打印机将打印纸退回到等待位置。然后按照如下步骤装入单页纸。

| 告诫:

总是在按下进纸/退纸 按键之前撕下已经打印的文档，一次反向进几页打印纸可能会造成卡纸。

[回到顶部]

## 使用拉动式拖纸器打印

使用拉动式拖纸器装入连续打印纸，必须按照步骤1到步骤3所描述将拖纸器移动拉动式拖纸器位置，如果拖纸器已处于这个位置，确保打印机关闭，然后跳到步骤6。

| 告诫:

当打印机关闭时才能使用打印机右侧的进纸旋钮来清除卡纸。否则，会损坏打印机并导致打印纸的页顶位置失准。

当使用拉动式拖拉器时，在默认设置模式下将自动切纸功能设置为关闭；否则可能会导致卡纸。

| 打印机关闭，取下打印机盖和导纸器。然后轻轻按下紧纸部件的锁定标签按钮，将紧纸部件拉出打印机，然后取出紧纸部件。最后把过纸控制杆向前拉到连续打印纸位置。

| 轻轻按下拖纸器两边的锁定按扭，然后向上转动拖纸器，从打印机中拉出拖纸器。

| 按照如下所示向前移动拖纸器到打印机顶部处的安装槽口位置，将拖纸器斜向放置。当推动导纸器到横杆处，可以感到凹痕卡到恰当的位置。

| 向前拉动链锁锁扣以松开链齿部件。

| 按照如下所示将打印纸插入打印机底部进纸槽或后部进纸槽，然后向上拉打印纸。使用打印机上的刻度，作为打印纸定位的指示。打印机可以打印到标记为0位置的右边部分。

| 滑动左侧链齿部件以使链齿部件与打印纸两侧的打印孔的位置相匹配，并在该位置锁定链齿部件，然后滑动右侧链齿部件到与打印纸宽度相匹配的位置，但不要锁定，移动托纸支架到左右链齿轮的中间。

| 确保打印纸进纸边清洁、平直。打开链齿盖，将打印纸两边的前几个孔对齐穿进在两边链齿的齿上然后关闭链齿盖。滑动右侧链齿部件将打印纸拉平，然后在该处锁定链齿部件。

|  | 注意:

从打印机的后部或尾部轻轻地拉打印纸以消除打印纸褶皱。

| 为了区分已打印的打印纸和正导入的打印纸，固定住导纸器，保持导纸器水平并将导纸器的凹痕与打印机的安装横杆对齐。然后将导纸器向打印机背面前侧滑动直到锁定到位。

| 固定打印机盖，使用进纸旋钮调整位置，使页面之间的页缝正好在打印头上方，然后打印机打开。

| 确保打印机盖关闭，导纸器盖打开， 当打印机收到打印数据时，打印机将自动打印。

如果改变打印的起始位置，按下换行/换页按键到下一页的页顶位置，然后请参见下一章节调整页顶位置来调整进纸位置。

退纸前先撕下进入打印机中的打印纸，然后按下换行/换页按键向前进入打印纸。

[回到顶部]

## 调整页顶位置

页顶位置是打印机在打印纸上的开始打印位置。如果打印位置太高或太低，使用微调整功能调整页顶位置。按照如下步骤:

| 告诫:

不要使用进纸旋钮来调整页顶位置，这样会损坏打印机并导致打印纸的页顶位置失准。

| 注意:

不更改页顶位置设置，即使打印机关闭，页顶位置一直有效。

一些应用程序软件的页顶的页边距区域设置将覆盖用户用微调整功能定义的页顶位置的设置。必要情况下，用户在自己应用程序软件中调整页顶位置。

| 确保打印机开机。

| 必要情况下，按照本章所描述的装入打印纸。

| 取下打印机盖。

| 按下暂停按键三秒钟，打印机的暂停指示灯将开始闪烁此时打印机进入微调整模式。

| 按下换行/换页按键向上移动页顶位置或按下进纸/退纸按键可以向下移动页顶位置。

|  | 注意:

打印机的页面位置有上限和下限，调整页面位置超出上限和下限，打印机将鸣叫并停止走纸。

当打印纸到达默认的页面位置时，打印机将鸣叫并立即停止走纸。 当调整页顶位置时，可以使用默认位置作为参照位置点。

> 为了调整安装在拉动式导纸器上的连续打印纸的页顶位置，请参见如下例子:

> 首先在页缝上2.5毫米（0.1英寸）位置标记一点，然后使这个标记点与塑料色带盒盖的上边缘保持平齐以定位打印纸位置。在下一张打印纸上留下8.5毫米（0.33英寸）的页边距，意味打印机可以在页缝下8.5毫米（0.33英寸）处打印，如果在页缝上5.5毫米（0.22英寸）上标记一点，则在下一张打印纸上留下5.5毫米（0.22英寸）的页边距。

| 完成设置页顶位置，按下暂停 按键退出微调整模式。

[回到顶部]

## 进纸到切纸位置

如果使用推动式导纸器，则在打印完成后可使用切纸功能将连续打印纸进到切纸位置，很容易撕下已经打印的文档，当恢复打印任务时，打印机自动退纸到页顶位置以便节省打印文档之间所浪费的空白纸。

按照如下所示可以用两种方式使用切纸功能:手动切纸，通过按下打印机的切纸按键，或自动方式，通过打开自动的切纸模式。

| 告诫:

不要使用切纸功能切纸（如下所示），后退有标签的连续打印纸；标签可能从衬底纸上脱落并卡住打印机。

### 使用切纸按键

打印机打印文档完成后，检查是否切纸（字体）指示灯不再闪烁，然后按下切纸（字体）按键，打印机将打印纸进到切纸刀口位置。

| 注意:

如果切纸（字体）指示灯持续闪烁，说明打印纸正处于切纸位置，再次按切纸（字体）按键，打印机将打印纸进到下一页的页顶位置。

### 自动将打印纸进到切纸位置

在默认设置模式中选择连续打印纸适当的页面长度，启动自动切纸模式，打印机就会自动将已打印完的文件送到切纸位置，要获得用户指导，请参见更改默认设置。

当启动自动切纸模式时，一旦打印机收到一整页数据或换页命令并且随后再没有接收到数据时，打印机自动地把打印纸进到切纸位置。

### 调整切纸位置

如果打印纸穿孔未与切纸位置对齐， 可以使用微调整功能将穿孔移动到切纸位置。

按照如下步骤调整切纸位置:

| 告诫:

不要使用进纸旋钮调整切纸位置，这将损坏打印机并导致切纸位置失准。

| 注意:

如果不改变切纸位置，即使打印机关闭，切纸位置仍然有效。

| 确保切纸（字体）指示灯正在闪烁（打印机正处于当前切纸位置），否则按下切纸（字体）按键将打印纸送到切纸位置。

| 打开导纸器盖。

| 按下暂停按键3秒钟，则暂停指示灯开始闪烁，打印机处于微调整模式。

| 按下换行/换页按键使打印纸后退或按下进纸/退纸 按键使打印机前进，直到打印纸的穿孔与切纸刀口对齐。

|  | 注意:

打印机的切纸位置有上限和下限，调整切纸位置超出上限和下限，打印机将鸣叫并停止走纸。

| 设置完切纸位置后，按下暂停按键将退出微调整模式。

| 撕下已经打印的打印纸。

当要恢复打印任务时，打印机自动将打印纸退回到页顶位置，然后开始打印。

[回到顶部]

下一节