使用打印机软件

# 打印机驱动程序设置概述

下边的列表中显示了Windows打印机驱动程序设置。注意不是所有版本的Windows可以用到每个设置。

打印机设置如下所示。

设置 | 说明
纸张尺寸 | 选择您想要使用的纸张大小，如果您不能找到欲使用的纸张大小，应用滚动条滚动列表，如果您欲应用的纸张大小没有包括在列表中，则单击自定义或用户自定义大小，并在出现的对话框中输入打印纸尺寸。
方向 | 选择纵向或横向
纸张来源 | 选择您想要使用的纸张来源。
分辨率/图形分辨率 | 选择您想要应用的打印机分辨率，您所选择的分辨率越高，打印输出就会越精细，但是提高分辨率将会降低打印速度。如果使用的是Windows 3.2，只能通过控制面板才可以使用该选件。
抖动 | 您可以将此选项设定为精细，此设置为默认设置，或者根据您欲获得的打印结果，您可以选择其它抖动模式。
亮度/亮度控制 | 移动滑块使打印输出更亮一些或暗一些。
打印质量 | 从打印质量列表中选择打印质量选项。 如果打开高速，您将进入双向打印模式，打印速度将加快。关闭高速将使打印机返回单向打印模式，打印速度减慢，但打印精度将会提高。默认打印使用打印机中存储的设置。
EPSON Status Monitor 3 | 单击此键您可以访问EPSON Status Monitor 3、无论何时监视打印机时，请确保监视打印状态复选框已被选择。
监视参数 | 单击此键可以打开监视参数对话框，在此对话框中您可以设定EPSON Status Monitor 3应用工具。
纸张/输出 | 检查页面设置菜单中所设置的纸张大小，方向和纸张来源设置，必要时更改设置，选择设置然后在更改设置列表框中选择一个选项。
半色调 | 单击此键可以设定亮度和对比度，输入RGB灰阶或设定其它设置。半色调彩色调整对话框出现，单击对话框中的帮助按键以获得详细内容。

监视参数设置如下所示。

设置 | 说明
EPSON Status Monitor 3 | 单击此键您可以访问EPSON Status Monitor 3应用工具，监视打印机要确定监视打印机状态复选框已被选择。
监视参数 | 单击此键可以打开监视参数对话框，在此对话框中您可以设定EPSON Status Monitor 3应用工具。要获得更多信息，请参见设置EPSON Status Monitor 3。

[回到顶部]

上一节 | 下一节