控制面板

# 使用控制面板

> 控制面板按键和指示灯
> 选择内置字体

通过控制面板可以控制打印机一些简单操作，例如换行、换页、进纸、退纸、选择字体等。控制面板指示灯显示打印机状态，要获得控制面板按键和指示灯更多信息，请参见在打印机前盖内控制面板按键和指示 。

## 控制面板按键和指示灯

##### 1. 切纸 (字体) 指示灯*

> - 连续打印纸在切纸位置时闪烁，否则指示灯指示已选中的字体。

##### 2. 切纸 (字体)按键*

> - 连续打印纸进纸到切纸位置。

> - 连续打印纸从切纸位置退到页顶位置。

##### 3. 换行/换页按键**

> - 当短暂按下然后松开此键时逐行送入打印机。

> - 当按住此键几秒钟则退出单页纸或连续纸进到下一页的页顶位置。

##### 4. 进纸/退纸按键**

> - 装入单页打印纸。

> - 如果已装入一页，退出单页打印纸。

> - 从备用位置装入连续纸。

> - 反向送连续纸到备用位置。

##### 5. 暂停按键

> 暂时停止打印，当再次按下时继续打印。当按下暂停按键三秒钟，打印机进入微调整**模式。再次按下暂停按键保持三秒，关闭微调模式。

##### 6. 缺纸指示灯

> - 当纸张来源中没有打印纸或纸张装入不正确时指示灯亮。

> - 当打印纸没有完全退出或出现卡纸时，此指示灯闪烁。

##### 7. 暂停指示灯

> - 打印机暂停时指示灯亮

> - 打印机在微调整模式**时指示灯闪烁。

> - 打印头过热时指示灯闪烁。

| * 字体选择:在微调整模式中，按下切纸按键来选择所用的打印字体。切纸指示灯的亮，灭，闪烁指示被选择的字体。

| ** 微调模式:按下暂停按键三秒钟，打印机将进入微调整模式。在这种模式中，您可以通过按下换行/换页D和进纸/退纸U按键以调整页或切纸位置。请参见调整页顶位置。

[回到顶部]

## 选择内置字体

按照如下步骤使用控制面板的按键选择内置字体:

| 确保打印机不在打印。如果它正在打印，应等到打印结束。

| 按住暂停按键3秒钟，打印机处于微调模式；则暂停灯开始闪烁，三个切纸（字体）指示灯表示当前的字体选择。

| 重复按下切纸（字体）按键可在所有有用的选择中循环；然后在控制面板显示字体模式的想要字体处停下。在没有再次更改之前，选择的字体一直有效。

|  | 注意:

您的应用程序设置经常会覆盖控制面板的设置。最好是使用应用程序选择字体和间距。

条形码不能通过控制面板来选择。

[回到顶部]

下一节