控制面板

# 维护保养模式

> 如何进入维护保养模式
> 维护保养模式列表

使用维护保养模式，您可以执行十六进制转储并选择液晶（LCD）上显示的语言。

## 如何进入维护保养模式

首先，确认打印机关闭。按住暂停按键的同时按下电源按键以开启打印机。打印机进入维护保养模式时将液晶面板上将显示MAINTENANCE MODE（维护保养模式）。

[回到顶部]

## 维护保养模式列表

### 项目

如果您选择开，打印机将保存您所进行的所有打印作业，包括测试打印。如果您选择关，打印机仅保存通过打印机驱动程序发送到打印机中的打印作业。

项目 | 参数
十六进制转储 | 打印
语言 | 英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、葡萄牙语
单位 | 公制*、英尺/英寸
PARA, I/F | ECP*, COMPAT
IEEE1284.4 | 开, 关*
内部作业CT | 开, 关
自动喷嘴检查 | 开*, 关
SSCL | EXEC
MW7 | A*, B, C
MW7 BALANCE | -30 - 0* - +30
MW1 SELECT | 1*, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
MW2 SELECT | 1*, 2, 3, 4, 5, 6
DEFAULT PANEL | EXEC
K/C/M/LC/LM/Y墨盒信息 | MANUFACT., CRTG, INK TYPE, INK CAP, PROD.DATE, EXPIRE DATE, INK LIFE, AGE
SN菜单 | -

| *是出厂设置值

#### 十六进制转储

从主计算机中接收的数据可以以十六进制数打印出来。

按照这些步骤将它打印出来。

| 将打印纸装入到打印机中。

| 在维护保养模式中，按下项目按键以显示十六进制转储。

| 按下回车按键。 将以左边列中为16个字节的十六进制数据，右边列中为相应的ASCII字符打印打印缓冲区中的打印数据。

| 注意:

如果最后的数据少于16个字节，则直到您按下暂停按键才打印它。

#### 语言

您可以选择液晶(LCD)面板上显示的语言。

按照这些步骤以选择适当的语言。

| 在维护保养模式中，按下项目按键直到显示LANGUAGE（语言）。

| 如果您想要更改语言，则按下+或-按键直到显示了适当的语言。

| 按下回车按键以设置语言。确认液晶(LCD)面板上显示READY（就绪）(或选择语言中的类似单词)。

| 注意:

要等待一会儿才会显示就绪 (或选择语言中的类似单词)。

#### 单位

您可以选择显示长度的单位。

| 注意:

仅当您在LANGUAGE（语言）中选择ENGLISH（英语）时，这个项目可用。

按照这些步骤以选择单位。

| 在维护保养模式中，按下项目按键直到显示单位。

| 如果您想要更改此单位，按下+或-按键直到显示了适当的单位。

| 按下回车按键以设置单位。

#### PARA, I/F

这个仅适用于维修服务人员。

#### IEEE1284.4

这个仅适用于维修服务人员。

#### 内部作业CT

当选择开时，所有的打印作业包括喷嘴检查图案和打印头校准都将记录在JOB HISTORY（历史作业）中。当选择OFF（关）时，仅记录通过打印机驱动程序发送的打印作业。

#### 自动喷嘴检查

您可以选择ON（开）以自动检查喷嘴，或选择OFF（关）以使它不会自动检查喷嘴。

#### SSCL

您可以执行超声波打印头清洗。

| 注意:

只有当您使用UltraChrome或ColorFast墨水时这个项目才可用。

#### MW7

MW7适用于测试打印并且仅合格的服务代表可以使用。

#### MW7 BALANCE

MW7 BALANCE适用于测试打印并且仅合格的服务代表可以使用。

#### MW1 SELECT

MW1 SELECT适用于测试打印并且仅合格的服务代表可以使用。

#### MW2 SELECT

MW2 SELECT适用于测试打印并且仅合格的服务代表可以使用。

#### DEFAULT PANEL

您可以将所有方式选择模式中所进行的设置值设定为出厂设置值。

#### K/C/M/LC/LM/Y墨盒信息

CARTRIDGE INFO（墨盒信息）仅适用于维修服务人员。

#### SN菜单

SN MENU（菜单）适用于测试打印并且仅合格的服务代表可以使用。

[回到顶部]

上一节