# 索引

#

选件：拉动式拖纸器选件

- 拉动式拖纸器部件

选件： 色彩升级工具包

- 色彩升级工具包

安全指导说明

- 重要安全指导说明

斜体表国际字符集

- 关于打印机的默认设置

标签

> 打印
> - 标签

> 规格
> - 打印纸

并行I/F（接口）双向模式

- 关于打印机的默认设置

波特率

- 关于打印机的默认设置

行垂直对齐

- 打印自检

错误指示

- 使用错误指示灯

打印方向； 双向打印； 单向打印

- 关于打印机的默认设置

打印纸校准

- 打印纸校准

打印机驱动程序

> 访问

> > 从Windows 2000 或 NT 4.0
> > - 在Windows2000和NT4.0下使用打印机驱动程序
> > - 在Windows NT3.5x下使用打印机驱动程序

> > 从Windows Me，98 or 95
> > - 在Windows Me、98、和95下使用打印机驱动程序

> 设置
> - 打印机驱动程序设置概述

单页进纸器；选件：单页进纸器

- 单页进纸器

单页纸

> 打印
> - 在单页纸上打印

> 规格
> - 打印纸

调整

> 切纸位置；微调整
> - 调整切纸位置

> 页顶位置；微调整
> - 调整页顶位置

> 纸厚调整杆；纸厚调整杆
> - 调整纸厚调节杆

多联表格

> 打印
> - 多联表格

> 规格
> - 打印纸
> - 打印纸

分组模式

- 关于打印机的默认设置

蜂鸣器（鸣叫装置）

- 关于打印机的默认设置

高速草体(默认设置)

- 关于打印机的默认设置

国际字符集

- 机械部分

规格

> 打印纸校准
> - 打印纸校准

> 打印纸；打印纸规格
> - 打印纸

> 国际字符集
> - 机械部分

> 命令表

> > ESC/P；ESC/P
> > - EPSON ESC/PK控制码

> 使用环境
> - 电气部分

> 字符表
> - 机械部分

> 机械部分
> - 打印机规格

> 可打印区域；可打印区域
> - 可打印区域

> 内置字体
> - 机械部分

连续打印纸

> 打印
> - 在连续打印纸上打印

> 规格
> - 打印纸

信封

> 打印
> - 信封

> 规格
> - 打印纸

奇偶校验

- 关于打印机的默认设置

切纸

- 进纸到切纸位置

> 按键
> - 使用切纸按键

> 调整
> - 调整切纸位置

> 自动切纸
> - 自动将打印纸进到切纸位置

驱动程序.

- 在Windows Me、98、和95下使用打印机驱动程序

清洁打印机

- 清洁打印机

取下

> 从已经打印的文档

> > 推动式拖纸器
> > - 从推进式拖纸器上取出已打印的文档

软件

> 默认设置
> - 关于打印机的默认设置

色带盒

- 打印机规格

手动进纸等待时间

- 关于打印机的默认设置

数据长度

- 关于打印机的默认设置

用于拖纸器的页长

- 关于打印机的默认设置

运输打印机

- 运输打印机

自动切纸

- 关于打印机的默认设置

自动I/F（接口）等待时间

- 关于打印机的默认设置

自动换行

- 关于打印机的默认设置

自动回车

- 关于打印机的默认设置

自检

- 打印自检

字符表

> 列表
> - 机械部分

> 设置
> - 关于打印机的默认设置

字体（默认设置）；字体

- 关于打印机的默认设置

0 斜线

- 关于打印机的默认设置

EPSON Remote! 应用工具

- 使用EPSON Remote！应用工具

EPSON Status Monitor 3 应用工具

- 访问EPSON Status Monitor 3

I/F（接口）模式

- 关于打印机的默认设置

Remote! 应用工具

- 使用EPSON Remote！应用工具

Status Monitor 3应用工具

- 访问EPSON Status Monitor 3

卷纸

> 规格
> - 打印纸

卷纸：打印；选件：卷纸支架

- 卷纸支架

卷纸支架

- 卷纸支架

客户支持；技术支持；与EPSON联系

- 寻求帮助

控制面板

- 使用错误指示灯

默认设置

> 选项列表
> - 关于打印机的默认设置

> 更改
> - 更改默认设置

内置字体

> 列表
> - 机械部分

跳过页缝

- 关于打印机的默认设置