###

产品信息

# 打印机规格

> 机械部分
> 电子部分
> 电气部分
> 使用环境
> 打印纸
> 可打印区域
> 打印纸校准
> 标准和认证

## 机械部分

打印方式: | 24-针点阵打印
打印速度: | 高速草图 | 在10 cpi下为300 cps
草图 | 在10cpi下为225cps 在12cpi下为270cps 在15cpi下为337cps
压缩草图 | 在17cpi下为192cps 在20cpi下为225cps
高质量 | 在10cpi下为75cps 在12cpi下为90cps 在15cpi下为112cps
压缩高质量 | 在17cpi下为128cps 在20cpi下为150cps
打印方向: | 双向逻辑查找文本和图形打印。使用软件命令可选择单向文本或图形打印。
行间距: | 1/6-英寸或以1/360-英寸为增量进行编程。
可打印列数: | 80列（10cpi）
分辨率: | 最大360×360dpi
进纸方式: | 摩擦进纸（后部进纸口） 推进式拖纸器进纸（后部进纸口） 拉动式拖纸器进纸（底部或后部进纸口） 推进式和拉动式拖纸器进纸（后部进纸口）
进纸速度: | 连续 | 92毫米/秒 （3.6英寸/秒）
间断 | 53毫秒/行1/6英寸行间距
彩色打印:（选件） | 打印色带方法 改变色带颜色 | 黑色，洋红色 青色和黄色。
可靠性: | 总打印量 | 1200万行 （打印头除外） 平均故障时间6，000加电小时 (25%负荷)
打印头寿命 | 黑色色带: 20000万次/针 彩色色带: 10000 万次/针
尺寸和 重量: | 高度 | 159 毫米 (6.26 英寸)
宽度 | 366 毫米 (14.4 英寸)
深度 | 275 毫米 (10.8 英寸) (不包括 旋钮， 导纸器和 过纸控制杆)
重量 | 大约4.4 千克 (9.8磅)
色带: | 黑色色带盒 (#7753) 彩色色带盒 (S015077) 黑色薄膜色带盒 (#7768)
黑色色带寿命 彩色色带寿命 黑色 紫红色 青色 黄色 薄膜色带寿命 | 200万字符 100万 字符 70万 字符 70万 字符 50万 字符 20万 字符 (高质量， 10 cpi， 48 点/ 字符)
噪音: | 大约49 分贝 (A) (ISO 7779 模式)

[回到顶部]

## 电子部分

接口: | 一个标准双向、8位、IEEE1284 Nibble模式支持的并行接口和EIA-232D 串行接口。
缓冲区: | 32KB
内置字体: | 位图字体: 宋体 24*24 黑体 24*24 EPSON 草图 10， 12， 15 cpi EPSON Roman 10， 12， 15 cpi， 比例 EPSON Sans Serif 10， 12， 15 cpi， 比例 EPSON OCR-B 10 cpi 可缩放字体: EPSON Roman 10.5， 8-32 pt（步长为2pt） EPSON Sans Serif 10.5， 8-32 pt （步长为2pt） EPSON Roman T 10.5， 8-32 pt（步长为2pt） EPSON Sans Serif H 10.5， 8-32 pt（步长为2pt） 条形码字体: EAN-13， EAN-8， Interleaved 2 of 5， UPC-A， UPC-E， Code 39， Code 128， POSTNET
字符表: | 斜体表， PC 437 (US， Standard Europe)， PC 850 (Multilingual)， PC 860 (Portuguese)， PC 865 (Nordic)， PC 863 (French-Canadian)，ASCII， PC 858， Hanzi GB18030
字符集 | 14种国际字符集和一种法定字符集: USA， France， Germany， UK， Denmark 1， Sweden， Italy， Spain 1 Japan， Norway， Denmark 2， Spain 2， Latin America， Korea， Legal

[回到顶部]

## 电气部分

| 220 - 240 V 模式
输入电压范围 | 198 - 264 伏
额定频率范围 | 50 - 60 赫兹
输入频率范围 | 49.5 - 60.5 赫兹
额定电流 | 0.3 A (最大0.7A，取决于何种类型的字符)
耗电量 | 大约20 W (ISO/IEC 10561 letter模式)

| 注意:

有关打印机的电压，请查看打印机背面的标签。

[回到顶部]

## 使用环境

| 温度 | 湿度 （无凝结）
工作条件 | 5～35°C(41～95°F) | 10～80% RH
存放 | -30～60 °C (-22～140°F) | 0～85% RH

[回到顶部]

## 打印纸

| 注意:

只能在如下所述的正常温度和湿度条件下使用再生纸、信封和单页多联表格: 温度: 15 - 25 °C (59 - 77 °F） 湿度: 30 - 60% RH

不要使用折叠、损坏、卷曲的打印纸进纸。

单页纸（标准）:导纸器和单页进纸器入口

宽度 | 导纸器: 100 - 257 毫米 (3.9 - 10.1 英寸) 单页进纸器: 182 - 216 毫米 (7.2 - 8.5 英寸)
长度 | 导纸器: 100 - 364毫米 (3.9 - 14.3 英寸) 单页进纸器: 257 - 356 毫米 (10.1 - 14 英寸)
厚度 | 导纸器: 0.065 - 0.14 毫米 (0.0025 - 0.0055 英寸) 单页进纸器: 0.07 - 0.14 毫米 (0.0028 - 0.0055 英寸)
重量 | 导纸器: 52 - 90 g/m2 (14 - 24磅) 单页进纸器: 64 - 90 g/m2 (18 - 24磅)

单页多联表格: 导纸器入口

宽度 | 100 - 257 毫米 (3.9 - 10.1 英寸)
长度 | 100 - 364 毫米 (3.9 - 14.3 英寸)
拷贝份数 | 1原件和多达3份拷贝
厚度 | 0.12 - 0.32 毫米 (0.0047 - 0.013 英寸)
重量 | 40 - 58 g/m2 (12 - 15磅)
装订 | 顶页行状粘合

信封: 导纸器入口

尺寸 | No. 6: 165×92 毫米 (6.5×3.6 英寸) No. 10: 241×105 毫米 (9.5×4.1 英寸)
厚度 | 0.16 - 0.52 毫米 (0.0063 - 0.0205 英寸)
重量 | 45 - 90 g/m2 (12 - 24磅)

连续打印纸 (标准和多联的):
后部和底部入口

宽度 | 101.6 - 254.0 毫米 (4.0 - 10.0 英寸)
长度 (单页) | 101.6 - 558.8 毫米 (4.0 - 22.0 英寸)
拷贝份数 | 一份原件和多达4份拷贝
厚度 | 可打印区域 0.065 - 0.39 毫米 (0.0025 - 0.015 英寸) 总计区域 多达 0.9 毫米 (0.035 英寸)
重量 (没有多联表格) | 52 - 82 g/m2 (14 - 22磅)
重量 (单页多联表格) | 40 - 58 g/m2 (12 - 15磅)
装订 | 两侧点状粘合或压边粘合装订

标签: 底部入口

标签尺寸 | 23.8×63.5 毫米 (15/16×2.5 英寸) 最小 2.5 毫米 (0.1 英寸) 最小半径
衬底纸宽度 | 101.6 - 254 毫米 (4.0 - 10.0 英寸)
衬底纸长度 (单页) | 101.6 - 558.8 毫米 (4.0 - 22.0 英寸)
衬底纸厚度 | 0.07 - 0.09 毫米 (0.0028 - 0.0035 英寸)
总的厚度 | 0.16 - 0.19 毫米 (0.0063 - 0.0075 英寸)
标签重量 | 64 g/m2 (17磅)

卷纸:使用卷纸托纸架选件从后面入口

宽度 | 216 ± 3 毫米 (8.5 ± 0.12 英寸)
厚度 | 0.07 - 0.09 毫米 (0.0028 - 0.0035 英寸)
重量 | 52 - 82 g/m2 (14 - 22磅)

[回到顶部]

## 可打印区域

单页纸和信封:

A | 最小顶部页边距为4.2毫米（0.17英寸）。
B | 最小左右页边距各为3.0 毫米（0.12英寸）。 最大打印纸宽度是257毫米（10.1英寸），最大可打印宽度是203.2毫米（8.0英寸） 对于宽度大于209.2 毫米（8.23英寸）的单页纸，侧边页边距应成比例增加以匹配纸张宽度。
C | 最小底部页边距为4.2毫米（0.17英寸）。

连续打印纸:

A | 最小顶部和底部页边距（页缝上面和下面）为4.2毫米（0.17英寸）。
B | 最小左右边距是13毫米（0.51英寸）。 最大打印纸宽度是254毫米（10.0英寸）。最大可打印宽度是203.2毫米（8.0英寸） 对于宽度大于229.2毫米（9.0英寸）的打印纸，侧边页边距应成比例增加以匹配纸张宽度。

卷纸:

A | 最小顶部页边距为4.2毫米（0.17英寸）。
B | 最小左边距是3.0毫米（0.12英寸）。 最小右边距是3.0毫米（0.12英寸）。 最大可打印宽度是203.2毫米（8.0英寸）。

[回到顶部]

## 打印纸校准

在“0”刻度处开始打印，在“0”刻度左侧是打印不到的区域。

[回到顶部]

## 标准和认证

中国强制认证(CCC) | GB4943
EMC | GB9254
| GB17625.1

[回到顶部]

上一节 | 下一节