维护保养和运输

# 更换墨盒

打印机指示灯通过当墨量低时闪烁来告诉您什么时候要获得一个更换墨盒，通过当墨水被消耗时的剩余墨量来告诉您什么时候要更换空墨盒。液晶(LCD)面板也显示INK LOW（墨量低）或INK OUT（墨尽）。

| 注意：

即使只有一个墨盒为空，打印机也不能继续打印。

EPSON建议您仅使用正品EPSON墨盒，并且不要使用再生墨盒（加注墨水）。如使用其他品牌可能影响您的打印质量并可能导致打印机损坏。

要更换墨盒，请按照以下步骤进行操作。

| 告诫：

将已安装的旧墨盒保留在打印机中直到您获得了一个新的更换墨盒。

| 确保打印机开启。通过正在闪烁或发亮的墨水用完指示灯来确定需要更换哪个墨盒。

| 推动墨盒舱盖上的按键以释放盖锁并打开它。液晶(LCD)面板上将显示INK COVER OPEN（墨盒盖打开）。

| 推墨盒护夹顶部，并向前拉动它。

| 小心地将空的墨盒平直拉出打印机。

|  | 警告：

如果墨水沾到手上，请用肥皂和水彻底清洗。如果墨水进入眼睛，请立即用水冲洗。

| 确保更换墨盒为正确的颜色，并从包装中取出它。

|  | 警告：

不要摇动以前已安装的墨盒。这样做会导致墨水泄露。

|  | 注意：

如果您正在使用UltraChrome或ColorFast类型的墨盒，安装之前轻轻摇动墨盒以获得较佳效果。

这是一个保护系统以防止不正确的墨盒插入。如果您平稳插入墨盒，则可能是墨盒类型不正确。请检查包装和产品代码。

| 按左侧箭头所示手持墨盒并对准打印机后部，将墨盒插入插槽中。不要强行操作墨盒。

| 向后推墨盒护夹。确保相应的墨水尽指示灯熄灭。

|  | 注意：

如果墨尽指示灯一直亮着，则可能未正确安装墨盒。取出并按上述所示重新插入墨盒。

| 通过向上推动此盖直到锁定到位来关闭墨盒舱盖。打印机将返回到先前的状态。

[回到顶部]

下一节