打印纸的处理

# 在单页纸上打印

> 装入单页纸

使用打印机的导纸器一次装入一张单页打印纸，单页打印纸宽度在100-257毫米内（3.9-10.1英寸）。

在打印单页多联表格，信封和其他特殊纸张时，确保纸厚调整杆设定到适当的位置。请参见在特殊打印纸上打印可获得详细的信息。

| 注意:

使用单页进纸器安装一堆单页纸，请参见安装和使用选件。

单页打印纸类型的详细规格，请参见打印机规格。

使用导纸器装入顶部线状粘和的单页无碳多联表格。

将多联表格插入到导纸器中，装订边先进入，打印面朝下。

## 装入单页纸

按照如下步骤装入单页纸:

| 确保打印机关闭，打印机过纸控制杆退回至单页纸位置，导纸器处在如下图所示的垂直立起位置。

| 滑动左侧导轨直到导轨锁定在指示标志处，然后调整右侧导轨使得与打印纸的宽度相匹配。

| 在导轨之间用力将打印纸滑下，直到打印纸遇到阻力。

通常的使用方法是不按下任何按键打开打印机。当打印机接收到数据时，就开始打印。

| 告诫:

当打印纸关闭时才能使用打印机右侧的进纸旋钮来清除卡纸。否则，会损坏打印机和导致打印纸的页顶位置失准。

[回到顶部]

上一节 | 下一节