维护保养和运输

# 运输打印机

> 长距离
> 短距离
> 运输之后设置打印机

## 长距离

当您需要长距离运输打印机时，应该使用原始包装箱和包装材料将打印机重新包装好。请与您的经销商联系以获得帮助。

[回到顶部]

## 短距离

当您需要短距离移动打印机时，请按以下步骤进行操作：

| 首先关闭打印机并确保打印头处于初始位置（最右边）。如果不是位于初始位置，则开启打印机，等待打印头移动到初始位置，然后关闭打印机。

| 卸下下列部件：

> - 电源线

> - 接口电缆

> - 纸篮

> - 卷纸轴

> - 卷纸和单页纸介质

> - 所有墨盒

> - 自动卷纸器部件选件（如果已安装）

> - 手动切纸器部件选件（如果已安装）

| 确保关闭墨盒护夹和此盖。

| 确保锁定底座的脚轮，并且底座的固定旋钮已支起在地板上。

| 卸下左侧和右侧的翼形螺母。将它们放置在安全的地方。

| 需要四个或更多的人将打印机抬出底座，八只手的抓起位置如下图所示。打印机大约重115公斤（253.5磅），应该小心抬起打印机。

|  | 告诫：

要试图少于四个人抬起打印机。

| 水平移动打印机。

在运输之后设置打印机时，请参见运输之后设置打印机。运输之后在使用打印机之前，您可能需要执行喷嘴检查和校准打印头。请参见使用打印机应用工具对于Windows或使用打印机应用工具对于Macintosh。

### 使用脚轮移动打印机

当您想要将打印机运输一段很短的距离例如在同一个房间内时，您可以使用脚轮来滑动打印机。

| 告诫：

不要在倾斜或不平坦的表面上滑动打印机。

| 确保卸下电源线、接口电缆、卷纸轴和单页纸介质，并且关闭卷纸盖和前盖。

|  | 注意：

如果您仅需要使用脚轮将打印机运输一段很短的距离，则不需要卸下墨盒。

| 将上部和下部挂钩完全插入，然后如下图所示卷起纸篮。

| 松开前脚轮并缩回固定旋钮。

| 小心将打印机移动到要使用的地方。移动之后重新锁定脚轮并支起固定旋钮。

[回到顶部]

## 运输之后设置打印机

运输打印机之后设置打印机需要进行的步骤与您第一次设置打印机的步骤几乎相同。当您再次设置打印机时，请参见装配和设置指南，并注意以下几点：

- 不要忘记卸下所有的保护材料（例如墨盒护夹中的胶带）。

- 在运输打印机之后第一次启动打印时，打印头喷嘴可能被阻塞。EPSON推荐您执行喷嘴检查并清洗打印头，也要重新校准打印头以保证打印质量。请参见使用打印机应用工具对于Windows或使用打印机应用工具对于Macintosh.

[回到顶部]

上一节