故障排除

# 经常出现进纸或夹纸问题

尝试以下的一种或多种解决方案：

- 当安装两个卷纸轴时，保证您没有使用带有卷纸带的卷纸。请参见使用卷纸带。

- 在装入打印纸并将使它通过打印纸插槽之前，确保卷纸已稳固卷起。使打印纸底部平直定位并且与打印机上的穿孔成一直线。

- 确保打印机没有折叠或折皱。

- 确保在操作温度范围内进行打印。

- 确保打印纸不潮湿。

- 确保打印纸不是太厚或太薄。请参见打印纸。

- 确保打印机内没有异物。

- 对于Windows，检查主菜单中的介质类型设置。确保它适合于您正在使用的打印纸。

> 对于Macintosh，检查打印对话框中的介质类型设置。确保它适合于您正在使用的打印纸。

- 确保压纸卷筒间隙设置与您的打印纸匹配。您可以更改方式选择模式的打印机设置菜单中的压纸卷筒间隙设置。请参见方式选择设置。

- 对于非EPSON打印纸，检查方式选择模式的打印纸配置菜单中的打印纸类型设置。请参见设置打印纸厚度。

[回到顶部]

上一节 | 下一节