维护保养和运输

# 更换黑色墨盒

> 检查废弃墨水槽
> 确认墨盒中墨水剩余量
> 排墨
> 更新打印机驱动程序信息

如果您的打印机使用UltraChrome墨水，您可以使用随打印机包装的排墨墨盒将粗面质地黑色（MAT）墨水替换照片质地黑色（PHOTO）墨水。

| 告诫：

在完成这个更换操作之前，请不要关闭打印机。

| 注意：

如果在这个操作期间出现电源故障，请再次开启打印机。您可以在断点处继续进行更换过程。

## 检查废弃墨水槽

在更换黑色墨盒之前，确保废弃墨水槽中有足够的空间。按照以下步骤检查废弃墨水槽中的可用空间。

| 按下方式选择按键直到液晶(LCD)面板上显示MAINTENANCE MENU（维护保养菜单）。

| 按下项目按键以显示BK INK CHANGE（更换黑色墨盒），然后按下回车按键。

| 如果液晶(LCD)面板上显示 WASTE INK TANK FULL（废弃墨水槽满），请与您的经销商联系以更换废弃墨水槽。请参见寻求帮助。

| 按下暂停按键以返回到READY（就绪）状态。

[回到顶部]

## 确认墨盒中墨水剩余量

在更换黑色墨盒之前，请确保黑色和青色墨盒中有足够的墨水以保证完成这项工作。按照这些步骤确认黑色和青色墨水的剩余量。

| 按下方式选择按键直到液晶(LCD)面板上显示PRINTER STATUS MENU（打印机状态菜单）。

| 按下项目按键以显示INK LEFT-K。

| 如果显示nn%，您需要更换黑色墨盒。请参见更换墨盒。

| 参考步骤1至3，检查青色墨水的剩余量。

现在您可以进行排墨。

[回到顶部]

## 排墨

| 确保液晶(LCD)面板上显示READY（就绪）。

| 按下方式选择按键直到液晶(LCD)面板上显示MAINTENANCE MENU（维护保养菜单）。

| 按下项目按键以显示BK INK CHANGE（更换黑色墨盒），然后按下回车按键。

|  | 注意：

如果液晶(LCD)面板上显示NOT ENOUGH INK （没有足够墨水）或WRONG CARTRIDGE不正确的墨盒则更换正在闪烁或发亮的墨尽指示灯指示的墨盒。

如果液晶(LCD)面板上显示WASTE INK TANK FULL（废弃墨水槽满），请与您的经销商联系以更换废弃墨水槽。请参见寻求帮助。

| 确认在液晶(LCD)面板上显示OPEN INK COVER（打开墨盒盖）之后，打开墨盒舱盖。

| 确认在液晶(LCD)面板上显示REMOVE BK INK CRTG（卸下黑色墨盒）之后，卸下刚在打印机中安装的黑色墨盒。

|  | 注意：

当从不正确的插槽中卸下墨盒时，液晶(LCD)面板上显示NO INK CARTRIDGE（没有墨盒）。

| 在确认液晶(LCD)面板上显示INSERT DRAIN CRTG（插入排墨墨盒）之后，将排墨墨盒插入到黑色墨盒插槽中。

| 在确认液晶(LCD)面板上显示CLOSE INK COVER（关闭墨盒盖）之后，关闭墨盒舱盖。

> 液晶(LCD)面板上将显示DRAINING（排墨nn%），并且打印机将剩余的墨水排到废弃墨水槽中。

| 在确认液晶(LCD)面板上显示OPEN INK COVER（打开墨盒盖）之后，打开墨盒舱的盖。

| 在确认液晶(LCD)面板上显示REMOVE DRAIN CRTG（卸下排墨墨盒）之后，卸下黑色墨水插槽中的排墨墨盒。

|  | 注意：

当从不正确的插槽中卸下墨盒时，液晶(LCD)面板上显示NO INK CARTRIDGE（没有墨盒）。

| 在确认液晶(LCD)面板上显示INSERT BK INK（插入黑色墨盒）之后，插入一个新的黑色墨盒。

| 在确认液晶(LCD)面板上显示CLOSE INK COVER（关闭墨盒盖）之后，关闭墨盒室的盖。

> 打印机启动黑色墨盒并且液晶面板上显示BK INK CHARGINGnn%（黑色墨盒充墨nn%）。

当液晶面板上显示K: EPSON GENUINE INK（EPSON 正品墨盒）时，您已准备好更新打印机驱动程序信息。

[回到顶部]

## 更新打印机驱动程序信息

在进行更换操作之后，请按照以下过程更新驱动程序信息。

### 对于Windows用户

单击主窗口菜单并确保显示墨盒信息。如果没有显示墨盒信息，则通过单击应用工具菜单，然后单击打印机和选件信息按钮来手动设置此信息。

### 对于Macintosh用户

选择Apple菜单中的选配器并单击打印机图标和打印机端口。

这样将完成了黑色墨盒更换。

[回到顶部]

上一节 | 下一节