控制面板

# 方式选择设置

> 什么时候使用方式选择
> 方式选择菜单列表
> 基本的方式选择设置过程
> 方式选择的详细资料
> 打印喷嘴检查图案
> 执行打印头校准
> 设置打印纸厚度
> 打印状态页

## 什么时候使用方式选择

方式选择模式使您可以进行打印机设置，这些设置类似于通常在驱动程序或软件中进行的设置，也与直接通过控制面板所进行的其他附加设置类似。当进行方式选择设置时请记住以下几点：

- 应用程序可能会发送覆盖方式选择设置的命令到打印机。如果您没有获得预期的效果，请检查应用程序设置。

- 要查看当前的方式选择设置，请打印一张状态页。

[回到顶部]

## 方式选择菜单列表

菜单 | 项目 | 参数
PRINTER SETTING MENU | PLATEN GAP | NARROW, STANDARD, WIDE
PAGE LINE | ON, OFF
INTERFACE | AUTO, PARALLEL, USB, OPTION1, OPTION2
CODE PAGE | PC437, PC850
ROLL MARG | T/B15mm, 3mm, 15mm
PAPER SIZE CHK | ON, OFF
PAPER ALIGN CHK | ON, OFF
INIT. SETUP | EXEC
TEST PRINT MENU | NOZZLE CHECK | PRINT
STATUS CHECK | PRINT
JOB INFO | PRINT
PRINTER STATUS MENU | VER | TPOxxxx.xxxx.xxxx
JOB HISTORY | No. 0 - No. 10
CLR JOB HSTRY | EXEC
REMAIN INK K/C/M/LC/LM/Y | xxxxxPG
INK USED | xxxxx.xml
PAPER USED | xxxxx.xcm
INK COUNT CLR | EXEC
PAPER C. CLR | EXEC
INK LEFT-K/C/M/LC/LM/Y | 0%, nn%, E*F, E**F, E***F, E****F, E*****F
TOTAL PRINTS | nnnnnn
WASTE INK | E F, E*F, E**F, E***F, E****F, E*****F
CUTTER LIFE | E F, E*F, E**F, E***F, E****F, E*****F
CR MOTOR | E F, E*F, E**F, E***F, E****F, E*****F
PF MOTOR | E F, E*F, E**F, E***F, E****F, E*****F
HEAD UNIT | E F, E*F, E**F, E***F, E****F, E*****F
CLEANER | E F, E*F, E**F, E***F, E****F, E*****F
PAPER CONFIG MENU | PAPER NUMBER | STD, 1-10
THICK PAT. | PRINT
PAPER THK NO. | AUTO, 1 - 17
CUT PRESSURE | 0% - 100%
CUT METHOD | 3 STEP, 4 STEP
PPR FEED ADJ | -1.00% - 1.00%
DRYING TIME | 00.0sec - 10.0sec
SUCTION | NORMAL, WEAK, WEAKEST
PRINT ADJSTMENT | 1 - 5 - 9
MAINTENANCE MENU | BK INK CHANGE | EXEC
CUT. REPLACE | EXEC
HEAD ALIGNMENT MENU | PAPER THICK. | STD, 0.0mm - 1.6mm
PAPER GROUP | A, B, C
ALIGNMENT | Bi-D LC, Bi-D ALL, Uni-D

[回到顶部]

## 基本的方式选择设置过程

下面显示了基本的方式选择设置过程。

1 | 状态显示
2 | 前移到菜单
3 | 选择菜单 例如）如果您想要选择第三个菜单，则按下这个按键三次。
4 | 访问菜单
5 | 选择项目 例如）如果您想要选择第三个项目，则按下这个按键三次。
6 | 设置参数
7 | 访问项目

| 注意:

任何时候按下暂停按键可以返回到READY（就绪）状态。

| 进入方式选择模式 确保液晶面板上显示READY（就绪），然后按下方式选择按键。

| 选择一个菜单 按下方式选择按键以选择想要的菜单。

> 要返回到READY（就绪）状态，按下暂停按键。

| 选择一个项目 按下项目按键。将显示选择菜单的第一个项目。按下项目按键以选择想要的项目。

> 如果项目仅为执行，按下回车按键以执行项目功能。执行之后，打印机将退出方式选择模式并且返回到READY（就绪）状态。

| 选择一个参数 按下+或-按键以选择项目的一个参数。

> 要显示下一个项目而不更改默认值，请按下项目按键。

| 设置参数 按下回车按键以保存选择的参数。

> 如果您想要选择另一个参数，则按下项目按键以返回到步骤3。

| 退出方式选择模式 按下暂停按键。

|  | 注意:

要返回到步骤2，按下方式选择按键。再次按下方式选择按键将退出方式选择模式。

[回到顶部]

## 方式选择的详细资料

### PRINTER SETTING MENU

这个菜单包含以下项目。

#### PLATEN GAP

通常，将它设置为STANDARD（标准）。如果您发现打印图像被污损，请选择WIDE（宽）。在薄的打印纸上打印则选择NARROW（窄）。

#### PAGE LINE

选择是否在卷纸上打印页面线。

按如下所示根据自动裁切设置更改打印页面线操作。

卷纸自动裁切指示灯 | 打印页面线 | 打印页面线
开 | 开 | 仅在右侧打印页面线，并在打印作业之后自动裁切打印纸。
开 | 关 | 在打印作业之后自动裁切打印纸。
卷纸切纸器关闭指示灯 | 打印页面线 | 打印机操作
开 | 开 | 在右侧和文档的下面打印页面线。
开 | 关 | 不要打印页面线或裁切。

| 注意:

当单页纸指示灯亮时，打印页面线设置不可用。

#### INTERFACE

选择AUTO（自动）时，打印机根据哪个接口首先接收数据来自动切换接口。如果不再接收到打印作业，在10秒钟或10秒钟以后打印机将返回到空闲状态。您也可以从并行、USB、选件1或2中选择接口。

#### CODE PAGE

从PC437 和 PC850中选择代码页。

#### ROLL MARG

从3 毫米, 15 毫米和T/B 15 毫米中选择卷纸页边距。

页边距设置 | 顶部/底部 | 左边/右边
3 毫米 | 3 毫米 | 3 毫米
15 毫米 | 15 毫米 | 15 毫米
T/B 15 毫米 | 15 毫米 | 3 毫米

| 注意:

不可以选择顶部/底部＝3毫米、左边/右边＝15毫米的组合。

当使用3毫米页边距和15毫米页边距打印相同的图像并且将它们进行比较，您会发现15毫米页边距图像的右边部分没有被打印。

#### PAPER SIZE CHK

当您选择ON（开）时，当打印机中RELOAD PAPER（装入的打印纸）宽度与图像宽度不匹配时，打印机停止打印并且打印机控制面板上 出现重新装入打印纸。当选择OFF（关）时，即使打印纸宽度与图像宽度不匹配，打印机也将继续打印并且打印完所有的打印纸。

#### PAPER ALIGN CHK

当选择OFF（关）时，即使打印图像超出打印纸范围，也不会出现打印纸对齐错误所以打印机将继续打印作业。
当选择ON（开）时，液晶(LCD)面板上将显示PAPER NOT STRAIGHT（打印纸不是直线）并且打印机将停止打印。

#### INIT. SETUP

将您在PRINTER SETTING MENU（打印设置菜单）中所进行的设置值设定为它们的出厂设置值。

### TEST PRINT MENU

这个菜单包含了以下项目。

#### NOZZLE CHECK

打印六种色彩的喷嘴检查图案。从打印结果中，您可以检查丢失的点。同样，也将打印出固件版本。有关详细信息，请参见打印喷嘴检查图案。

您可以使用应用工具执行喷嘴检查图案打印。

#### STATUS CHECK

打印当前的方式选择状态。有关详细信息，请参见打印状态页。

#### JOB INFO

打印打印机中保存的作业信息（最多10个作业）。

### PRINTER STATUS MENU

这个菜单包含了以下项目

#### VER

显示固件版本。

#### JOB HISTORY

显示打印机中保存的打印作业。INK（墨水）消耗以毫升显示、PAPER（打印纸）消耗以m2显示，并且打印作业需要的PRINT TIME（打印时间）以秒显示。最近的作业以序号0保存。

#### CLR JOB HSTRY

清除打印机中的历史作业。

#### REMAIN INK K/C/M/LC/LM/Y

显示每种墨盒可打印的页面数。

#### INK USED

以毫升显示消耗的墨水量。

| 注意:

液晶(LCD)面板上显示的值是近似值。

#### PAPER USED

以厘米显示消耗的打印纸。

| 注意:

液晶(LCD)面板上显示的值是近似值。

#### INK COUNT CLR

清除INK USED（使用的墨水）中设置的值。

#### PAPER C. CLR

清除PAPER USED（使用的打印纸）中设置的值。

#### INK LEFT-K/C/M/LC/LM/Y

显示黑色/青色/洋红/淡青色/淡洋红色/黄色墨盒中的剩余墨水量。

E |  | F | (100-81%)
E |  | F | (80-61%)
E |  | F | (60-41%)
E |  | F | (40-21%)
E |  | F | (20-11%)
nn% | (小于10%)

#### TOTAL PRINTS

显示已经打印的页面总数。

#### WASTE INK

仅适用于维修人员。

#### CUTTER LIFE

显示切纸器的使用寿命。

| 注意:

液晶面板上显示的值是近似值。

#### CR MOTOR

仅适用于维修人员。

#### PF MOTOR

仅对于维修人员。

#### HEAD UNIT

仅适用于维修人员。

#### CLEANER

仅适用于维修人员。

### PAPER CONFIG MENU

这个菜单包含了以下项目。

#### PAPER NUMBER

当选择STD时，打印机自动确定打印纸的厚度。您也可以选择No. X (X可以为1至10之间的任何数) 以注册下列设置或恢复您已进行的下列设置。

- 厚度序号

- 裁切压力

- 裁切方式

- 进纸调整

- 打印调整

- 干燥时间

- 吸入

|  | 注意:

如果您选择STD（标准），打印机将根据驱动程序设置打印数据。如果您选择No. X，除非您在PAPER THK NO.中选择AUTO（自动），否则控制面板设置将覆盖驱动程序设置。

#### THICK PAT.

打印纸张厚度检测图案。如果在PAPER NUMBER（打印纸序号）中选择STANDARD（标准），则不打印图案。

#### PAPER THK NO.

如果您使用EPSON专用介质，通常您应该选择AUTO（自动）。如果您使用非EPSON专用介质，请确认纸张厚度检测图案，并且输入最小间隙的打印图案的序号。

#### CUT PRESSURE

设置切纸器裁切纸张的压力（0至100%）。对于裁切更薄的打印纸，请减小裁切压力。

#### CUT METHOD

指定裁切的方式。有两种裁切打印纸的方式(3步和4 步)。选择4步以裁切更薄或更厚的打印纸。

#### PPR FEED ADJ

设置进纸数量。范围为－1.00～1.00%。

#### DRYING TIME

设置每次打印头通过的墨水干燥时间。范围为0～10秒钟。

#### SUCTION

设置送入已打印纸张的吸取压力。如果您使用薄的打印纸，例如胶片，请选择WEAK（弱）或WEAKEST（最弱）。

#### PRINT ADJSTMENT

调整MicroWeave模式。这个设置的范围为1至9。增加这个值以优先考虑打印速度。减小它以优先考虑打印质量。

### MAINTENANCE MENU

这个菜单包含了以下项目。

#### BK INK CHANGE

允许您更换黑色墨盒以获得较理想的打印。有关详细信息，请参见更换黑色墨盒。

#### CUT. REPLACE

显示更换切纸器的过程。请按照液晶(LCD)面板上的说明进行操作。

### HEAD ALIGNMENT MENU

这个菜单包含了以下项目。

#### PAPER THICK.

调整您将要使用的打印纸厚度。如果您使用EPSON专用介质并且打印纸厚度为0.2毫米或1.2毫米，则选择STD（标准）。如果您使用非EPSON专用介质，则输入范围为0.0至1.6毫米之间的打印纸厚度。

#### PAPER GROUP

根据使用的介质选择A，B或C。

##### 对于使用UltraChrome墨水的卷纸:

打印纸组 | 介质名称
A | EPSON高质量光泽照片纸（250）
EPSON高质量亚光照片纸（250）
EPSON高质量半亚光照片纸（250）
EPSON高质量绒面照片纸
EPSON高质量光泽照片纸
EPSON照片质量光泽纸
EPSON照片质量光泽纸
EPSON高质量光泽照片纸
EPSON照片质量亚光纸
EPSON照片质量亚光纸
EPSON油画布
EPSON背喷灯箱片
EPSON增强合成纸
EPSON增强背胶合成纸
B | EPSON重磅光泽照片纸
EPSON超重磅粗面纸
EPSON增强粗面纸
EPSON光滑美术纸
EPSON织纹美术纸
普通纸
C | -

##### 对于使用UltraChrome墨水的单页纸：

打印纸组 | 介质名称
A | EPSON粗面档案纸
EPSON增强粗面纸
B | EPSON重磅光泽照片纸
C | EPSON光滑美术纸
EPSON织纹美术纸
EPSON增强粗面展板

##### 对于使用ColorFast墨水的卷纸：

打印纸组 | 介质名称
A | EPSON高质量光泽照片纸（250）
EPSON高质量亚光照片纸（250）
EPSON高质量半亚光照片纸（250）
EPSON高质量绒面照片纸
EPSON高质量光泽照片纸
EPSON照片质量光泽纸
EPSON照片质量光泽纸
EPSON高质量光泽照片纸
EPSON照片质量亚光纸
EPSON照片质量亚光纸
EPSON油画布
EPSON背喷灯箱片
EPSON光泽胶片
EPSON重磅聚酯横幅
EPSON太威克BrillionTM
EPSON背胶乙烯基纸
EPSON合成纸
EPSON背胶合成纸
EPSON增强合成纸
EPSON增强背胶合成纸
B | EPSON重磅光泽照片纸
EPSON超重磅粗面纸
EPSON增强粗面纸
EPSON亮白水彩纸
EPSON光滑美术纸
EPSON织纹美术纸
普通纸
C | -

##### 对于使用ColorFast墨水的单页纸：

打印纸组 | 介质名称
A | -
B | EPSON重磅光泽照片纸
EPSON粗面档案纸
EPSON增强粗面纸
EPSON亮白水彩纸
C | EPSON光滑美术纸
EPSON织纹美术纸
EPSON增强粗面展板

##### 对于使用Dye墨水的卷纸：

打印纸组 | 介质名称
A | EPSON色彩持久亚光照片纸
EPSON高质量绒面照片纸
EPSON高质量半亚光照片纸（250）
EPSON照片质量光泽纸
EPSON照片质量光泽纸
EPSON照片亚光纸
EPSON照片质量亚光纸
EPSON光泽胶片
EPSON背喷灯箱片
EPSON重磅聚酯横幅
EPSON聚酯横幅
B | EPSON光泽照片纸
EPSON重磅光泽纸
EPSON亚光照片纸
EPSON重磅亚光纸
EPSON粗面展示板
EPSON超重磅粗面纸
C | -

##### 对于使用Dye墨水的单页纸：

打印纸组 | 介质名称
A | EPSON色彩持久照片纸
EPSON照片质量喷墨纸
EPSON照片质量光泽胶片
B | EPSON照片纸
EPSON光泽照片纸
C | EPSON亚光展板

#### ALIGNMENT

允许您校正任何未对准的打印头以获得较佳打印效果。有关详细信息，请参见执行打印头校准。

[回到顶部]

## 打印喷嘴检查图案

可以打印喷嘴检查图案以检查六种色彩的丢失点。

| 按照使用卷纸或使用单页纸介质中的说明将打印纸装入打印机。

| 在方式选择模式中，按下方式选择按键直到液晶(LCD)面板上显示TEST PRINT MENU（测试打印菜单）。

| 按下项目按键以显示NOZZLE CHECK（喷嘴检查）。

| 按下回车按键。 按如下所示打印喷嘴检查图案。打印之后，打印机退出方式选择模式并返回到READY（就绪）状态。

喷嘴检查图案例子：

好的
打印头需要清洗

如果您发现图案的测试行中有任何丢失的片段，则需要清洗打印头。按下控制面板上的清洗按键超过三秒钟或在软件中从EPSON打印机应用工具中访问打印头清洗应用工具。请参见使用Windows的使用打印机应用工具或使用Macintosh的使用打印机应用工具。

| 告诫：

在开始打印图像之前，确保已完成喷嘴检查图案打印。否则将会降低打印质量。

[回到顶部]

## 执行打印头校准

下面方式选择描述了如何执行打印头校准。

| 按照使用卷纸或使用单页纸介质中的说明将打印纸装入打印机。

|  | 注意:

为了获得较佳效果，当打印打印头校准图案时使用您想在其上打印图像的介质。

| 在方式选择模式中，按下方式选择按键直到液晶面板上显示HEAD ALIGNMENT MENU（打印头校准菜单）。

| 按下项目按键。将出现PAPER THICK（纸张厚度）。当您想要在EPSON介质上打印时，将这个设置保留为STD（标准）。当您想要在非EPSON介质上打印时，通过按下+或-按键以0.1毫米为增量输入打印纸的厚度值。

| 按下回车按键以注册您的厚度值。将出现ALIGNMENT=Bi-D LC。

| 按下回车按键。打印机开始打印打印头校准图案。

|  | 注意:

仅用淡青色打印这个图案。如果您想要使用所有色彩校准打印头，或者您发现淡青色打印中了出现一些问题，请选择Bi-D ALL。如果您使用所有色彩打印仍然存在一些问题，则用Uni-D校准打印头。

> 打印头校准图案例子：

| 打印之后，将显示图案序号和当前设置序号。选择最小间隙的设置，然后按下+或-按键以显示设置的序号。

| 按下回车按键以注册设置序号。将出现下一个图案序号。然后重复步骤6。

| 在设置图案之后，按下暂停按键以返回到READY（就绪）状态。

|  | 注意:

您可以通过按下回车按键以返回到步骤6。

[回到顶部]

## 设置打印纸厚度

当您使用非EPSON专用介质的介质时，您可能需要设置打印纸厚度。您可以选择自动确定（STD (标准)） 您正在使用的打印纸厚度或选择在打印纸设置菜单中注册的值（1 至10）。要注册并恢复您所进行的设置，请参见下列章节。您也可以分别为打印纸设置包括STD（标准）注册墨水干燥时间。要选择已注册的设置，请参见选择已注册的设置。

### 注册设置

要注册打印纸厚度和墨水干燥时间设置，请按照以下步骤进行操作。

| 参考使用卷纸或使用单页纸介质装入您想要检查的打印纸。

| 在方式选择模式中，按下方式选择按键直到液晶(LCD)面板上出现PAPER CONFIG MENU（打印纸配置菜单）。

| 按下项目按键。将出现PAPER NUMBER（打印纸序号）。

| 按下+或-按键以选择您想要注册为设置的序号。当您选择STD（标准）时，请跳到步骤8以设置墨水干燥时间。

| 按下项目按键。将出现THICK PAT（厚度图案）。如果您再次按下项目按键，您可以跳到步骤7而不打印打印纸厚度测试打印图案。如果您按下回车按键，打印机将打印打印纸厚度测试打印图案。

> 打印纸厚度测试图案例子：

| 检查打印的图案以确定哪种设置线已对齐（显示最小间隙），并记下相应的序号。

| 您可以查看PAPER THK NO。如果您使用EPSON专用介质，请选择AUTO（自动）。如果您使用非EPSON专用介质，则按下+或-按键以选择步骤6中记下的序号。

|  | 注意:

根据PAPER THICK（打印纸厚度）的不同默认值也将不同。打印头校准菜单中的值和打印纸配置菜单中显示为PAPER THK NO.的值为如下所示：

打印纸厚度值 | 打印纸厚度序号
0.0 毫米～ 1.6 毫米 | 自动, 1 ～ 17

| 按下回车按键以保存选择的值。

| 按下项目按键以显示CUT PRESSURE（裁切压力）。按下+或 -按键以设置裁切打印纸的切纸器压力，然后按下回车按键。

| 按下项目按键以显示CUT METHOD（裁切方式）。按下+或-按键以选择第 3步或第 4步，然后按下回车按键。

|  | 注意:

当裁切非EPSON介质和更薄或厚的打印纸时，推荐使用第 4 步。

| 按下项目 按键以显示PPR FEED ADJ（进纸调整）。按下+或-按键以设置进纸量，然后按下回车按键。

| 按下项目按键以显示PRINT ADJUSTMENT（打印调整）。按下+或- 按键以调整MicroWeave，然后按下回车按键。设置范围为1至9。增加这个值将优先考虑打印速度。减少这个值将优先考虑打印质量。

| 按下项目按键。将出现DRYING TIME（干燥时间） 。按下+或-按键以分钟选择干燥时间。

| 按下回车按键以保存选择的值。

| 按下项目按键以显示SUCTION（吸取）。按下+或-按键以选择NORMAL（普通）、WEAK（弱）或WEAKEST（最弱）。

|  | 注意:

当您正在装入很薄的打印纸时，请将吸取设置设定到WEAKEST（最弱）。

| 按下回车按键以保存选择的值。

| 按下暂停按键以退出方式选择模式。

### 选择已注册的设置

要选择已注册的设置，请按照以下步骤进行操作。

| 在方式选择模式中，按下方式选择按键直到液晶(LCD)面板上显示PAPER CONFIG MENU（打印纸配置菜单）。

| 按下项目按键。您可以查看PAPER NUMBER（打印纸序号）。

| 按下+或-按键以选择您想要使用的注册序号。如果您选择STD（标准），打印机将根据驱动程序设置打印数据。如果您选择No. X除非您在PAPER THK NO中选择AUTO（自动），否则控制面板设置将覆盖驱动程序的设置。然后按下回车按键。

| 按下暂停按键以退出方式选择模式。

[回到顶部]

## 打印状态页

在方式选择模式中，可以打印状态页以查看当前的方式选择默认值。

| 按照使用卷纸或使用单页纸介质中的说明装入打印纸。

| 在方式选择模式中，按下方式选择按键直到显示TEST PRINT MENU（测试打印菜单）。

| 按下项目按键直到显示STATUS CHECK（状态检查）。

| 按下回车按键。 将打印出状态页。打印之后，打印机退出方式选择模式并返回到READY（就绪）状态。

[回到顶部]

上一节 | 下一节