故障排除

# 自动卷纸器部件上的故障排除

尝试以下的一种或多种解决方案：

- 自动卷纸器部件周围的卷纸可能没有充分松弛。确保卷纸和卷纸器芯之间保留有适当的间隙。请参见将卷纸装在卷纸器芯上。

- 自动卷纸器部件上的自动开关可能没有定位到您想要的方向。使用控制箱上的自动开关选择一个方向。请参见卷起打印。

- 当您不在打印时，如果传感器指示灯慢慢闪烁，则发射器和检测器之间可能有外部阻碍物，或没有正确设置传感器调整。检查传感器检测区域的阻碍物或调整传感器位置。请参见调整传感器。

- 如果传感器指示灯仍然闪烁，打印机大约打印三米打印作业并停止打印。将纸张设定杆设置到释放位置，然后检查是否已正确设置卷纸并且传感器检测区域没有阻碍物。如果卷纸设置不正确，卷起多余的纸张并将纸张设定杆设置到安全位置。

- 如果传感器指示灯快速闪烁，则锁定自动卷纸器。关闭打印机然后再次开启。

- 如果传感器指示灯熄灭，则可能是没有正确连接传感器电缆。检查传感器电缆的连接。

[回到顶部]

上一节 | 下一节