故障排除

# 清除夹纸

要取出所夹纸张，请按这些步骤进行操作：

| 如果卷纸夹纸，在打印纸插槽中裁切打印纸。

| 将纸张设定杆设置到释放位置以释放打印纸。

| 如果需要请打开前盖。

| 小心拉出所夹纸张。液晶(LCD)面板上将显示TURN PWR OFF AND ON（关闭电源然后再开启）。

| 关闭前盖，如果需要，按下电源按键以关闭打印机然后再开启。

| 确保打印纸用完指示灯亮并且液晶(LCD)面板上显示LOAD PAPER（装入打印纸）。要装入打印纸，请参见使用卷纸 或使用单页纸介质。

| 注意：

当您安装两个卷纸轴时，保证您不在使用随打印机包装的带有卷纸带的卷纸。请参见使用卷纸带。

如果您后来没有继续打印，确保打印头处于初始位置（最右边）。如果不在初始位置，则开启打印机，等待直到打印头移动到初始位置，然后关闭打印机。

| 告诫：

如果打印头不是停留在初始位置，则会降低打印质量。

[回到顶部]

上一节 | 下一节