产品信息

# 命令表

> EPSON ESC/PK控制码
> IBM 2390 Plus 仿真控制码

本打印机支持EPSON ESC/PK 控制码和IBM 2390 PULS 仿真控制码。

## EPSON ESC/PK控制码

在软件中选择一台EPSON ESC/PK打印机使您可以使用高级字体和图形。

操作:
| CR
格式控制:
| ESC 0,ESC 2,ESC 3,ESC A,ESC+,LF,ESC J,ESC C,ESC C0,FF, ESC N,ESC O,ESC B,VT,ESC Q,ESC 1,ESC D,HT,ESC SP,ESC $, ESC (C,ESC (c,ESC (U,ESC (V,ESC (v
打印变化控制:
| SO,DC4,ESC W,SI,DC2,ESC E,ESC F,ESC G,ESC H,ESC w,ESC P, ESC M,ESC g,ESC p,ESC S,ESC T,ESC 4,ESC 5,ESC t,ESC 6, ESC 7,ESC !,ESC -,ESC (-,ESC R,ESC x,ESC q,ESC k, ESC %,ESC :,ESC &,ESC (X,ESC X,ESC c,ESC (^,ESC (t,ESC r
图像:
| ESC K,ESC L,ESC Y,ESC Z,ESC *,ESC ?
光栅图形模式控制:
| ESC (G (*1), ESC. (*1)

[回到顶部]

## IBM 2390 Plus 仿真控制码

本打印机使用下列命令仿真IBM支持的打印机要获得详细的信息，请参见IBM 2390 Plus参考手册。

一般操作:
| NUL， DC3， ESC j， BEL， CAN， DC1， ESC Q， ESC [ K， ESC U， ESC [ F
进纸:
| FF， LF， ESC 5， ESC A， ESC A (AGM*)， ESC 0， ESC 1， ESC 2， ESC 3， ESC 3 (AGM*)， CR， ESC ]
页面格式:
| ESC C， ESC C0， ESC X， ESC N， ESC O， ESC 4
打印位置移动:
| ESC d， ESC R， ESC D， HT， ESC B， VT， ESC J， ESC J (AGM*)
字体选择:
| DC2， ESC P， ESC :， ESC E， ESC F， ESC I， ESC [d， ESC [I
字体增强:
| DC4， SO， ESC SO， ESC W， ESC [ @， SI， ESC SI， ESC G， ESC H， ESC T， ESC S， ESC -， ESC _， ESC [-
间距:
| BS， SP， ESC [\
字符处理:
| ESC 6， ESC 7， ESC [T， ESC ^， ESC \
位图:
| ESC K， ESC L， ESC Y， ESC Z， ESC [g， ESC*(AGM*)
条形码:
| ESC [f， ESC [p
下载:
| 没有提供下载命令。

[回到顶部]

上一节 | 下一节